Практична робота №5
Тема: Агрегати системи живлення дизельних двигунів
Мета роботи
Ознайомитися з призначенням, будовою та принципом роботи агрегатів системи живлення дизельних двигунів.
1. Паливо для дизельних двигунів
Дизельне паливо використовується для роботи дизельних двигунів. Воно повинно мати певні фізико-хімічні властивості: достатню текучість, гарну займистість, малу кількість механічних домішок і води. Основні марки дизельного палива: літнє, зимове та арктичне.
2. Система живлення дизельного двигуна
Система живлення призначена для подачі очищеного повітря та розпиленого палива у циліндри двигуна. До її складу входять: паливний бак, фільтр грубої очистки палива, підкачувальний насос, фільтр тонкої очистки, паливний насос високого тиску, паливопроводи, форсунки та повітроочисник.
3. Вимоги до системи живлення дизельного двигуна
Система живлення повинна забезпечувати подачу точно дозованої кількості палива у циліндри двигуна, рівномірність подачі палива, високу ступінь очищення палива та повітря, надійність роботи і довговічність агрегатів.
4. Фільтри грубої та тонкої очистки палива
Фільтр грубої очистки призначений для видалення з палива великих механічних домішок і води. Паливо проходить через сітчастий фільтруючий елемент, де домішки осідають у відстійнику.

Фільтр тонкої очистки очищає паливо від дрібних частинок. У таких фільтрах використовують паперові фільтруючі елементи, через які паливо проходить під тиском підкачувального насоса.
5. Паливний насос високого тиску
Паливний насос високого тиску призначений для подачі палива до форсунок під великим тиском у потрібний момент і в потрібній кількості. Основними деталями насоса є корпус, кулачковий валик, плунжерні пари, рейка керування подачею палива та нагнітальні клапани.
6. Робота плунжерної пари
Під час руху плунжера вниз у порожнині гільзи створюється розрідження і паливо надходить у насосну секцію. При русі плунжера вгору паливо стискається і через нагнітальний клапан подається до форсунки. Кількість поданого палива регулюється поворотом плунжера за допомогою рейки.
7. Форсунка
Форсунка призначена для впорскування палива у камеру згоряння двигуна. Вона розпилює паливо у вигляді дрібних крапель, що забезпечує повне згоряння паливної суміші.
Відповіді на контрольні питання
1. Паливні баки виготовляють з металу, вони мають корпус, заливну горловину, фільтр та витратний кран.

2. Рівень палива вимірюється за допомогою покажчика рівня або поплавкового датчика.

3. У фільтрі грубої очистки паливо очищається від великих домішок шляхом відстоювання та проходження через сітчастий фільтр.

4. У фільтрі тонкої очистки паливо проходить через паперові фільтруючі елементи, які затримують дрібні частинки.

5. У повітроочисниках повітря очищається від пилу інерційним або фільтруючим способом.

6. Підкачувальні насоси мають поршневу конструкцію.

7. Підкачка палива здійснюється поршнем насоса, який створює розрідження і подає паливо з бака до паливного насоса високого тиску.

8. Турбокомпресори складаються з компресора і турбіни.

9. У турбокомпресорі відпрацьовані гази обертають турбіну, яка приводить у дію компресор, що нагнітає повітря у циліндри двигуна.
Висновок
Під час виконання практичної роботи було вивчено призначення, будову та принцип роботи агрегатів системи живлення дизельних двигунів. Отримані знання дозволяють зрозуміти принцип подачі палива і повітря в дизельному двигуні та значення очищення палива і повітря для надійної роботи двигуна.




