
                                              
                                                Практична робота № 2
Навчальна дисципліна:  Плодоовочівництво.
Тема заняття: Розрахунок потреби в біопаливі, ґрунтосумішках, інвентарі      для теплиць і парників.
 Мета заняття: Вивчити методику розрахунку потреби теплично-парникового господарства в плівці, біопаливі, ґрунтосумішах в залежності від строків експлуатації та конструктивних особливостей закритого грунту.
Завдання: 1. Розрахувати кількість біопалива,    яка необхідна для обігріву парників та весняних теплиць.
Кількість біопалива для парників розраховують, виходячи з потреб його на парникову раму (м3). При цьому користуються формулою:                                                                                
  К =в а / 2р* п*  , де
  а – ширина котловану вгорі (м);              
 в – ширина основи котловану (м);              
 п – товщина шару біопалива )м);             
  р – ширина парникової рами (м).         
    Необхідно передбачати додаткову кількість біопалива для донавантаження парника (10-20%). При визначенні потреби біопалива для теплиць враховують товщину шару біопалива. Для компенсації втрат біопалива при зберіганні та транспортуванні до розрахунку добавляють 3-5%.
Господарство має 20 середніх парників, розрахувати потребу в біопаливі, якщо за біопаливо беруть кінський гній в суміші з гноєм ВРХ у співвідношенні 2:1. Розрахувати компоненти грунтосуміші, якщо вона складається з 40 % лісової землі, 40 % торфу, 10 % перегною, 10 % піску.
Зазвичай для середнього парника беруть стандартні значення:
· a = 1.6 м 
· b = 1.2 м 
· p = 0.6 м 
· r = 1.6 м 
Розрахунок для 1 рами
K=1.6+1.2 / 2 ×0.6÷1.6 
K=22.8​×0.6÷1.6 
K=1.4×0.6÷1.6 
K=0.84÷1.6 
K=0.525м3
 Отже:
На одну раму потрібно ≈ 0.53 м³ біопалива 
Для 20 парників
0.53×20=10.6  м3
Додаємо 20% для донавантаження 
10.6×0.2=2.12
10.6+2.12=12.72м3 
Додаємо 5% втрат
12.72×0.05=0.64
12.72+0.64=13.36м3
Потрібно приблизно 13.4 м³ біопалива
Розрахунок складу біопалива
Співвідношення:
кінський гній : гній ВРХ = 2 : 1
Загальна кількість частин = 3
Кінський гній
13.36×2 / 3=8.9 м3
 Гній ВРХ
13.36×1 / 3​=4.46м3
Потрібно:
· кінський гній — 8.9 м³ 
· гній ВРХ — 4.46 м³
Розрахунок ґрунтосуміші
Склад:
· 40 % лісова земля 
· 40 % торф 
· 10 % перегній 
· 10 % пісок 
Припустимо, що потрібно 10 м³ ґрунтосуміші (типово для такої кількості парників).
Лісова земля
10×0.40=4 м3
Торф
10×0.40=4 м3

Перегній
10×0.10=1 м3
Пісок
10×0.10=1 м3 

 Відповідь
Для 20 середніх парників потрібно:
Біопаливо
· всього: 13.4 м³ 
у тому числі:
· кінський гній — 8.9 м³ 
· гній ВРХ — 4.46 м³ 
Ґрунтосуміш (10 м³)
· лісова земля — 4 м³ 
· торф — 4 м³ 
· перегній — 1 м³ 
· пісок — 1 м³ 

	Види закритого ґрунту
	Одиниці вимірюв.
	Площа, га
	Біопаливо: Товщина, м
	Біопаливо: Об’єм, м³
	Біопаливо: Маса, т
	Ґрунтосуміш: Товщина, м
	Ґрунтосуміш: Об’єм, м³
	Ґрунтосуміш: Маса, т

	Середні парники (20 шт)
	м³ / т
	0.0064
	0.6
	13.36
	8.02
	0.15
	10.0
	10.0

	Весняна теплиця
	м³ / т
	0.01
	0.4
	40.0
	24.0
	0.25
	25.0
	25.0




2.  Підібрати склад ґрунту для вирощування розсади в парниках та овочів на продукцію теплиці
 Ґрунтосуміш для вирощування розсади в парниках
Для вирощування розсади використовують легку, пухку, поживну ґрунтосуміш, яка добре пропускає воду і повітря.
Склад суміші:
· лісова земля — 40 % 
· торф — 40 % 
· перегній — 10 % 
· пісок — 10 % 
Характеристика суміші:
· добре утримує вологу 
· містить поживні речовини 
· має пухку структуру 
· забезпечує гарний розвиток кореневої системи розсади. 
Ґрунтосуміш для вирощування овочів у теплицях 
Для вирощування овочів у теплицях використовують більш поживну ґрунтосуміш.
Склад суміші:
· дернова земля — 50 % 
· перегній — 30 % 
· торф — 10 % 
· пісок — 10 % 
Характеристика суміші:
· містить велику кількість поживних речовин 
· добре утримує вологу 
· має достатню повітропроникність 
· сприяє високому врожаю овочевих культур.
3. Визначити кількість поліетиленової плівки, необхідної для плівкових теплиць та малогабаритних плівкових покрить.

Розрахувати потребу в плівці.
	Вид закритого ґрунту
	Площа, га
	Товщина плівки, мм
	Потреба на 1 м² інвентарної площі, м²
	Потреба на всю площу, м²
	Загальна потреба в плівці, кг

	Плівкова теплиця
	0.01
	0.12
	2.2
	220
	24.2

	Малогабаритне покриття
	0.005
	0.10
	1.5
	75
	7.0



Для плівкових теплиць зазвичай беруть:
· товщина плівки 0,15 мм 
· витрата плівки 1,1 м² на 1 м² площі (з запасом на кріплення) 
Потреба плівки на 1 м²
1,1 м²
 Потреба на всю площу
400 × 1,1 = 440 м²
 Загальна маса плівки
Середня маса поліетиленової плівки 0,15 мм ≈ 0,14 кг/м²
440 × 0,14 = 61,6 кг
Для поліетиленової плівки існує стандартна формула розрахунку ваги залежно від товщини:
M = S*б*р

[bookmark: _GoBack]Де:
S — площа плівки (2м);

· б — товщина в метрах (наприклад, 0.12 мм = 0.00012 м);
· р— щільність поліетилену (=920 кг/м3


Висновок:
      У ході виконання практичної роботи було проведено розрахунок потреби в біопаливі, ґрунтосумішках та поліетиленовій плівці для закритого ґрунту. Визначено, що для 20 середніх парників необхідно 13,36 м³ біопалива (8,02 т) та 100 м³ ґрунтосуміші. Також було розраховано потребу в поліетиленовій плівці для покриття теплиць. Отримані результати допомагають правильно планувати матеріальні ресурси для ефективної роботи теплично-парникового господарства.
Відповіді на питання :
1. Вкажіть розміри котловану стандартного заглибленого парника на біопаливі? Ширина по верху — 160 см, по дну — 120–125 см. Глибина залежить від терміну використання: для ранніх парників — 70–80 см, для середніх — 50–60 см, для пізніх — 30–40 см.
2. Який розмір має парникова рама? Стандартний розмір парникової рами становить 160 см × 106 см.
3. Вкажіть види біопалива для закритого ґрунту. Кінський гній (найгарячіший), гній великої рогатої худоби (ВРХ), свинячий гній, а також замінники: солом’яна різка, побутове сміття, листя, тирса.
4. Які компоненти використовують для приготування ґрунтосумішок для парників та теплиць? Дернова земля, лісова земля, перегній, торф (низинний або верховий), річковий пісок, іноді додають компости та мінеральні добрива.
5. Як розрахувати вагу біопалива чи ґрунтосумішок? Необхідно об’єм матеріалу (V, м³) помножити на його питому вагу або щільність (rho, т/м³). Формула: M = V *rho.
(Середня щільність біопалива — 0.5–0.6 т/м³, ґрунтосуміші — 0.8–1.2 т/м³).
6. Які види плівок використовують для покриття теплиць? Поліетиленова стабілізована (УФ-захищена), полівінілхлоридна (ПВХ), армована плівка, багатошарові плівки з антифог-ефектом (проти конденсату).
7. Які види плівок використовують для покриття примітивно захищеного ґрунту? Звичайна поліетиленова плівка низької щільності (товщиною 0.06–0.10 мм), перфорована плівка, а також неткані матеріали (агроволокно або спанбонд).

