
                                              Практичне заняття
Дисципліна: Технологія виробництва продукції рослинництва
Тема заняття: Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування гороху
Мета заняття: Засвоїти методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування гороху
Оснащення робочого місця: робочі зошити, інструкційні карти, колекції насіння, практикуми, типові технологічні карти, лічильна техніка
Зміст та послідовність виконання завдань:
Завдання 1. Ознайомитися з коротким описом сортів гороху.
Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування гороху за індивідуальним завданням
Варіанти індивідуальних завдань:
1. Сорт гороху Альфа, попередник просо, наявність коренепаросткових бур’янів, площа 70 га,  кількісна норма висіву 1,2 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 220 г, чистота 96%, схожість 98%.  (Чернов В.)

Завдання 1. Характеристика сортів гороху 
     Усі сорти гороху посівного, зареєстровані в Україні, за тривалістю вегетаційного періоду їх розподілено на чотири групи: ранньостиглі (рс) – Елегант; середньоранні (ср) – Кардіфф, Кео, Мадонна, Факел, Харківський еталонний, Явор; середньостиглі (сс) – Веселик, Беркут, Баритон, Глянс, Готівський, Девіз, Ефектний, Зіньківський, Йезеро, Красноградський 8, Конто, Камертон, Камелот, Клеопатра, Комбайновий 1, Лавр, Маскара, Модус, Намисто, Оплот, Отаман, Степовик, Світ, Стабіл, Стартер, Схід, Терно, Фаргус, Чекбек, ЧЛБ-5; середньопізні (сп) – Берсек, Гарде Петроніум, Улус, Харді, Царевич. 
   Щодо зон вирощування сортів гороху посівного зернового напряму використання, то їх розподіл такий (П - Полісся, Л - Лісостеп, С - Степ): СЛП – Астронавт, Баритон, Клеопатра, Оплот, Отаман, Стабіл, Харді; СЛ – Готівський, Кардіфф, Степовик, Схід; СП – Девіз; ЛП – Гарде, Ефектний, Камелот, Камертон, Стартер, Улус, Фаргус; С – Веселик, Беркут, Харківський еталонний; Л – Гайдук, Елегант, Зіньківський, Конто, Модус; П – Красноградський 8, Намисто, Світ .
    Альфа. Культура примітна високою товарної цінністю, стабільною врожайністю, а також особливими смаковими якостями (завдяки великому вмісту цукру).
  Період дозрівання, починаючи від проростання паростків над поверхнею ґрунту і до моменту технічної стиглості, може зайняти від 45 до 55 діб. В одному стручку довжиною 8 см розвивається від 5 до 9 горошин, в кожній з пазух формується по 2 бобу. Урожайність - від 6 до 7 тонн з 1 гектара. Відзначається підвищена опірність до аскохітозу, фузаріозу і подібних захворювань. 
   Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування вівса за індивідуальним завданням
 Вихідні дані
Культура: горох
Сорт: Альфа
Попередник: просо
Бур’яни: коренепаросткові
Площа: 70 га
Кількісна норма висіву: 1,2 млн схожих насінин/га
Маса 1000 насінин: 220 г
Чистота насіння: 96%
Схожість насіння: 98% 
Розрахунок норми висіву
Крок 1. Визначення посівної придатності (ПП)
ПП = Ч × С : 100
ПП = 96 × 98 : 100 = 94,08%

Крок 2. Визначення масової норми висіву (Н)
Н = 100 × К × А : ПП
Н = 100 × 1,2 × 220 : 94,08 = 280,61 кг/га
Фактична норма висіву ≈ 281 кг/га
Агротехнічна частина технологічної карти вирощування гороху

Культура: горох
Сорт: Альфа
Площа: 70 га
Попередник: просо
Забур’яненість: коренепаросткові бур’яни
Норма висіву: 281 кг/га
	
Назна робіт
	
Агротехнічні показники (глибина, дози, норми строки виконання, )
	Одиниця 
виміру
	Обсяг робіт (фізичний)
	Склад агрегату

	
	
	
	
	марка трактора,
автомобіля, 
тощо
	марка с-г машин, знаряддя

	1. Лущення стерні
	глибина 6–8 см, після збирання попередника
	га
	70
	МТЗ-82
	ЛДГ-10

	2. Повторне лущення стерні
	глибина 10–12 см, при появі бур’янів
	га
	70
	МТЗ-82
	ЛДГ-10

	3. Оранка зяблева
		 глибина 22–25 см
	га
	70
	Т-150К
	ПЛН-5-35

	4. Ранньовесняне боронування
	глибина 3–5 см, закриття вологи
	га
	70
	МТЗ-80
	БЗСС-1,0

	5. Культивація передпосівна
	глибина 6–8 см
	га
	70
	МТЗ-82
	КПС-4

	6. Внесення мінеральних добрив
	N20P40K40
	га
	70
	МТЗ-82
	РУМ-5

	7. Протруювання насіння
	перед сівбою
	т
	19,7
	-
	ПС-10

	8. Сівба
	норма висіву 281 кг/га, глибина 5–6 см
	га
	70
	МТЗ-82
	СЗ-3,6

	9. Коткування
	після сівби
	га
	70
	МТЗ-80
	ЗККШ-6

	10.  Боронування посівів
	у фазі сходів
	га
	70
	МТЗ-80
	БЗСС-1,0

	11.  Обприскування гербіцидами
	проти коренепаросткових бур’янів
	га
	70
	МТЗ-82
	ОПШ-2000

	12.  Полив посівів
	300–400 м³/га, у фазі бутонізації або наливу зерна, за потреби
	га
	70
	-
	ДДА-100, дощувальна установка

	13.  Збирання врожаю
	пряме комбайнування
	га
	70
	-
	СК-5 «Нива»
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Висновок:
   У ході практичного заняття було вивчено методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування гороху та ознайомлено з характеристикою сортів цієї культури. Проведено розрахунок посівної придатності насіння та визначено норму висіву для сорту Альфа з урахуванням чистоти та схожості насіння. Посівна придатність становила 94,08 %, а розрахована норма висіву — приблизно 281 кг/га. 
   На основі вихідних даних складено агротехнічну частину технологічної карти вирощування гороху на площі 70 га після попередника проса за наявності коренепаросткових бур’янів. Було визначено основні технологічні операції: лущення стерні, оранку, передпосівний обробіток ґрунту, внесення добрив, підготовку насіння, сівбу, догляд за посівами та збирання врожаю. Для кожної операції зазначено агротехнічні вимоги, обсяг робіт і склад машинно-тракторних агрегатів.
   Отже, у результаті виконання роботи засвоєно принципи планування технологічного процесу вирощування гороху та сформовано практичні навички складання агротехнічної частини технологічної карти.

