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Зміст та послідовність виконання завдань:
Завдання 1. Ознайомитися з коротким описом сортів і гібридів цукрового буряку.
Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування цукрового буряку за індивідуальним завданням.

Варіанти індивідуальних завдань:
1. Сорт цукрового буряку Ялтушківський однонасінний 64, попередник сорго, наявність коренепаросткових бур’янів, площа 60 га,  кількісна норма висіву 0,7 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 34 г, чистота 98%, схожість 99%. (Чернов В.)

1. Характеристика сортів і гібридів цукрового буряку  
   Ялтушківський однонасінний 64 – виведений Ялтушківською дослідно-селекційною станцією ІЦБ сорт урожайно-цукристого напрямку. Середня врожайність при випробуванні – 48,2 т/га, цукристість коренеплодів – 17,9 %, збір цукру – 8,6 т/га. Характерною особливістю сорту є хороша стійкість до церкоспорозу і середня стійкість до борошнистої роси та коренеїду. Найкраще проявляє себе в Західному регіоні України (зона достатнього зволоження).  Продуктивність нових ЧС гібридів української селекції, особливо новітнє їх покоління, має потенціал урожайності коренеплодів на рівні 60 т/га і більше, збору цукру – 10–12 т/га. 
2. Агротехнічна частина технологічної карти вирощування цукрових буряків
Розрахунок норми висіву
1) Посівна придатність насіння
Формула:
ПП = Ч × С / 100
Підставляємо дані:
ПП = 98 × 99 / 100 = 97,02 %
2) Фактична вагова норма висіву
Формула:
Н = 100 × К × А / ПП
де:
К = 0,7 млн шт./га
А = 34 г
ПП = 97,02 %
Підставляємо:
Н = 100 × 0,7 × 34 / 97,02 = 24,53 кг/га
3) Потреба насіння на всю площу
24,53 × 60 = 1471,8 кг
Отже, потрібно:
24,53 кг/га,
або на площу 60 га — 1471,8 кг (≈ 1,47 т). 
Агротехнічна частина технологічної карти вирощування цукрових буряків
Попередник: сорго
Площа: 60 га
Сорт: Ялтушківський однонасінний 64
Норма висіву: 24,53 кг/га
	
Назна робіт
	
Агротехнічні показники (глибина, дози, норми строки виконання, )
	Одиниця
виміру
	Обсяг робіт (фізичний)
	Склад агрегату

	
	
	
	
	марка трактора,
автомобіля,
тощо
	марка с-г машин, знаряддя

	1. Лущення стерні
	Глибина 6–8 см
	га
	60
	МТЗ-82
	ЛДГ-10

	2. Повторне лущення
	10–12 см (проти коренепаросткових бур’янів)
	га
	60
	МТЗ-1221
	БДТ-7

	3. Внесення гербіциду
	По вегетуючих бур’янах
	га
	60
	МТЗ-82
	ОПШ-2000

	4. Оранка зябу
	28–30 см
	га
	60
	Т-150К
	ПЛН-5-35

	5. Ранньовесняне боронування
	Закриття вологи
	га
	60
	МТЗ-82
	БЗСС-1,0

	6. Внесення мінеральних добрив
	N90P90K90
	га
	60
	МТЗ-82
	МВД-900

	7. Передпосівна культивація
	3–4 см
	га
	60
	МТЗ-82
	КПС-4 + борони

	8. Сівба
	Міжряддя 45 см, норма 24,53 кг/га
	га
	60
	МТЗ-82
	ССТ-12Б

	9. Досходове боронування
	Через 4–5 днів після сівби
	га
	60
	МТЗ-82
	ЗБП-0,6А

	10. Полив №1
	Фаза сходів–2 листки, 300–400 м³/га
	га
	60
	-
	ДДА-100МА / Фрегат

	11. Післясходове боронування
	Фаза "вилочки"
	га
	60
	МТЗ-82
	ЗБП-0,6А

	12. Міжрядний обробіток №1
	Глибина 6–8 см
	га
	60
	МТЗ-82
	УСМК-5,4

	13. Полив №2
	Фаза змикання рядків, 400–500 м³/га
	га
	60
	-
	ДДА-100МА / Фрегат

	14. Міжрядний обробіток №2
	Глибина 8–10 см
	га
	60
	МТЗ-82
	УСМК-5,4

	15. Хімічний захист посівів
	За потреби
	га
	60
	МТЗ-82
	ОПШ-2000

	16. Полив №3
	Формування коренеплоду, 500–600 м³/га
	га
	60
	-
	ДДА-100МА / Фрегат

	17. Формування густоти
	Фаза 2–4 листків
	га
	60
	-
	-

	18. Збирання гички
	Перед збиранням
	га
	60
	МТЗ-80/82
	БМ-6

	19. Викопування коренеплодів
	Технічна стиглість
	га
	60
	Т-150К / МТЗ-1221
	КС-6Б

	20. Вивезення врожаю
	До місця зберігання
	т
	~2890
	КамАЗ
	Причепи



[bookmark: _GoBack]Висновок: У ході виконання практичної роботи було складено агротехнічну частину технологічної карти вирощування цукрового буряку сорту Ялтушківський однонасінний 64 на площі 60 га після попередника сорго з урахуванням наявності коренепаросткових бур’янів. Було визначено посівну придатність насіння (97,02 %) та розраховано норму висіву, яка становить 24,53 кг/га, а загальна потреба в насінні — 1471,8 кг.
Складена технологічна карта включає всі основні агротехнічні заходи: обробіток ґрунту, внесення добрив, сівбу, догляд за посівами, захист рослин і збирання врожаю. Особливу увагу приділено боротьбі з бур’янами, зокрема застосуванню повторного лущення та гербіцидів.
Також у технологію вирощування було доцільно включено вегетаційні поливи, які забезпечують оптимальний водний режим рослин у критичні періоди розвитку (сходи, змикання рядків, формування коренеплоду) та сприяють підвищенню врожайності.
Отже, правильне і своєчасне виконання всіх агротехнічних заходів, а також забезпечення рослин вологою та елементами живлення є запорукою отримання високого врожаю та підвищення цукристості коренеплодів цукрового буряку.



