ІНСТРУКЦІЙНА   КАРТА
для проведення практичного заняття 8
Дисципліна: Землеробство 
Тема заняття: Проектування системи обробітку ґрунту під озимі культури в різних сівозмінах залежно від умов зони та забур’яненості
Мета заняття: закріпити знання про системи обробітку ґрунту під озимі культури; навчитися добирати прийоми основного, передпосівного та післяпосівного обробітку ґрунту залежно від: попередника; ґрунтово-кліматичної зони; ступеня та типу забур’яненості; сформувати вміння проєктувати адаптовану систему обробітку ґрунт.
Оснащення робочого місця: робочі зошити, інструкційні карти,  навчальні підручники та лекційні матеріали. 
                             Зміст і послідовність виконання завдань: 
                  На основі заданих вихідних даних:
1. Проаналізувати умови вирощування озимої культури.
2. Запропонувати систему післязбирального, основного та передпосівного обробітку ґрунту. 
3. Скласти технологічну схему обробітку ґрунту, заповнивши таблицю системи обробітку ґрунту.
4. Обґрунтувати вибір кожного агротехнічного заходу. 

Теоретичний відомості 
   Озимі культури в структурі посівних площ становлять значну частку і в основному формують продовольчий фонд зерна. Оскільки сівба озимих проводиться на початку осені вслід за періодом високих літніх температур, то для отримання добрих сходів важливо накопичити і зберегти в орному шарі грунту 20-30 мм доступної вологи. Це і є основним завданням обробітку грунту під озимі культури.
З метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку рослин і отримання високих урожаїв зерна озимих культур допосівним обробітком ґрунту потрібно максимально очистити поле від бур’янів, збудників хвороб і шкідників, створити достатні запаси поживних речовин, а також виключити або ослабити вплив негативних умов під час вегетації культур. Не менш важливим завданням обробітку під озимі є доведення ґрунту до дрібногрудочкуватого стану, створення рівного, ущільненого і разом з тим вологого ложа для насіння. 
Нестабільне випадання опадів у літньо-осінній період, а також сівба після різних попередників потребують творчого застосування системи обробітку під озимі культури.
Основний обробіток під озимі культури після чистих парів, парозаймаючих і непарових культур складається з обробітку ґрунту дисковими лущильниками (ЛДГ-10) чи важкими дисковими боронами в двох напрямках, вносять добрива і проводять оранку. Іноді, якщо з осені під пар не була проведена оранка, то її проводять весною, виконують полицеву оранку на глибину 20-22 см. Якнайраніше, поки грунт не висох і добре кришиться. Це здійснюється здебільшого відразу після сівби ранніх ярих. Для цього плуг агрегатують з важкою зубовою бороною для поліпшення кришення скиби і вирівнювання рілля. За посушливої весни кращий ефект дає агрегатування плуга з кільчасто-шпоровим катком чи подрібнювачами грудок ПВР-2,3 або ПВР-3,5.
При підготовці поля до сівби озимих культур слід безпосередньо після оранки, не чекаючи пересихання верхнього шару, обробити його культиваторами або боронами, доводячи до дрібногрудочкового стану. В конкретних умовах можна використовувати також агрегати РВК-3,0, ВІП-5,6, культиватор УСМК-5,4 та ін.
Щоб краще вирівняти поверхню поля, передпосівний обробіток грунту проводять під кутом до напрямку оранки і з перекриттям між суміжними проходами 15-20 см. Якісно підготовлене до сівби озимих поле має бути вирівняним і містити в посівному шарі не менше 80% грудочок розміром від 1 до 5 см. Наявність у ньому грудочок понад 10 см в діаметрі не допускається, а відхилення від норми глибини передпосівного обробітку не повинно перевищувати  не більше і не менше 1 см.

Вихідні дані та варіанти завдань
На основі вихідних даних заповніть таблицю системи обробітку ґрунту, зазначивши вид обробітку, знаряддя та глибину. Після таблиці подайте коротке агрономічне обґрунтування. 

Системи обробітку ґрунту 
	Етап обробітку ґрунту
	Агротехнічний прийом
	Знаряддя 
	Глибина, см
	Обґрунтування

	
	
	
	
	



Варіант 1. Полісся
Культура: жито озиме
Попередник: багаторічні трави (пласт)
Забур’яненість: слабка, однорічні бур’яни
Завдання:
Скласти систему обробітку ґрунту під жито озиме з урахуванням дерново-підзолистих ґрунтів, підвищеної вологості та слабкої забур’яненості. 
Запропонована система обробітку ґрунту: 
- Післязбиральний обробіток: лущення дернини важкими дисковими знаряддями на 6–8 см.
- Основний обробіток: оранка на 18–20 см (плуги з передплужниками) для загортання рослинних решток і дернини.
- Передпосівний обробіток: культивація на 5–6 см з боронуванням.

Варіант 2. Лісостеп
Культура: пшениця озима
Попередник: горох
Забур’яненість: середня, переважають однорічні бур’яни
Завдання:
Розробити систему обробітку ґрунту під пшеницю озиму з урахуванням доброго фітосанітарного стану поля після зернобобового попередника. 
Запропонована система обробітку ґрунту: 
 - Післязбиральний обробіток: лущення стерні на 6–8 см.
- Основний обробіток: мілка оранка або чизелювання на 20–22 см.
- Передпосівний обробіток: культивація на 5–6 см, коткування за потреби.

Варіант 3. Степ
Культура: ячмінь озимий
Попередник: соняшник
Забур’яненість: сильна, наявні багаторічні бур’яни
Завдання:
Запропонувати систему обробітку ґрунту під ячмінь озимий в умовах дефіциту вологи та високої забур’яненості.
Запропонована система обробітку ґрунту: 
 - Післязбиральний обробіток: дворазове лущення стерні (6–8 см і 10–12 см).
- Основний обробіток: плоскорізний або чизельний обробіток на 25–27 см.
- Передпосівний обробіток: мінімальна культивація на 4–5 см, коткування за потреби.
 

Запитання для самоперевірки засвоєння змісту практичної     роботи № 8
1. Як змінюється система обробітку ґрунту під озимі культури в умовах дефіциту вологи?
1. Роль попередника у формуванні врожайності озимих культур.
1. Яке значення має попередник для вибору системи обробітку ґрунту під озимі культури?
1.  Як ступінь забур’яненості впливає на глибину та спосіб основного обробітку?


