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         Зміст та послідовність виконання завдань:
          Завдання                                                                                                                                                       1. Ознайомитися з методикою складання агротехнічної частини технологічної карти.
Вивчення поняття технологічної карти
Технологічна карта – це проект комплексу заходів, що забезпечує отримання високих запрограмованих урожаїв.
  Основою карти є послідовний перелік агротехнічних операцій в конкретних ґрунтово-кліматичних та організаційно-господарських умовах.
 Технологічна карта складається з трьох частин:
1. Технологічна частина – перелік операцій, агротехнічні вимоги, обсяг і строки виконання.
2. Технічна частина – склад машинно-тракторного парку, кількість обслуговуючого персоналу.
3. Розрахунково-економічна частина – потреба у ресурсах (робоча сила, техніка, паливо, матеріали, кошти).
Важливо: для практичної роботи основна увага приділяється технологічній частині, тобто агротехнічній частині карти.
Технологічна карта — це основний плановий документ, у якому визначено комплекс робіт, послідовність їх виконання та необхідні ресурси (техніка, добрива, насіння) для вирощування культури.
Методика складання включає 4 основні етапи:
1. Визначення переліку операцій (Графа 1):
   Роботи записуються суворо за хронологією: від підготовки ґрунту (після попередника) до збирання врожаю та транспортування зерна.
    Сюди включають не лише польові роботи (оранка, сівба), а й допоміжні (протруювання насіння, навантаження добрив).
2. Обґрунтування агротехнічних вимог (Графа 2):
     Для кожної роботи вказуються якісні показники: глибина обробітку (см), норми висіву (кг/га), дози добрив (ц/га) та строки виконання (згідно з фазами розвитку рослин).
  Наприклад: Сівба озимої пшениці — ІІ декада вересня, глибина 5–6 см.
3. Визначення обсягів робіт (Графа 4):
   Фізичний обсяг зазвичай відповідає площі поля (у вашому варіанті — 50 га).
      Для деяких робіт (лущення, культивація) обсяг може бути більшим, якщо операція проводиться у два сліди.
4. Комплектування агрегатів (Графи 5–6):
     Підбір марки трактора (наприклад, МТЗ-80 або John Deere) та відповідної сільськогосподарської машини (сівалка СЗ-3,6, плуг ПЛН-5-35).
    Вибір залежить від енергонасиченості господарства та вимог до якості роботи.

Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування озимої пшениці за індивідуальним завданням.

Розрахунок норми висіву та складання агротехнічної частини технологічної карти  
Дано:
· Сорт – Херсонська 99
· Попередник – чорний пар
· Наявність бур’янів – однорічні
· Площа – 50 га
· Кількісна норма висіву – 4 млн схожих насінин/га
· Маса 1000 насінин – 43 г
· Чистота – 98 %
· Схожість – 96 %
Розрахунок посівної придатності
Формула:
ПП=Ч×С / 100ПП 
ПП=98×96 / 100ПП 
ПП=94,08% 
Посівна придатність = 94,08 %
Розрахунок вагової норми висіву
Формула:
Н=100×К×А / ПП​ 
де
К = 4 млн насінин
А = 43 г
Н=100×4×43 / 94,08
 Н=17200 / 94,08
Н≈182,8 кг/га 
Норма висіву ≈ 183 кг/га
Кількість насіння на всю площу
183×50=9150 кг 
Потрібно насіння: 9150 кг (9,15 т)
Агротехнічна частина технологічної карти
Попередник – чорний пар
Площа – 50 га
Сорт – Херсонська 99
Норма висіву – 183 кг/га
	

Назва робіт
	Агротехнічні показники (глибина, дози, норми строки виконання,)
	Одиниця виміру
	Обсяг робіт
	Склад агрегату

	
	
	
	
	Марка трактора
	Марка с.-г. машин

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Лущення стерні
	Після збирання попередника, глибина 6–8 см, бур’яни підрізаються
	
га
	
50
	
ЮМЗ-8280
	
ЛДГ-10А

	Повторне лущення
	Через 12–14 днів після першого, глибина 6–8 см
	га
	50
	ЮМЗ-8280
	ЛДГ-10А + 3ККШ-6

	Внесення мінеральних добрив
	Перед оранкою, рівномірне внесення
	т
	20
	МТЗ-80
	1РМГ-4

	Оранка
	За 3–4 тижні до сівби, глибина 25–27 см
	га 
	50
	МТЗ-80
	ПЛН-5-35

	Культивація
	Після підсихання ґрунту
	га
	50
	МТЗ-80
	КПС-4

	Протруювання насіння
	За 2 тижні до посіву, рівномірне нанесення препарату
	т
	19.5
	електродвигун
	ПС-10

	Передпосівна культивація
	За 0,5–1 год до посіву, глибина 6–8 см
	га
	50
	МТЗ-80
	КПС-4

	Сівба
	ІІІ декада вересня – І декада жовтня, глибина 3–4 см
	т
	9.15
	МТЗ-80
	СЗ-3,6

	Весняне боронування
	При фізичній стиглості ґрунту
	га
	50
	МТЗ-80
	БЗСС-1,0

	Підживлення
	Аміачна селітра 2 ц/га
	т
	10
	МТЗ-80
	МВУ-0,5А

	Обприскування від бур’янів
	Початок трубкування, 300 л/га робочого розчину
	л
	50
	МТЗ-80
	ОП-2000

	Збирання врожаю
	Пряме комбайнування, вологість зерна 18–20 %
	га
	50
	-
	Дон-1500

	Транспортування зерна
	В день збирання, без втрат
	т
	9.15
	Камаз
	-



Загальний висновок
У ході виконання практичної роботи було вивчено методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимої пшениці. Проведено розрахунок посівної придатності насіння та визначено фактичну вагову норму висіву для сорту Херсонська 99, яка становить 183 кг/га. Встановлено, що для посіву на площі 50 га необхідно 9,15 т насіння. Також складено агротехнічну частину технологічної карти із зазначенням основних агротехнічних операцій, строків їх виконання та необхідної техніки. Отримані результати дозволяють правильно організувати технологічний процес вирощування озимої пшениці та забезпечити високий урожай культури.
Відповіді на контрольні запитання
1. Назвіть кращі попередники озимої пшениці у нашій зоні.
Кращими попередниками озимої пшениці є:
· чорний пар
· зайнятий пар
· багаторічні бобові трави (люцерна, конюшина)
· зернобобові культури (горох)
· кукурудза на зелений корм або силос
· рання картопля.

2. Назвіть допустимі попередники в нашій зоні.
Допустимими попередниками є:
· ярий ячмінь
· кукурудза на зерно
· озимий ячмінь
· соняшник
· інші зернові культури.

3. Вкажіть агротехнічні способи боротьби з бур’янами на посівах озимої пшениці.
Основні агротехнічні способи:
· правильний підбір попередників
· лущення стерні
· оранка
· культивація
· боронування посівів
· дотримання оптимальних строків сівби
· застосування гербіцидів.

4. Вкажіть способи підготовки насіння озимої пшениці до посіву.
Підготовка насіння включає:
· очищення і сортування насіння
· калібрування
· протруювання насіння проти хвороб і шкідників
· перевірку схожості та чистоти насіння.

5. Вкажіть шкідників, які шкодять на посівах озимої пшениці, і засоби боротьби з ними.
Основні шкідники:
· злакова муха
· клоп шкідлива черепашка
· попелиці
· хлібні жуки
· трипси.
Засоби боротьби:
· протруювання насіння
· обприскування інсектицидами
· агротехнічні заходи.

6. Вкажіть строки та норми поливу озимої пшениці.
Полив проводять у такі фази:
· трубкування
· колосіння
· формування та налив зерна.
Норма поливу становить приблизно 500–600 м³ води на гектар.

7. Які способи збирання застосовують на посівах озимої пшениці?
Застосовують два способи:
· пряме комбайнування
· роздільне збирання (спочатку скошування у валки, потім обмолот).

