ЗВІТ
про виконання практичної роботи 8

Тема: Проектування системи обробітку ґрунту під озимі культури після різних попередників  залежно від умов зони та забур’яненості поля

     На поставлені запитання дати відповіді:
1. Що є основним завданням обробітку грунту під озимі культури ?
Відповідь: Основним завданням обробітку ґрунту під озимі культури є максимальне  збереження та накопичення вологи, створення оптимальної структури посівного шару, вирівнювання поверхні, знищення бур’янів та загортання поживних решток для забезпечення дружніх сходів. 
2. Яким має бути якісно підготовлене до сівби озимих поле?
Відповідь: Якісно підготоване до сівби озимих поле – це фундамент майбутнього врожаю, який забезпечує дружні сходи та стійкість рослин до зими. Основні вимоги включають вирівняність поверхні, оптимальну структуру ґрунту, наявність вологи та поживних речовин, а також відсутність бур’янів.  
3. На основі вихідних даних заповніть таблицю системи обробітку ґрунту, зазначивши вид обробітку, знаряддя та глибину. Після таблиці подайте коротке агрономічне обґрунтування. 

Варіант 1. Полісся
Культура: жито озиме
Попередник: багаторічні трави (пласт)
Забур’яненість: слабка, однорічні бур’яни
Завдання:
Скласти систему обробітку ґрунту під жито озиме з урахуванням дерново-підзолистих ґрунтів, підвищеної вологості та слабкої забур’яненості. 
Запропонована система обробітку ґрунту: 
- Післязбиральний обробіток: лущення дернини важкими дисковими знаряддями на 6–8 см.
- Основний обробіток: оранка на 18–20 см (плуги з передплужниками) для загортання рослинних решток і дернини.
- Передпосівний обробіток: культивація на 5–6 см з боронуванням.
- Коткування після сівби (за потреби).

Системи обробітку ґрунту під озиме жито в зоні Полісся
	Етап обробітку ґрунту
	Агротехнічний прийом
	Знаряддя 
	Глибина, см
	Обґрунтування

	Післязбиральний
	Лущення дернини
	Важкі дискові знаряддя( напр,. БДТ-3, БДТ-7)
	6-8см
	Для подрібнення міцної дернини багаторічних трав, збереження вологи та провокації бур’янів.  

	Основний
	Оранка
	Плуги з передплужниками напр., ПЛН-3-35)
	18-20см
	Для повного заробляння рослинних решток і дернини, покращення аерації на дерново-підзолистих ґрунтах. 

	Передпосівний
	Культивація з боронуванням
	Культиватори (напр., КПС-4) у зчепі з боронами
	5-6см
	Для вирівнювання поверхні поля, знищення порослих бур’янів та створення насіннєвого ложа. 

	Післяпосівний
	Коткування ( за потреби)
	Кільчасто – шпорові котки(напр., ЗККШ-6)
	---------
	Для покращення контакту насіння з ґрунтом та підтягування вологи до зони висіву. 



Коротке агрономічне обґрунтування :  В умовах Полісся на дерново-підзолистих ґрунтах після багато річних трав критично важливим є якісне подрібнення дернини, що досягається дисковим лущінням. Оскільки ґрунти мають підвищену вологість, оранка на глибину 18-20см з використанням передплужників дозволяє ефективно загорнути органічну масу без винесення на поверхню менш родючого підзолистого горизонту. Це забезпечує оптимальний водний та повітряний режими для озимого жита, яке менш вимогливе до родючості, ніж пшениця, але потребує добре підготовленого насіннєвого ложа. 

Варіант 2. Лісостеп
Культура: пшениця озима
Попередник: горох
Забур’яненість: середня, переважають однорічні бур’яни
Завдання:
Розробити систему обробітку ґрунту під пшеницю озиму з урахуванням доброго фітосанітарного стану поля після зернобобового попередника. 
Запропонована система обробітку ґрунту: 
 - Післязбиральний обробіток: лущення стерні на 6–8 см.
- Основний обробіток: мілка оранка або чизелювання на 20–22 см.
- Передпосівний обробіток: культивація на 5–6 см, коткування за потреби.
Системи обробітку ґрунту під озиму пшеницю в зоні Лісостепу
	Етап обробітку ґрунту
	Агротехнічний прийом
	Знаряддя 
	Глибина, см
	Обґрунтування

	Післязбиральний 
	Лущення стерні
	Дискові лущильники (ЛДГ- 5, ЛДГ-10)
	6-8см
	Подрібнення решток гороху, провокування проростання бур’янів, збереження вологи. 

	Основний 
	Мілка оранка або чизелювання
	Плуг ПЛН-3-35) або чизельний культиватор
	20-22см
	Створення сприятливого фіто санітарного стану, загортання решток та розпушування орного шару. 

	 Передпосівний 
	Культивація з коткуванням
	Культиватор передпосівний (напр., КПС-4)
	5-6см
	Вирівнювання поверхні, створення насіннєвого ложа та ущільнення для кращого контакту насіння з ґрунтом.

	Передпосівний 
	Коткування (за потреби)
	Котки (КЗК-6, ВК-6)
	------------
	Забезпечення кращого контакту насіння з ґрунтом та підтягування вологи до посівного шару. 



Коротке агрономічне обґрунтування : 
1. Попередник: Горох є одним із найкращих попередників для пшениці озимої, оскільки він рано звільняє поле, залишає ґрунт збагаченим на азот та в хорошому фізичному стані.
2. Фітосанітарний стан: Оскільки забур’яненість середня і переважають однорічні бур’яни, запропонована система (лущення + мілка оранка/чизелювання) дозволяє ефективно знищити вегетуючі бур’яни та зменшити банк насіння у верхньому шарі ґрунту.
3. Вологозбереження: У зоні Лісостепу критично важливо зберегти вологу після збирання гороху. Лущення стерні відразу після жнив перериває капілярне випаровування.
4. Глибина обробітку: Глибина 20-22см є оптимальною для накопичення вологи та розвитку кореневої системи пшениці, водночас вона є енергоощадною порівняно з глибокою оранкою. Коткування перед посівом забезпечує дружні сходи.    
Варіант 3. Степ
Культура: ячмінь озимий
Попередник: соняшник
Забур’яненість: сильна, наявні багаторічні бур’яни
Завдання:
Запропонувати систему обробітку ґрунту під ячмінь озимий в умовах дефіциту вологи та високої забур’яненості.
Запропонована система обробітку ґрунту: 
 - Післязбиральний обробіток: дворазове лущення стерні (6–8 см і 10–12 см).
 - Основний обробіток: плоскорізний або чизельний обробіток на 25–27 см.
- Передпосівний обробіток: мінімальна культивація на 4–5 см,  коткування за потреби.
Системи обробітку ґрунту під озимий ячмінь в зоні Степу
	Етап обробітку ґрунту
	Агротехнічний прийом
	Знаряддя 
	Глибина, см
	Обґрунтування

	Післязбиральний
	Лущення стерні (1-й захід)




Лущення стерні ( 2-й захід)
	Дискові лущильники ( ЛДГ – 10, ЛДГ – 15)



Важкі дискові борони(БДТ -7)
	6-8см 






10-12см
	Подрібнення решток соняшнику та провокація проростання бур’янів. 

Знищення пророслих бур’янів та якісніше перемішування решток 

	Основний
	Чизельний або плоскорізний обробіток 
	Чизельний плуг (ПЧ – 2,5) або плоскоріз (ПГ – 3-5)
	25-27см
	Руйнування плужної підошви для кращого накопичення вологи без обертання пласта.

	Передпосівний
	Передпосівна культивація
	Культиватор (КПС – 4)
	4-5см
	Створення рівного насіннєвого ложа та знищення останньої хвилі бур’янів.  

	
	Посівне коткування
	Кільчасто штопорні котки (ЗККШ-6)
	----------
	Забезпечення контакту насіння з вологим ґрунтом у посушливих умовах.



Коротке агрономічне обґрунтування :  В умовах дефіциту вологи та сильної забур’яненості багаторічниками (після соняшнику), обрана мульчувальна система безвідвального обробітку є найбільш доцільною.
1. Збереження вологи: Чизелювання на 25-27см дозволяє опадам проникати вглиб ґрунту, а залишена на поверхні стерня працює як мульча, запобігаючи випаровуванню та вітровій ерозії. 
2. Боротьба з бур’янами:  Дворазове лущення ефективно виснажує кореневу систему багаторічних бур’янів, а глибокий безвідвальний обробіток підрізає їх, не виносячи нове насіння на поверхню.
3. Підготовка ложа: Зменшення глибини передпосівної культивації до 4-5см гаранту, що насіння ляже на щільну «підошву» з капілярною вологою, що критично важливо для дружніх сходів ячменю в Степу.
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