
Практичне завдання № 10

Навчальна дисципліна: Насінництво і селекції.
Тема заняття: Розробка технологічних карт вирощування високоякісного
насіннєвого матеріалу технічних культур.

Завдання 1. Скласти агротехнічну частину технологічної карти інтенсивної
технології вирощування технічних культур у конкретних умовах Півдня
України. ( Додаток 1.)

Агротехнічна частина технологічної карти технології вирощування на
насінницькі цілі: 
Культура: соняшник 
Господарство: господарство Півдня України
Попередник: озима пшениця
Площа: 85 га
Сорт: Балкан
Доза органічних добрив: не вносять
мінеральних N30 P35 K60
Забур’яненість: кореневищні бур’яни

	Назва робіт.
	Агротехнічні
показники.
	Одиниці виміру.
	Склад агрегату,
марка трактора, с-
г. машини,
знаряддя.

	Лущення стерні
	Після збирання попередника на 6–8 см
	га
	МТЗ-82 + ЛДГ-10

	Друге лущення
	Через 10–12 днів, на 10–12 см, для виснаження кореневищних бур’янів
	га
	Т-150 + БДТ-7

	Оранка з внесенням добрив
	На глибину 25–27 см, з одночасним внесенням P35 K60
	га
	Т-150 + ПЛН-5-35

	Ранньовесняне боронування
	Закриття вологи, у 2 сліди
	га
	МТЗ-82 + БЗСС-1,0

	Культивація
	Передпосівна, на 6–8 см, з внесенням N30
	га
	МТЗ-82 + КПС-4

	Протруювання насіння
	Протруєння насіння перед сівбою згідно норми препарату
	т
	ПС-10

	Сівба
	У прогрітий до 8–10°С ґрунт, ширина міжрядь 70 см, глибина загортання 6–8 см
	га
	МТЗ-82 + СУПН-8

	Коткування
	Після сівби, за потреби
	га
	МТЗ-82 + ЗККШ-6

	Боронування до сходів
	Через 4–5 днів після сівби, для знищення ниткоподібних бур’янів
	га
	МТЗ-82 + легкі борони

	Міжрядний обробіток 1
	У фазі 2–3 пар листків, на 6–8 см
	га
	МТЗ-82 + КРН-5,6

	Міжрядний обробіток 2
	Через 10–12 днів після першого, на 8–10 см
	га
	МТЗ-82 + КРН-5,6

	Ручні сортові прочистки
	Видалення нетипових, хворих рослин та домішок
	га
	Ручна праця

	Захист від шкідників і хвороб
	За потреби, згідно фітосанітарного стану посіву
	га
	ОП-2000, МТЗ-82

	Десикація
	За потреби, перед збиранням для вирівнювання достигання
	га
	ОП-2000, МТЗ-82

	Збирання врожаю
	При вологості насіння 12–14%
	га
	ДОН-1500Б або Claas

	Очищення і сушіння насіння
	Доведення насіння до кондиційної вологості 7–8%
	т
	ЗАВ, ОВС-25, сушарка

	Сортування насіння
	Виділення якісної фракції
	т
	ОВС-25

	Закладання на зберігання
	У сухому вентильованому приміщенні
	т
	Складське обладнання






Контрольні питання для перевірки засвоєння матеріалу.
Перевірка агротехнічної частини технологічної карти конкретного
господарства Півдня України

