ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА № 1
[bookmark: _GoBack]ТЕМА ЗАНЯТТЯ:  Плуги
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити будову і взаємодію робочих органів плугів, підготовку плугів до роботи та їх технічне обслуговування.
НАБУТІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ: Набути навички і вміння по розбиранню і збиранню робочих органів плугів, по регулюванню плуга до  роботи та проведенню технічного обслуговування.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Трактор ПМЗ-6Л, плуги ПЛН-5-35 та ПЛН-3-35, комплект інструментів, лінійка, шнур, навчальний посібник.
ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1. Перед початком впевніться в надійній установці плуга на підставках.
1. Інструмент, яким укомплектовані робочі місця, має бути справним.
1. Користуватись інструментом потрібно так, щоб не завдати шкоди ні собі, ні присутнім.
1. Забороняється під час роботи займатися сторонніми справами.
 
ЗМІСТ РОБОТИ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
1. Зняти з  плуга корпус, розібрати й перевірити правильність його складання. Для цього відгвинтити гайки й контргайки болтів, якими кріпиться корпус до рами. Зняти корпус плуга, зняти пружинну шайбу, вийняти болти кріплення стояка корпуса до бруса рами.
1. Розібрати корпус плуга:
1. відгвинтити гайки болтів кріплення польової дошки до стояка і зняти польову дошку;
1. відгвинтити гайки болтів кріплення полиці до стояка і зняти полицю;
1. відгвинтити гайки болтів кріплення лемеша до стояка і зняти леміш.
1. Скласти корпус плуга.
1. Перевірити правильність його складання:
3. робоча поверхня корпуса без западин і опуклостей;
3. перехід від лемеша до полиці плавний, а стик лемеша з полицею щільний (зазор між ними до 1 мм);
3. леміш не виступає над полицею більше як на 2 мм, кут його заточування становить 400, а товщина леза – не більше 1 мм;
3. головки болтів кріплення лемеша, полиці й польової дошки до башмака лежать на одному рівні з робочою поверхнею, а леміш, полиця та польова дошка щільно прилягають до башмака;
3. польові обрізи лемеша й полиці лежать в одній вертикальній площині, відхилення від якої в бік борозни у верхній частині не перевищують 10 мм;
3. польова дошка встановлена так, що її передній кінець розміщується вище від опорної площини не менше як на  10-12 мм і відхиляється від стінки борозни на 5-10 мм
1. Перевірити стан та правильність складання передплужника і встановлення його на задані умови роботи плуга. Перевірити стан і правильність складання передплужника. Встановити передплужник на задані умови роботи плуга:
4. положення передплужника фіксується висоті висуненням держака, який входить в один з п’яти отворів на стоянку передплужника. Залежно від глибини оранки стояк необхідно фіксувати відповідно на першому, другому, третьому, четвертому або нижньому отворі. Передплужник повинен незалежно від глибини оранки основного корпуса підрізати скибу на рівні залягання основної маси коренів і перевертати їх; 
4. робоча поверхня передплужника без западин та опуклостей, полиця і леміш щільно дотикаються (зазор у місцях дотику до 1 мм).
Перевірити правильність складання і встановлення ножа. Правильно складений ніж повинен задовольнять таким  вимогам:
4. консоль дискового ножа повертається на стояку на 200, а переміщення по висоті не перевищує 3 мм;
4. диск вільно обертається на шарикопідшипниках, ущільнення не пропускає масло;
4. ножі з двобічним лезом заточені під кутом 15-200, у ножів з однобічним лезом заточена площина диска знаходиться з боку борозни, товщина леза не перевищує 0,4 мм.
1. Переобладнати плуг ПЛН-5-35 в чотирьохкорпусний. Зняти п’ятий корпус плуга. Зняти передплужник. Зняти четвертий корпус, а на його місце встановити п’ятий корпус. Кронштейн навіски плуга встановити на отворах, коли плуг буде агрегатуватись з трактором Т-150. Для агрегатування з трактором Т-150К встановити кронштейн навіски плуга на отвори 3:5:9:11. Опорне колесо встановити із зовнішнього боку повздовжнього бруса, біля першого отвору.
1. Підготувати до роботи начіпний плуг ПЛН-3-35.  Підготовка до роботи начіпного плуга ПЛН-3-35 починається з перевірки його технічного стану. При цьому уважно оглядають плуг, перевіряють комплектність та кріплення складальних одиниць. Виявлені дефекти усувають. Впевнюються в правильності розміщення лез лемешів. Трапецієподібні лемеші повинні всім лезом прилягати до опорної поверхні. Носок долотоподібних лемешів має розміщуватися на 10 мм нижче п’ятки лемеша. Такий контроль виконують і в транспортному положенні, користуючись шнуром чи рейкою. Для цього протягують шнур чи прикладають рейку до носків першого та останнього корпусів, а потім до п’яток. У правильно складених плугах носки лемешів і п’ятки лежать на паралельних прямих. Допускається відхилення не більше ±5 мм. Площини польових обрізів корпусів повинні бути паралельні.
Кутником вимірюють відстань між корпусами ( за ходом плуга та по ширині захвату). Для цього довгий бік кутника прикладають до носка лемеша і заднього кінця польової дошки, а короткий упирають в носок переднього корпуса. 
 
На довгому боці кутника буде відстань між корпусами за  ходом плуга, а на короткому – по ширині захвату. Стежать, щоб відстань між всіма корпусами була однакова.
Визначають перекриття між корпусами. Воно дорівнює різниці між шириною захвату корпуса по лемешу і відстанню між сусідніми корпусами по ширині захвату плуга та становить 10-30 мм.
На задану глибину оранки начіпний плуг встановлюють так. Заїжджають з плугом на ущільнений горизонтальний майданчик. Під опорне колесо підкладають підставку, висота якої дорівнює глибині оранки, а гвинтовим механізмом колеса розміщують раму в горизонтальному положенні. При цьому леза основних корпусів торкаються поверхні майданчика. Потім гвинт опорного колеса фіксують.
Передплужник установлюють перед основним корпусом так, щоб орна скиба вільно проходила між ними. Відстань від носка передплужника до носка основного корпуса – 30-35 см. Лезо передплужника повинно заглиблюватися у грунт на 7-10 см (під основну масу коріння дернини), а на грунтах, зарослих пирієм, - на 12 см. Польовий обріз передплужника виступає в бік поля відносно польового обрізу основного корпуса на 1-2 см.
Дисковий ніж розміщують відносно передплужника так, щоб його вісь обертання (коли дивитися зверху), була над носком передплужника або виходила вперед на 1-2 см. Площину диска зміщують від польового обрізу передплужника в бік поля на 1-3 см. По глибині дисковий ніж установлюють так, щоб нижня точка різальної кромки диска була нижче леза лемеша передплужника на 2-3 см.
 
ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН
	Знати
Будову та взаємодію робочих органів плугів.
	Вміти
Оцінювати технічний стан робочих органів плуга, регулювати його на задані режими роботи.


 
Завдання для самостійної роботи
3. Описати процес встановлення в лабораторних умовах начіпного плуга на задану глибину оранки.
3. Описати процес переналадження плуга ПЛН-5-35 в чотири і п’ятикорпусний варіант.
3. Зарисувати схему розстановки робочих органів плуга.
 
 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. У чому полягають особливості конструкції начіпних плугів для швидкісної оранки?
1. Які вимоги повинен задовольняти вірно складений корпус плуга?
1. Як вірно встановити на плузі передплужник?
1. Як вірно встановити на плузі дисковий ніж?
1. Як встановити начіпний плуг на задану глибину оранки залежно від умов роботи?
1. Як проводиться переобладнання плуга ПЛН-5-35 на чотири і п’ятикорпусний начіпний варіант?

