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Розділ 1. Завдання 1-15. 
Вибір однієї правильної відповіді із запропонованих

1. В якій відповіді правильно перелічені нерухомі частини кривошипно-ша- тунного механізму?
1) блок-картер, маховик, шатуни;
2) блок-картер, головка циліндрів, гільзи циліндрів;
3) гільзи циліндрів, поршні, поршневі пальці.
2. Як називається частина кривошипно-шатунного механізму, яка має ша- тунні шийки?
1) шатун;
2) колінчастий вал;
3) маховик;
4) блок-картер.
3. З якого матеріалу виготовлені поршні кривошипно-шатунного механіз- му?
1) сталь;
2) легований чавун;
3) алюмінієвий сплав;
4) бронза.
4. Яка з несправностей кривошипно-шатунного механізму призводить до пе- ревитрати масла?
1) спрацювання корінних, шатунних підшипників колінчастого вала;
2) спрацювання поршневих пальців;
3) спрацювання стінок гільз циліндрів;
4) відкладення нагару на днищах поршнів.
5. В якій відповіді правильно названі деталі газорозподільного механізму?
1) розподільний вал, штовхачі, коромисла;
2) розподільні шестерні, клапани, поршні;
3) шатуни, колінчастий вал, розподільний вал.
6. Як називається деталь газорозподільного механізму, яка має тарілку, стер- жень, вийомку під сухарики?
1) розподільний вал;
2) клапан;
3) коромисло;
4) розподільні шестерні.
7. З якого матеріалу виготовлений розподільний вал?
1) сталь;
2) чавун;
3) бронза;
4) алюмінієвий сплав.
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8. На якому з вказаних двигунів встановлений декомпресійний механізм?
1) Д-240;
2) ЯМЗ-240;
3) Д-144.
9. Тепловий зазор в газорозподільному механізмі вимірюється:
1) між коромислом і клапаном;
2) між штангою і коромислом;
3) між штовхачем і штангою.
10. Яка з вказаних несправностей призводить до неповного закриття клапа- нів?
1) відсутність теплового зазору;
2) великий тепловий зазор;
3) спрацювання опорних шийок розподільного вала.
11. Ви наближаєтесь до повороту дороги ліворуч, який виявився крутішим, ніж припускалося. З метою безпеки дорожнього руху Вам необхідно:
1) збільшити швидкість, щоб швидше подолати поворот;
2) продовжити рух, не змінюючи швидкості і тримаючись лівого краю про- їзної частини дороги;
3) зменшити швидкість руху.
12. До засобів захисту людини при роботі в небезпечній зоні належать:
1) наявність огородження, попереджувальні знаки та написи, спеціальний одяг;
2) попереджувальні знаки та написи;
3) спеціальний інструмент.
13. Виконання вимог нормативно-правових актів у сфері охорони навколиш- нього середовища для власників транспортних засобів:
1) обов’язкове;
2) необов’язкове;
3) на власний розсуд.
14. Технічні засоби гасіння пожежі:
1) вогнегасник;
2) ковдра;
3) пісок.
15. Термін дії медичних довідок, щодо придатності керування транспортним засобом ф. № 083 для водіїв віком понад 55 років /жінок-понад 50 років.
1) [bookmark: _GoBack]1 рік;2.безстроково, 3. 2 роки.
2) безстроково;
3) 2 роки.
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