ІНСТРУКЦІЙНА   КАРТА
для проведення практичного заняття
Дисципліна: Технологія виробництва продукції рослинництва 
Тема заняття: Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимої пшениці
Мета заняття: Засвоїти методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимої пшениці
Оснащення робочого місця: робочі зошити, інструкційні карти, колекції насіння, практикуми, типові технологічні карти, лічильна техніка 

Зміст та послідовність виконання завдань:
Завдання 1. Ознайомитися з методикою складання агротехнічної частини технологічної карти.
Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування озимої пшениці за індивідуальним завданням.
Варіанти індивідуальних завдань:
1. Сорт озимої пшениці Херсонська 99, попередник чорний пар, наявність однорічних бур’янів, площа 50 га,  кількісна норма висіву 4 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 43 г, чистота 98%, схожість 96%.  (Басараб С., Водько В.)
2. Сорт озимої пшениці Росинка, попередник кукурудза, наявність кореневищних бур’янів, площа 55 га,  кількісна норма висіву 4,2 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 45г, чистота 97%, схожість 95%. (Водько М., Гішта М.)
3. Сорт озимої пшениці Овідій, попередник озима ячмінь, наявність однорічних бур’янів, площа 47 га,  кількісна норма висіву 3,9 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 42 г, чистота 98%, схожість 97%. (Головач І., Дзевелюк О.)
4. Сорт озимої пшениці Кохана, попередник рання картопля, наявність однорічних бур’янів, площа 70 га,  кількісна норма висіву 4,2 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 44 г, чистота 97%, схожість 96%.  (Діхтієвський О., Загоруйко В.)
5. Сорт озимої пшениці Благо, попередник люцерна, наявність коренепаросткових бур’янів, площа 52 га,  кількісна норма висіву 4,1 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 43 г, чистота 99%, схожість 96%.  (Іванов В., Козиряцький С.)
6. Сорт озимої пшениці Ледя, попередник озима пшениця, наявність однорічних бур’янів, площа 50 га,  кількісна норма висіву  4,2 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 40 г, чистота 98%, схожість 96%.  (Лисиця І., Махник І.)
7. Сорт озимої пшениці Кошова, попередник ярий ячмінь, наявність кореневищних бур’янів, площа 47 га,  кількісна норма висіву 3,9 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 39 г, чистота 97%, схожість 97%. (Новохатський Ю., Пастушенко В.)
8. Сорт озимої пшениці Соборна, попередник конюшина, наявність однорічних бур’янів, площа 57 га,  кількісна норма висіву 4,2 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 41 г, чистота 99%, схожість 97%.  (Пелепец Г., Питель В.)
9. Сорт озимої пшениці Анатолія, попередник кукурудза, наявність коренепаросткових бур’янів, площа 40 га,  кількісна норма висіву 3,9 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 40 г, чистота 98%, схожість 96%. (Сагун О., Саковець В.)
10. Сорт озимої пшениці Херсонська 99, попередник чорний пар, наявність однорічних бур’янів, площа 50 га,  кількісна норма висіву 4 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 43 г, чистота 98%, схожість 96%.  (Слободянюк І., Хрокало М.)
11. Сорт озимої пшениці Росинка, попередник кукурудза, наявність кореневищних бур’янів, площа 55 га,  кількісна норма висіву 4,2 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 45г, чистота 97%, схожість 95%. (Шкодич М.)

Методичні вказівки до першого завдання
      Технологічна карта – це проект комплексу заходів, які забезпечують одержання високих запрограмованих урожаїв. Основою її є послідовний перелік агротехнічних операцій в конкретних грунтово-кліматичних та організаційно-господарських умовах, які відповідають вимогам певного сорту.
   В технологічній карті умовно можна виділити технологічну, технічну і розрахунково-економічну частини. Технологічна частина включає перелік операцій, характеристику агротехнічних вимог до них, об’єм і строки виконання робіт. Технічна передбачає склад машино-тракторних агрегатів, кількість обслуговуючого персоналу. У розрахунково-економічній частині визначаються потреби в робочій силі, техніці, матеріально-грошових витратах за видами робіт. 
Технологічна карта 
	

№ п/п
	

Назва робіт
	Оди- ниця вимі- ру
	Обсяг робіт
	Склад агрегату
	Обслуговую- чий персонал
	
Норма виро- бітку
	Кількість нормозмін

	
	
	
	фізич- ний, га
	умов- ний
еталон- ний, га
	трактор, машина
	сільсько- господар- ська
машина
	тракто- ристів
	інших праців- ників
	
	трак- то-
рис- тів
	інших пра-
ців- ників

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



Продовження таблиці
	

№ п/п
	Розряди
	Затрати праці, люд.-год.
	Тарифна ставка, грн.
	Тарифний фонд, грн.
	Паливо
	Авто- тран- спорт, т-км
	
Живе тягло, к-дні
	
Електро- енергія, кВт-год.

	
	трактори стів
	Інших праців ників
	тракто- ристів
	інших праців- ників
	тракто- ристів
	інших праців- ників
	тракто- ристів
	інших праців- ників
	на оди- ницю, кг
	На весь обсяг, ц
	
	
	

	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24



   Технологічна частина складає агротехнічну частину технологічної карти вирощування культур. При виконанні цієї практичної роботи від студента вимагається глибоке розуміння вимог культур до умов і технології їх вирощування. Складати агротехнічну частину технологічної карти потрібно за формою, яка наведена нижче: 

  Агротехнічна частина технологічної карти вирощування озимої пшениці 
Попередник - _______, площа - ____, сорт -________, норма висіву _____
	
Назна робіт
	
Агротехнічні показники (глибина, дози, норми строки виконання,)
	Оди-ниця 
вимі-ру
	Обсяг робіт (фізич-ний)
	Склад агрегату

	
	
	
	
	марка трактора,
автомобіля, 
тощо
	марка с-г машин, знаряддя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



  У графі 1 «Назва робіт» послідовно перелічуються агротехнічні прийоми та допоміжні технічні операції за порядком їх виконання. В деяких випадках можливі відхилення в послідовності операцій. Наприклад, сортування і протруєння насіння проводять завчасно, а в технологічній карті їх прийнято розміщувати після передпосівного обробітку ґрунту. Щоб правильно розробити технологічну карту, спочатку складають перелік необхідних агротехнічних прийомів. Крім агротехнічних прийомів, в технологічну карту доводиться включати багато операцій, які не мають зв’язку з вимогами культури. Це наприклад, навантаження і розвантаження, транспортування насіння, добрив тощо. Ці операції впливають на собівартість продукції, розрахунками якої підсумовується розробка технологічної карти.
   Описуючи технологічні вимоги до агротехнічних операцій, слід звернути увагу на якість виконання робіт (графа 2), де треба зазначити глибину обробітку ґрунту, висівання тощо, норму внесення препарату, рівномірність розподілу по площі. Строки виконання зазначаються агротехнічні, а не календарні строки виконання робіт. Звичайно технологічна карта має окрему графу «Строки виконання», де зазначаються календарні строки виконання робіт (початок, кінець, кількість днів). Ці показники необхідні для складання графіка зайнятості машино-тракторного парку.
   Наприклад:
Агротехнічна   частина  технологічної  карти інтенсивної технології  вирощування  озимої пшениці  
    Попередник – кукурудза на зелений корм,  площа – 100 га,  сорт – Кольчуга,  норма   висіву – 199 кг/га.
	
Назна робіт
	
Агротехнічні показники (глибина, дози, норми строки виконання)
	Оди-ниця 
вимі-ру
	Обсяг робіт (фізич-ний)
	Склад агрегату

	
	
	
	
	марка трактора,
автомобіля, тощо
	марка с-г машин, знаряддя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Лущення стерні
	Відразу після збирання попередника, глибина 6-8 см, бур’яни повинні повністю підрізатися
	га
	100
	ЮМЗ-8280
Джон Дір 6310
	ЛДГ-10А;
Disc-O-Mulch Gold;
Діскавер XS; 
Джон-Дір 512

	2.Повторне  лущення  з  одночасним  коткуванням
	Через 12-14 днів після першого лущення, під  кутом  чи  упоперек  до  першого лущення, глибина  6-8 см
	га
	100
	ЮМЗ-8280
Джон Дір 6310
	ЛДГ-10А+ 3ККШ-6; 
Disc-O-Mulch Gold; 
Діскавер XS; 
Джон-Дір 512

	3.Змішування мінеральних добрив
	Перед внесенням, рівномірне змішування суперфосфату 2,5 ц/га і калійної солі 2 ц/га
	т
	45
	МТЗ-80
	УІМ-30

	4.Внесення мінеральних добрив
	Перед оранкою, відхилення  від  норми  не  більше  5 %
	т
	45
	МТЗ-80
	1РМГ-4

	5.Навантаження гною
	Перед внесенням, без втрат 25 т/га 
	т
	2500
	МТЗ-80
	ПЕ-Ф-1А

	6.Розкидання гною
	Перед оранкою, рівномірне  розкидання  по  полю  з відхиленням  від  норми  +5%
	га
	100
	МТЗ-80
	РОУ-6А

	7.Оранка 
	За 3-4 тижні до сівби, глибина  оранки  25 – 27 см, рослинні  рештки загортають  на глибину  12-15 см., висота гребеня  не  більше  5см  
	га
	100
	МТЗ-80
Джон Дір 6310
	ПЛН-5-35; 
Diamant 16

	8.Вологозарядковий полив
	За 1-2 тижні до сівби, норма  800 м3/га
	м3
	80000
	
	Фрегат

	9.Культивація ґрунту 
	Після підсихання ґрунту, вологий шар не повинен виноситися на поверхню ґрунту
	га
	100
	МТЗ-80
Джон Дір 6310
	КПС-4,0;
NZAggressive 500-1000;
Allrounder 600|750 profi  

	10.Протруювання насіння 
	За два тижні до посіву, рівномірність нанесення протруювача на поверхню зерна, селект-макс 2,5 кг/т
	кг
	49,8
	Електричний двигун
	ПС-10; 
ПСШ-3, «Мобітокс Супер»

	11.Передпосівна культивація з боронуванням
	За 0,5-1 годину до посіву, глибина 6-8 см
	га
	100
	МТЗ-80
Джон Дір 6310
	КПС-4,0;
NZ Aggressive 500-1000;
Allrounder 600|750 profi  

	12.Сівба з внесенням мінеральних добрив та коткуванням
	ІІІ декада вересня - І-ІІ декада жовтня, глибина посіву 3-4 см, рівномірність ущільнення ґрунту, норма висіву 199 кг/га 
	т
	19,9
	МТЗ-80

Джон Дір 6310
	СЗ-3,6 
СКГ-2;
Spirit;
ESPRO

	13.Весняне боронування посівів
	При настанні фізичної стиглості ґрунту, без огріхів провести боронування 
	га
	100
	МТЗ-80
	БЗСС-1,0

	14.Ранньовесняне підживлення азотними добривами
	При настанні фізичної стиглості ґрунту, рівномірне внесення добрив ам.селітра 2,0 ц/га 
	т
	0,2
	МТЗ-80
	МВУ-0,5А

	15.Обприскування проти бур’янів 
	Початок трубкування 10% рослин, 300 л/га робочої рідини, Стеллар Плюс 1 л/га
	л
	100
	МТЗ-80
Самохідобприск.
	ОП-2000; 
PARRUDA 3030 МТ  

	16.Вегетаційний полив
	Фаза трубкування, 500 м3/га
	м3
	50000
	
	Фрегат

	17.Друге підживлення міндобривами
	Рівномірне внесення добрив
	т
	0,2
	МТЗ-80
	МВУ-0,5А

	18.Обприскування проти шкідників 
	При масовій появі шкідливих об’єктів,  300 л/га робочої рідини, ампліго  0,8 л/га
	л
	80
	МТЗ-80
Джон Дір 6310
	ОП-2000; 
HORSCH  Leeb AX

	19.Вегетаційний полив
	Фаза колосіння, 500 м3/га
	м3
	50000
	
	Фрегат

	20.Вегетаційний полив
	Фаза формування та наливання зерна, 600 м3/га
	м3
	60000
	
	Фрегат

	21.Пряме комбайнування
	Вологість зерна 18-20%, повна стиглість, швидкість руху комбайна 6-7 км/год.
	
	
	
	NewHolland, Claas, Massey  Deutz-Fahr, John Deere

	22.Транспортування зерна
	В день збирання, без втрат під час перевезення
	
	
	КАМАЗ
	



Методичні вказівки до другого завдання:
Кожен студент відносно індивідуального завдання, повинен розрахувати фактичну  вагову  норму  висіву  (в  кг/га) озимої пшениці, яку  обчислюють  за  встановленою  посівною  придатністю  насіння,  користуючись  формулами.
     Норму висіву визначають за формулою:
                           Н = 100 х К х А : ПП,
   де     Н – масова норма висіву в кілограмах;
             К – рекомендована (пошукова) норма висіву схожих насінин млн. шт. на 1 га;
             А -  маса 1000 насінин, г;
             ПП – посівна придатність насіння, %.
                         ПП =  Ч х С : 100,
  де       Ч – чистота насіння , %;
              С – схожість насіння , %.
Зверніть увагу:
Інженерне  забезпечення  технологій  вирощування  зернових  культур

  Підготовка ґрунту включає наступну систему операцій:
лущення, внесення мінеральних і органічних добрив, основний і передпосівний обробіток ґрунту. Лущення проводять у два сліди дисковими лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15, ЛДГ-20, Діскавер XS (Франція), Джон-Дір 512 (США) після стерньових попередників при оптимальній вологості легких і середніх ґрунтів; дисковими боронами БДТ-7, БДТ-10, ДМТ-2, ДМТ-4, БПРР-6,6 після кукурудзи, соняшника, багаторічних трав. При недостатній вологості застосовують голчасті борони БИГ-3, БИГ-3А та широкозахватні борони-мотики БМШ-15, БМШ-20.
  Внесення мінеральних добрив за допомогою машин НРУ-0,5, 1РМГ-4, РУМ-5, РУМ-8,КСА-3, а органічних  -  ПТР-10, ПТР-16, РОУ-5.
  Оранку здійснюють плугами ПЛН-8-40, ПОН-7-40, ПНН-10-35, ПТК-9-35, ПН-8-35, ПН-6-35, які агрегатуються з пристосуванням для подрібнення і вирівнювання ґрунту ПВР-2,3  і ПВР-3,5.
  За без відвальної  системи обробітку використовують голчасті борони БИГ-3 культиватори-плоскорізи КПШ-5 і КПШ-9, плоско різи-глибокорозпушувачі КПГ-2-150, КПГ-250,ПГ-3-5, Джон-Дір-995, Джон-Дір-686  і кільчасто-шпорові котки 3ККШ-6А при недостатньому зволоженні
  Навесні пари та зяб боронують для зменшення випаровування вологи і запобігання пересихання верхнього шару ґрунту зчіпками борін БЗТС-1,0.
 Передпосівну культивацію проводять КПС-4,КГС-8М, ККП-2Н, Джон-Дір-726 і борони БЗТС-1,0 при достатній вологості або кільчасто-шпорові котки при недостатній вологості.
Зернові сівалки СЗ-3,6А,СЗТ-3,6А, СЗ-5,4, СЗ-10,8  призначені для звичайної рядкової сівби. Сівалки оснащені пристосуванням для закриття висівних апаратів з метою утворення технологічних колій при вирощуванні зернових культур за інтенсивними технологіями. Використовують також сівалки СЗ-3,6А-01, СЗ-3,6А-02, СЗ-3,6А-03, СЗ-3,6-04, Джон-Дір-710, Солітер 9/450 (Лемкен, ФРН), Конкорд 2000 (Канада) та ін. Сівалка СЗ-3,6А-02 обладнана анкерними сошниками і призначена для сівби зернових культур і льону з міжряддям 7,5 см.
   Для пунктирної сівби використовують сівалки з пневматичними висіваючими апаратами  СУПН-6А, СУПН-6, СУПН-6-01, СУПН-6М, СУПН-8, СУПН-8-01, СУПН-8М, СУПН-12А, УПС-8, Оптима (ФРН), Максима (Франція), Кінзс-2000 (США). 
   Обприскувачі причіпні штангові  ОПШ-2000-21,6,  Оп-2000-2-17, ОП-2000-2-08,  ОПШ-1500,  обприскувачі  малообємні  ОМ-630-2, ОМ-400-2, обприскувач причіпний вентиляторний ОПВ-2000. Обприскувачі іноземного виробництва  Джон-Дір-632, Джон-Дір 6500, Napa 18 (Чехія), Amazone UF-US 2200 (ФРН).
  Для збирання зернових культур застосовують жниварки ЖВ-4,9, ЖЗР-10, ЖРБ-4,2А  та комбайни КЗС-9-1 «Славутич», Дон-1500, комбайни кукурудзозбиральні  КСКУ-6АС, ККП-3 ККП-2С,  жниварки для збирання кукурудзи ППК-4, КМД-6.

                                       Контрольні запитання: 
1. Назвіть кращі попередники озимої пшениці у нашій зоні.
2. Назвіть допустимі попередники в нашій зоні.
3. Вкажіть агротехнічні способи боротьби з бур’янами на посівах озимої пшениці.
4. Вкажіть способи підготовки насіння  озимої пшениці до посіву. 
5. Вкажіть шкідників, які шкодять на посівах озимої пшениці, і засоби боротьби з ними. 
6. Вкажіть строки та норми поливу озимої пшениці . 
7. Які способи збирання застосовують на посівах озимої пшениці?

                               Після виконання завдання студент повинен: 
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