ІНСТРУКЦІЙНА   КАРТА
для проведення практичного заняття
Дисципліна: Технологія виробництва продукції рослинництва 
Тема заняття: Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимого жита
Мета заняття: Засвоїти методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимого жита
Оснащення робочого місця: робочі зошити, інструкційні карти, колекції насіння, практикуми, типові технологічні карти, лічильна техніка 
Зміст та послідовність виконання завдань:
Завдання 1. Ознайомитися з коротким описом сортів і гібридів озимого жита.
Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування озимого жита за індивідуальним завданням.
Варіанти індивідуальних завдань:
1. Гібрид озимого жита Юпітер F1, попередник овес, наявність однорічних бур’янів, площа 50 га,  кількісна норма висіву  3 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 32 г, чистота 98%, схожість 96%.  (Слободянюк І., Хрокало М.)


Дано:
· Рекомендована норма висіву: млн схожих насінин/га
· Маса 1000 насінин: г
· Чистота насіння: 
· Схожість насіння: 
1а. Розрахунок посівної придатності (ПП):

1б. Розрахунок масової норми висіву (Н) у кг/га:

✅ Масова норма висіву для Юпітер F1: ≈ 102 кг/га

Крок 2. Агротехнічна частина технологічної карти
Попередник: овес
Площа: 50 га
Сорт: Юпітер F1
Фактична норма висіву: 102 кг/га
	№
	Назва робіт
	Агротехнічні показники (глибина, дози, строки виконання)
	Одиниця виміру
	Обсяг робіт
	Склад агрегату (трактор + с-г машини)

	1
	Лущення стерні
	Відразу після збирання попередника, глибина 6–8 см
	га
	50
	ЮМЗ-8280 + ЛДГ-10А

	2
	Повторне лущення з коткуванням
	Через 12–14 днів, глибина 6–8 см, кут до першого лущення
	га
	50
	ЮМЗ-8280 + ЛДГ-10А + 3ККШ-6

	3
	Внесення мінеральних добрив
	Перед оранкою, суперфосфат 2,5 ц/га + калійна сіль 2 ц/га
	т
	22
	МТЗ-80 + 1РМГ-4

	4
	Оранка
	За 3–4 тижні до посіву, глибина 25–27 см
	га
	50
	МТЗ-80 + ПЛН-5-35

	5
	Вологозарядковий полив
	За 1–2 тижні до посіву, норма 800 м³/га
	м³
	40000
	Фрегат

	6
	Культивація ґрунту
	Після підсихання, вологий шар не виноситься на поверхню
	га
	50
	МТЗ-80 + КПС-4,0

	7
	Протруювання насіння
	За 2 тижні до посіву, Селект-Макс 2,5 кг/т
	кг
	51
	ПС-10; ПСШ-3

	8
	Передпосівна культивація з боронуванням
	Глибина 6–8 см, за 0,5–1 год до посіву
	га
	50
	МТЗ-80 + КПС-4,0

	9
	Сівба
	III декада вересня – I декада жовтня, глибина 3–4 см, норма висіву 102 кг/га
	га
	50
	МТЗ-80 + СЗ-3,6

	10
	Весняне боронування
	При фізичній стиглості ґрунту, рівномірно, без огріхів
	га
	50
	МТЗ-80 + БЗСС-1,0

	11
	Ранньовесняне підживлення азотними добривами
	Ам. селітра 2,0 ц/га, рівномірно
	т
	1
	МТЗ-80 + МВУ-0,5А

	12
	Обприскування проти бур’янів
	Початок трубкування 10% рослин, 300 л/га, Стеллар Плюс 1 л/га
	л
	50
	МТЗ-80 + ОП-2000

	13
	Вегетаційний полив
	Фаза трубкування, 500 м³/га
	м³
	25000
	Фрегат

	14
	Друге підживлення мінеральними добривами
	Рівномірне внесення добрив
	т
	1
	МТЗ-80 + МВУ-0,5А

	15
	Обприскування проти шкідників
	300 л/га, Ампліго 0,8 л/га
	л
	40
	МТЗ-80 + ОП-2000

	16
	Вегетаційний полив
	Фаза колосіння, 500 м³/га
	м³
	25000
	Фрегат

	17
	Вегетаційний полив
	Фаза формування та наливання зерна, 600 м³/га
	м³
	30000
	Фрегат

	18
	Пряме комбайнування
	Вологість зерна 18–20%, швидкість 6–7 км/год
	га
	50
	New Holland, Claas, John Deere

	19
	Транспортування зерна
	Без втрат, в день збирання
	т
	5000
	КАМАЗ



