ІНСТРУКЦІЙНА   КАРТА
для проведення практичного заняття
Дисципліна: Технологія виробництва продукції рослинництва 
Тема заняття: Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимої пшениці
Мета заняття: Засвоїти методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимої пшениці
Оснащення робочого місця: робочі зошити, інструкційні карти, колекції насіння, практикуми, типові технологічні карти, лічильна техніка 

Зміст та послідовність виконання завдань:
Завдання 1. Ознайомитися з методикою складання агротехнічної частини технологічної карти.
Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування озимої пшениці за індивідуальним завданням.
Варіанти індивідуальних завдань:
1. Сорт озимої пшениці Херсонська 99, попередник чорний пар, наявність однорічних бур’янів, площа 50 га,  кількісна норма висіву 4 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 43 г, чистота 98%, схожість 96%.  (Слободянюк І., Хрокало М.)


Крок 1а. Розрахунок посівної придатності (ПП):

Крок 1б. Розрахунок масової норми висіву (Н) у кг/га:

✅ Масова норма висіву для Херсонська 99: ≈ 183 кг/га







Попередник: чорний пар
Площа: 50 га
Сорт: Херсонська 99
Фактична норма висіву: 183 кг/га
	№
	Назва робіт
	Агротехнічні показники (глибина, дози, строки виконання)
	Одиниця виміру
	Обсяг робіт (фізичний)
	Склад агрегату

	1
	Лущення стерні
	Глибина 6–8 см, бур’яни підрізаються
	га
	50
	ЮМЗ-8280 + ЛДГ-10А

	2
	Повторне лущення з коткуванням
	Через 12–14 днів, глибина 6–8 см
	га
	50
	ЮМЗ-8280 + ЛДГ-10А + 3ККШ-6

	3
	Змішування мінеральних добрив
	Суперфосфат 2,5 ц/га + калійна сіль 2 ц/га
	т
	22
	МТЗ-80 + УІМ-30

	4
	Внесення мінеральних добрив
	Перед оранкою, ±5%
	т
	22
	МТЗ-80 + 1РМГ-4

	5
	Навантаження гною
	25 т/га без втрат
	т
	1250
	МТЗ-80 + ПЕ-Ф-1А

	6
	Розкидання гною
	Рівномірно, ±5%
	га
	50
	МТЗ-80 + РОУ-6А

	7
	Оранка
	Глибина 25–27 см, рослинні рештки загортаються 12–15 см
	га
	50
	МТЗ-80 + ПЛН-5-35

	8
	Вологозарядковий полив
	800 м³/га
	м³
	40000
	Фрегат

	9
	Культивація ґрунту
	Після підсихання, не виносити вологий шар
	га
	50
	МТЗ-80 + КПС-4,0

	10
	Протруювання насіння
	2 тижні до посіву, 2,5 кг/т Селект-Макс
	кг
	91,5
	ПС-10; ПСШ-3

	11
	Передпосівна культивація з боронуванням
	Глибина 6–8 см, за 0,5–1 год до посіву
	га
	50
	МТЗ-80 + КПС-4,0

	12
	Сівба з внесенням мінеральних добрив та коткуванням
	Глибина 3–4 см, норма висіву 183 кг/га
	га
	50
	МТЗ-80 + СЗ-3,6

	13
	Весняне боронування
	При фізичній стиглості ґрунту, без огріхів
	га
	50
	МТЗ-80 + БЗСС-1,0

	14
	Ранньовесняне підживлення азотними добривами
	Ам. селітра 2,0 ц/га
	т
	1
	МТЗ-80 + МВУ-0,5А

	15
	Обприскування проти бур’янів
	300 л/га робочої рідини, Стеллар Плюс 1 л/га
	л
	50
	МТЗ-80 + ОП-2000

	16
	Вегетаційний полив
	Фаза трубкування, 500 м³/га
	м³
	25000
	Фрегат

	17
	Друге підживлення мінеральними добривами
	Рівномірне внесення добрив
	т
	1
	МТЗ-80 + МВУ-0,5А

	18
	Обприскування проти шкідників
	300 л/га, Ампліго 0,8 л/га
	л
	40
	МТЗ-80 + ОП-2000

	19
	Вегетаційний полив
	Фаза колосіння, 500 м³/га
	м³
	25000
	Фрегат

	20
	Вегетаційний полив
	Фаза формування та наливання зерна, 600 м³/га
	м³
	30000
	Фрегат

	21
	Пряме комбайнування
	Вологість зерна 18–20%, швидкість 6–7 км/год
	га
	50
	New Holland, Claas, John Deere

	22
	Транспортування зерна
	Без втрат, в день збирання
	т
	5000
	КАМАЗ




	
