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Розділ 1. Завдання 1-15. 
Вибір однієї правильної відповіді із запропонованих

1. До якого класу тяги відноситься трактор МТЗ-80?
0. 0,6 тс;
0. 0,9 тс;
0. 1,4 тс;
0. 3,0 тс.
1. В якій відповіді правильно перелічені колісні трактори?
1. Т-40М, ЮМЗ-6А, Т-150К;
1. МТЗ-82, Т-150, ДТ-75М;
1. Т-150, ДТ-75М, ДТ-150М.
1. Що з переліченого відноситься до електрообладнання трактора?
2. вал відбору потужності;
2. муфта зчеплення;
2. генератор;
2. гусеничні ланцюги.
1. До якої складової частини трактора відноситься кривошипно-шатунний механізм?
3. до двигуна;
3. до силової передачі;
3. до додаткового обладнання;
3. до ходової частини;
3. до робочого обладнання.
1. Як називається об’єм над поршнем під час знаходження поршня у верхній мертвій точці?
4. робочий об’єм;
4. об’єм камери згорання;
4. повний об’єм;
4. літраж двигуна.
1. Як називається величина, що показує, у скільки разів зменшується об’єм робочої суміші (або повітря)при переміщенні поршня від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки?
5. коефіцієнт корисної дії;
5. ступінь стиску;
5. економічність двигуна.
1. Який процес відбувається в циліндрі двигуна в той час, коли поршень руха- ється вгору, обидва клапани закриті?
6. впуск;
6. випуск;
6. робочий хід;
6. стиск.
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1. Який механізм дизельного двигуна служить для полегшення прокручуван- ня колінчастого валу під час пуску?
7. кривошипно-шатунний механізм;
7. газорозподільний механізм;
7. декомпресійний механізм;
7. система живлення.
1. Як називається механізм дизельного двигуна, складовою якого є впускні та випускні клапани?
8. кривошипно-шатунний механізм;
8. газорозподільний механізм;
8. система живлення;
8. система пуску.
1. Яка з вказаних складових є частиною системи охолодження дизельного двигуна?
9. термостат;
9. центрифуга;
9. паливний насос високого тиску;
9. маховик.
1. Який прийом гальмування забезпечує безпечну зупинку транспортного за- собу на слизькій ділянці дороги?
10. багаторазове переривчасте натискання на педаль гальма і відпускання його без виключення зчеплення;
10. гальмування з виключеним зчепленням;
10. [bookmark: _GoBack]одноразове натискання на педаль гальма без виключення зчеплення.
1. Безпеку збереження здоров’я, працездатність людини під час праці на ви- робництві забезпечує система законодавчих актів:
11. соціально-економічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних;
11. гігієнічних та лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних;
11. соціально-економічних,  навчально-виробничих.
1. Які роботи відносяться до переліку робіт з підвищеною небезпекою під час обслуговування та експлуатації трактора:
12. прибирально – миючі роботи під час ЩТО;
12. обслуговування акумуляторів;
12. заміна оливи.
1. Яка безпечна дистанція рекомендується між транспортними засобами при русі на сухому покритті проїзної частини?
13. з розрахунку 3 м дистанції на 1 км / год. швидкості руху;
13. з розрахунку 2 м дистанції на 1 км / год. швидкості руху;
13. дистанція, яка дозволяє запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру.
1. Причини виникнення пожеж на підприємстві.
14. паління в місцях для куріння;
14. користування відкритим полум’ям, порушення правил електробезпеки;
14. порушення правил електробезпеки.
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