Тема: Організація  і планування допоміжних та
обслуговуючих виробництв

Практичне заняття 11
   Мета заняття: засвоїти теоретичні підходи щодо організації та планування допоміжних та обслуговуючих виробництв; навчитися планувати об'єми роботи, витрати на експлуатацію і собівартість роботи вантажного автотранспорту та машинно-тракторного парку.

«Кабінетна» ситуація : Автопарк господарства має вантажні автомобілі: ГАЗ - 53А,  вантажопідйомність 4 т; річний виробіток на 1 автомобіль 35000 т-км; вартість 1 автомобіля - ___   грн.; ЗІЛ-130, вантажопідйомність 5т; річний виробіток на 1 автомобіль 44000 т-км; вартість 1 автомобіля - ____  грн.

     Завдання 1. Визначити обсяг роботи вантажного автотранспорту господарства.
    Це завдання пропонується виконати самостійно, розрахунки занести в таблицю.
Таблиця 1
Планування об'сягу вантажоперевезень в господарстві, т-км
	Найменування вантажу
	
Обсяг,
т


	Коефіцієнт
повторності перевезень
	Об'єм вантажо-перевезень, т
	Середня відстань перевезень, км
	Обсяг транспортних робіт, т-км

	1
	2
	3
	4=2х3
	5
	6

	Продукція рослинництва 
	х
	х
	х
	х
	х

	- за договорами
	11850
	2
	
	30
	

	- працівникам
	1185
	1
	
	5
	

	- на ринку
	12128
	2,5
	
	10
	

	- на громадське 
  харчування
	78
	1,5
	
	5
	

	- на насіння
	1834
	2
	
	5
	

	- на переробку
	80
	1
	
	15
	

	Інші вантажі
	
	1,5
	-
	10
	

	Разом
	х
	х
	х
	х
	



Методичні рекомендації:
Обсяг вантажоперевезень по господарству залежить від валового збору сільськогосподарських культур, виробництва продукції тваринництва та промислових виробництв, перемещення різних матеріалів та засобів. При цьому враховуються відстань та повторність перевезень.
Загальний обсяг вантажоперевезень розподіляється по видам транспортних засобів (автомобілі, трактори, жива тяглова сила) з урахуванням обсягу і напрямів перевезень вантажів, їх видів та стану доріг.
Обсяг інших вантажів в господарстві складає 50% від обсягу продукції рослинництва.

Завдання 2. Визначити потребу в автомобілях.
Визначити потребу у вантажних автомобілях по марках, якщо автомобілями ГАЗ – 53А виконується 40%,  а автомобілями ЗІЛ-130 виконується 60% транспортних робіт.
     Розв’язання: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Методичні рекомендації:
При визначенні потреби ву вантажних автомобілях використовуємо формулу:
Кількість автомобілів = Об'єм транспортних робіт, т-км / Річний виробiток 1 автомобіля, т-км
Завдання 3. Визначити собівартість 1 т-км.
Таблиця 2
Розрахунок планової собівартості 1 т-км, грн
	Показники
	Норматив витрат на
1 т-км, грн
	Сума витрат, грн

	Обсяг  транспортних робіт всього, т-км
	 
	 

	Статті витрат:
	Х
	 

	- оплата праці
	
	 

	- нарахування на оплату праці
	Х
	 

	- витрати на ПММ
	
	 

	- амортизація основних засобів
	Х
	 

	- витрати на ремонт
	Х
	 

	- інші витрати
	Х
	 

	Всього витрат
	х
	 




Методичні рекомендації:
Обсяг транспортних робіт беремо з таблиці 1.
Розцінка за 1 т-км для розрахунку витрат на оплату праці, грн -
Нарахування на оплату праці складають - ___   від суми оплати праці. 
Витрати ПММ на 1 т-км - 0,146 кг; ціна 1 кг ПММ - ___  грн
До статті «Амортизація основних засобів» включається амортизація автомобілів (з урахуванням кількості автомобілів) та амортизація будівлі гаражу, розрахована по прямолінійному методу.
Ліквідаційна вартість 1 автомобіля ГАЗ - 53 А     -  _____ грн: ЗІЛ-13   -     _____ грн.   
Термін служби 1 автомобіля    ГАЗ-53А    -  20 років; ЗІЛ- 130     - 22 роки.
Балансова вартість будівлі гаража - ____  грн, ліквідаційна вартість - ____ грн, термін служби 48 років.
Витрати на ремонт плануються у розмірі 3% від річної суми амортизації.
Інші витрати - у розмірі 5% від загальної суми витрат.
Розраховуємо  собівартость 1 т-км за формулою:
Планова собівартість 1 т-км  = Загальна сума витрат по автопарку, грн / Загальний обсяг транспортних робіт, т-км
Це завдання пропонується виконати самостійно, розрахунки занести в таблицю 3.
Завдання 4. Визначити обсяг механізованих робіт по машинно-тракторному парку та собівартість 1 ум. ет. га.
Таблиця 3 
Розподіл обсягу механізованих робіт по маркам тракторів
	Показники
	Загальний обсяг робіт, ум. ет. га
	Зокрема по маркам тракторів

	
	
	К-700
	ДТ-75
	МТЗ-80
	ЮМЗ-6А
	Т-16

	1. Річний обсяг механі-зованих робіт, ум. ет. га.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Планова кількість нормо-змiн, яку повинен виконати трактор за рік
	х
	350
	300
	280
	270
	250

	3. Коефіцієнт еталонного виробітку трактора за 1 годину
	х
	
	
	
	
	

	4. Час зміни, годин
	х
	7
	7
	7
	7
	7

	5. Річний виробіток 1 трактора, ум. ет. га (п.2*п.3*п.4)
	х
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Потреба в тракторах, штук (п. 1/п.5)
	х
	 
	 
	 
	 
	 



Методичні рекомендації:
 Для розрахунку загального обсягу механізованих робіт по МТП підсумовують обсяг механізованих робіт по кожній технологічній карті.
В цілому по господарству загальний обсяг механізованих робіт - 186104 ум. ет. га
Загальний обсяг механізованих робіт розподіляється між тракторами:
К-700            -      35%;
ДТ-75            -      24%;	
ЮМЗ-6А       -     16%;
МТЗ-80           -     15%;	
Т-16	         -    10%.
Таблиця 4
Розрахунок планової собівартості 1 ум. ет. га, виконаного тракторами К-700
	Показники
	Норматив на 1 ум.ет.га, грн
	Сума витрат, грн

	Обсяг механізованих робіт, виконаних тракторами К-700 ум.ет.га (з таблиці 3)
	 
	 

	Витрати по статтях :
	х
	 

	- оплата праці, грн
	
	 

	- нарахування на оплату праці, грн (37%)
	х
	 

	- витрати на ПММ, грн
	
	 

	- амортизація основних засобів, грн
	х
	 

	- витрати на ремонт, грн (3% від амортизації)
	х
	 

	- послуги автопарку, грн
	х
	 

	- інші витрати, грн (5% від загальної суми витрат)
	х
	 

	Всього витрат, грн
	х
	 


        
 Методичні рекомендації:
          Норматив оплати праці на 1 ум. ет. га, грн –
Норматив витрати ПММ на 1 ум. ет. га - 19,5 кг, ціна 1 кг, грн –  ___ 
Потреба в мастильних матеріалах - 2% від вартості основного палива. 
Амортизація визначається прямолінійним методом з урахуванням кількості тракторів, балансова вартість 1 трактора К-700 складає _______ грн, ліквідаційна ватість- _______ грн, термін служби -  24 роки.
Послуги автопарку включають підвезення ПММ на відстань (в середньому) 10 км.
Планову собівартість 1 т-км  беремо з таблиці 2.
Вартість послуг автопарку визначаємо за формулою:
Вартість послуг автопарку, грн = Кількість перевезеного ПММ, т х середню відстань перевезення, км. х планову собівартість 1 т-км, грн.
Формула для розрахунку собівартості 1 ум. ет га :
Планова собівартість 1 ум. ет. га, грн = Сума витрат по тракторам даної марки, грн / Обсяг механізованих робіт, що виконується тракторами даної марки, ум. ет. га

               Після виконаної практичної роботи студент повинен знати:  
■   методику визначення обсягу роботи вантажного автопарку та МТП;
■    методику планування витрат по автопарку та МТП;
■    методику розрахунку планової собівартості 1 т-км, 1 ум. ет. га. 
                  Вміти:
· розраховувати плановий обсяг транспортних робіт в т-км;
· визначати планову собівартість 1 т-км;
· розраховувати плановий обсяг механізованих робіт в ум. ет. га
· визначати планову собівартість 1 ум. ет. га.



          
1. Роль обслуговуючих виробництв для сільськогосподарських підприємств.
2. Особливості планування обслуговуючих виробництв.
3. Планування обсягу і собівартості обслуговуючих виробництв.
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