Практичне заняття
Дисципліна: Технологія виробництва продукції рослинництва 
Тема заняття: Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування картоплі
Мета заняття: Засвоїти методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування картоплі
Оснащення робочого місця: робочі зошити, інструкційні карти, колекції насіння, практикуми, типові технологічні карти, лічильна техніка 
Зміст та послідовність виконання завдань:
Завдання 1. Ознайомитися з коротким описом сортів картоплі.
Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування картоплі за індивідуальним завданням. Розрахувати норму посадки картоплі.
Варіанти індивідуальних завдань:
1. Сорт картоплі Нагорода, попередник соя, наявність коренепаросткових бур’янів, площа 60 га,  схема  садіння   70 х 30  по  одній  бульбі,  середня  маса  бульб  70 г. (Чернов В.)
	
1. Характеристика сортів картоплі 
    Лідер  (Нагорода)  -  новітній  сорт  української  селекції, раннього строку достигання. Бадилля  високе, прямостояче. Стебло товсте,  облистненість  висока,  листя  велике,  зелене. Суцвіття  велике, білого  кольору. Незважаючи  на те, що  сорт ранній,  бадилля  Лідера  виявилося  надзвичайно  стійким  до  фітофтори  та  бактеріальних  хвороб.  Швидкість  росту  надземної  маси  дуже  висока.  В  кущі  від  12  до  15  (іноді  20)  бульб,  майже  всі  вони  великі,  середніх  небагато.  Врожайність  напрочуд  висока.  У  сприятливих  умовах  вирощування  Лідер може  забезпечити  врожай  700 ц/га,  а  на  деяких  ділянках  і  більше  (до 1000 ц/га).  Отже,  деякі новітні  українські  сорти  щодо  врожайності  на  території  України  перевершують  сорти  німецької  селекції.  Бульби  овальні.  З  жовтою  шкіркою  і  поверхневими  вічками.  М’якуш  кремовий.  Бульби  стійкі  до  фітофтори,  сухої  та  мокрої  гнилі,  дуже  стійкі  до парші, не розтріскуються,  не  утворюють  дупел.  Виродливість  бульб  низька.  Посухостійкість,  товарність  дуже  висока.  Для  Лідера  придатні  всі  типи  ґрунтів,  у  всіх  кліматичних  зонах  України.  Смак  добрий,  розварюваність  бульб  середня.  За  всіма  показниками  цей  сорт – справжній  лідер.
2. Агротехнічна частина технологічної карти вирощування картоплі
Розрахунок норми садіння картоплі
1) Площа живлення однієї рослини
70 × 30 = 2100 см² = 0,21 м²
2) Кількість бульб на 1 га
10000 : 0,21 = 47619 шт.
Округлюємо: 47600 бульб/га
3) Вагова норма садіння на 1 га
Н = (47600 × 70) : 1000 = 3332 кг/га
Отже, норма садіння = 3332 кг/га = 3,33 т/га.
4) Потреба садивного матеріалу на площу 60 га
3,33 т/га × 60 га = 199,8 т
Отже, на площу 60 га потрібно 199,8 т картоплі.

Агротехнічна частина технологічної карти вирощування картоплі
Попередник — соя
Площа — 60 га
Сорт — Нагорода (Лідер)
Норма садіння — 3,33 т/га
Загальна потреба в посадковому матеріалі — 199,8 т
	
Назна робіт
	
Агротехнічні показники (глибина, дози, норми строки виконання, )
	Оди-ниця
виміру
	Обсяг робіт (фізичний)
	Склад агрегату

	
	
	
	
	марка трактора,
автомобіля,
тощо
	марка с-г машин, знаряддя

	1. Лущення стерні після сої
	Проводять одразу після збирання попередника на 6–8 см для провокації сходів бур’янів
	га
	60
	МТЗ-82
	ЛДГ-10

	2. Повторне лущення / обробіток проти коренепаросткових бур’янів
	Через 10–14 днів, на 10–12 см, для виснаження осоту, берізки та інших бур’янів
	га
	60
	МТЗ-82
	БДТ-7 або важка дискова борона

	3. Внесення органічних добрив
	Гній 30–40 т/га, під основний обробіток
	т
	1800-2400
	МТЗ-1221
	РОУ-6

	4. Внесення мінеральних добрив
	Орієнтовно N90P90K120, під основний обробіток і перед садінням
	га
	
	МТЗ-82
	МВУ-5

	5. Оранка зябу
	Глибина 27–30 см, восени
	га
	60
	Т-150К
	ПЛН-5-35

	6. Ранньовесняне боронування
	Закриття вологи, при фізичній стиглості ґрунту
	га
	60
	МТЗ-82
	БЗСС-1,0

	7. Передпосадкова культивація
	На 10–12 см з одночасним вирівнюванням ґрунту
	га
	60
	МТЗ-82
	КПС-4

	8. Підготовка бульб до садіння
	Сортування, калібрування, пророщування, протруювання
	т
	199,8
	-
	КСП-15Б, протруювач

	9. Садіння картоплі
	Схема 70 × 30 см, глибина 6–8 см, норма 3,33 т/га
	га
	60
	МТЗ-82
	КСМ-4

	10. Досходове боронування
	Через 5–6 днів після садіння, знищення проростків бур’янів
	га
	60
	МТЗ-82
	Легкі борони

	11. Перше міжрядне розпушування
	При появі сходів, глибина 6–8 см
	га
	60
	МТЗ-82
	КОН-2,8

	12. Друге міжрядне розпушування
	Через 8–10 днів, глибина 8–10 см, з підгортанням
	га
	60
	МТЗ-82
	КОН-2,8

	13. Третє міжрядне розпушування
	Перед змиканням рядків, з остаточним підгортанням
	га
	60
	МТЗ-82
	КОН-2,8

	14. Полив
	За недостатньої вологості ґрунту; поливна норма орієнтовно 250–300 м³/га, особливо у фазі бутонізації, цвітіння та бульбоутворення
	га
	60
	ДТ-75 / МТЗ-82
	Дощувальна машина ДДА-100МА або інша поливна установка

	15. Боротьба з бур’янами
	Особлива увага коренепаростковим бур’янам; механічні обробітки, за потреби гербіциди
	га
	60
	МТЗ-82
	Обприскувач ОПШ-2000

	16. Захист від шкідників і хвороб
	Обробки проти колорадського жука, фітофторозу, альтернаріозу за потреби
	га
	60
	МТЗ-82
	ОПШ-2000

	17. Скошування бадилля
	За 5–7 днів до збирання для кращого достигання бульб
	га
	60
	МТЗ-82
	КІР-1,5 або ботводробарка

	18. Збирання врожаю
	При повній стиглості бульб
	га
	60
	МТЗ-82 / Т-150К
	ККУ-2А або картоплезбиральний комбайн

	19. Транспортування врожаю
	Від поля до місця сортування/зберігання
	т
	за врожайністю
	КамАЗ / ГАЗ
	Транспортні засоби

	20. Сортування і закладання на зберігання
	Відбір насіннєвої, товарної і нестандартної фракції
	т
	за врожайністю
	-
	КСП-15Б


  
Висновок: У ході виконання практичного заняття було складено агротехнічну частину технологічної карти вирощування картоплі сорту Нагорода (Лідер) на площі 60 га з урахуванням попередника (соя) та наявності коренепаросткових бур’янів. 
Було проведено розрахунок норми садіння, яка становить 3,33 т/га, а загальна потреба в садивному матеріалі — 199,8 т. Визначено оптимальну схему садіння 70 × 30 см, що забезпечує раціональну площу живлення рослин і сприяє формуванню високого врожаю.
У технологічній карті відображено повний комплекс агротехнічних заходів: обробіток ґрунту, внесення добрив, підготовку бульб, садіння, догляд за посівами, боротьбу з бур’янами, шкідниками та хворобами, полив, а також збирання та післязбиральну обробку продукції. Особливу увагу приділено заходам боротьби з коренепаростковими бур’янами та забезпеченню оптимального водного режиму за допомогою поливу.
Отже, правильно складена агротехнічна частина технологічної карти дозволяє ефективно організувати процес вирощування картоплі, забезпечити високий рівень урожайності та якості продукції, а також раціонально використовувати матеріальні й технічні ресурси.
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