Практична робота №10.
Тема заняття: Розробка технологічних карт вирощування високоякісного насіннєвого матеріалу технічних культур.
Оснащення робочого місця: зразки технологічних карт вирощування технічних культур у конкретних господарствах, картки індивідуального завдання.
Агротехнічна частина технологічної карти
Технологія вирощування на насінницькі цілі: Соняшник
Господарство: __________________________
Попередник: Озима пшениця
Площа: 85 га
Сорт: Балкан
Доза органічних добрив: відсутні (0 т/га)
Мінеральні добрива: N – 30 кг/га, P – 35 кг/га, K – 60 кг/га
Забур’яненість: кореневищні бур’яни

Технологічна таблиця
	№
	Назва робіт
	Агротехнічні показники
	Одиниці виміру
	Склад агрегату (трактор, машина, знаряддя)

	1
	Основний обробіток ґрунту (оранка)
	Глибина 25–30 см, після збирання попередника
	см
	Трактор Т-150 / МТЗ-82 + плуг ПЛН-5-35

	2
	Лущення стерні
	Глибина 6–8 см, 1–2 проходи
	см
	Трактор МТЗ-82 + дискова борона БДТ-7

	3
	Внесення мінеральних добрив
	Рівномірне внесення NPK відповідно до норми
	кг/га
	Трактор МТЗ-82 + розкидач МВУ-5

	4
	Передпосівна культивація
	Глибина 6–8 см, вирівнювання ґрунту
	см
	Трактор МТЗ-82 + культиватор КПС-4

	5
	Передпосівна підготовка насіння
	Протруювання, перевірка схожості
	—
	Протруювач ПС-10

	6
	Сівба
	Глибина 6–8 см, ширина міжрядь 70 см, норма висіву 5–6 кг/га
	см, кг/га
	Трактор МТЗ-82 + сівалка СУПН-8

	7
	Прикочування ґрунту
	Забезпечення контакту насіння з ґрунтом
	—
	Трактор МТЗ-82 + котки

	8
	Догляд за посівами (міжрядний обробіток)
	2–3 обробки, глибина 6–10 см
	см
	Трактор МТЗ-82 + культиватор КРН-5.6

	9
	Захист від бур’янів
	Обприскування гербіцидами у фазі 2–4 листків
	—
	Трактор МТЗ-82 + обприскувач ОП-2000

	10
	Збирання врожаю
	Вологість насіння 10–12%, пряме комбайнування
	%
	Комбайн СК-5 "Нива" або аналог



Відповіді на контрольні питання для перевірки засвоєння матеріалу:
1. Що таке технологічна карта вирощування сільськогосподарської культури?
Відповідь: Це документ, який містить перелік технологічних операцій, їх послідовність, строки виконання, норми матеріалів і склад агрегатів для вирощування культури.
2. Яке значення має попередник у технології вирощування?
Відповідь: Попередник впливає на родючість ґрунту, рівень забур’яненості, вологозабезпечення та урожайність культури.
3. Які основні елементи входять до агротехнічної частини технологічної карти?
Відповідь: Назви робіт, агротехнічні показники, одиниці виміру та склад агрегатів (трактор і сільськогосподарські машини).
4. Для чого проводять основний обробіток ґрунту?
Відповідь: Для покращення структури ґрунту, накопичення вологи, знищення бур’янів і створення оптимальних умов для росту рослин.
5. Яке значення має внесення мінеральних добрив?
Відповідь: Забезпечує рослини поживними речовинами (азотом, фосфором, калієм), що підвищує врожайність і якість насіння.
6. Чому важливо враховувати забур’яненість поля?
Відповідь: Від цього залежить вибір способів і засобів боротьби з бур’янами, що впливають на розвиток культури.
7. Які вимоги до сівби соняшнику?
Відповідь: Оптимальна глибина загортання насіння 6–8 см, правильна густота стояння рослин і дотримання міжрядь (зазвичай 70 см).
8. Для чого проводять міжрядний обробіток?
Відповідь: Для знищення бур’янів, покращення аерації ґрунту та збереження вологи.
9. Які основні умови збирання насіння соняшнику?
Відповідь: Вологість насіння 10–12%, повне дозрівання кошиків і мінімальні втрати при збиранні.
10. Яке призначення агротехнічних показників у технологічній карті?
Відповідь: Вони визначають якість і параметри виконання кожної технологічної операції (глибина, норми, строки тощо).
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