№1.
Загальна будова трактора?
1. Силова передача, ходова частина, диференціал. силова передача, двигун, органи керування, двигун, робоче обладнання, допоміжне обладнання, електричне обладнання.
2. Електродвигун, ходова частина, силова передача, двигун, органи керування, робоче обладнання, допоміжне обладнання, електричне обладнання.
3. Ходова частина, силова передача, двигун, органи керування, робоче обладнання, допоміжне обладнання, електричне обладнання.
4. Електричне обладнання, двигун, органи керування, робоче обладнання, комп’ютерне обладнання. допоміжне обладнання, електричне обладнання.
 
№2.
Основні ознаки класифікації двигунів внутрішнього згоряння?1. За способами приготування і запалювання суміші, здійснення робочого процесу і кількістю циліндрів.
0. За призначенням, прохідністю, потужністю на ВВП
1. За призначенням, типу остова і ходової частини
2. Всі варіанти правильні
№3.
Які механізми має двигун?1. КШМ, ГРМ, система живлення, система мащення, система пуску.
2. КШМ, ГРМ, система  живлення, система мащення, система пуску, система охолодження.
3. КШМ, ГРМ, декомпресійний механізм.
4. КШМ, ГРМ, декомпресійний механізм, система живлення, система мащення, система пуску, система охолодження.
 
№ 4.Деталі групи КШМ, будова поршня?1.Стакан,ущільнюча частина, направляюча частина,днище. ламемі.
2. Стакан,ущільнюча частина, направляюча частина,днище. ламемі 
3.Стакан,ущільнюча частина, ,днище. ламемі, бобишки.
4. Стакан,днище, ущільнюча частина, направляюча частина(юбка).   
 № 5.Який зазор між стержнем клапана і бойком коромисла газорозподільного механізму встановлюється на двигуні Д-240?1. 0,30-0,45 мм
.2. 0,25-0,30 мм.
3. 0.35-0,40 мм.
4. 0,40-0,50 мм.
 №6.Для чого призначений декомпресійний механізм?
1. Компенсації теплового зазору.
2. Зниження динамічних навантажень в ГРМ.
3. Полегшення прокручування колінвала дизельного двигуна.
4. Компенсації надлишкового тиску. 
 №7.Як називається автоматичний регулятор теплового стану двигуна внутрішнього згоряння?1. Радіатор
2. Жалюзі
3. Термостат
4. Пароповітряний клапан№8.До якого вузла рідинної системи охолодження належать верхній і нижній бачок та серцевина?
1. Розширювальний бачок
2. Термостат
3. Вентилятор
4. Радіатор № 9.З якою швидкістю обертається фільтр відцентрової очистки масла дизельного двигуна?
1.2000-5000об/хв
2. 2500-4000об/хв 3. 5000-9000об/хв 4. 3000-4500об/хв
 №10. Від чого здійснюється привід турбокомпресор дизельного двигуна?1. Газової турбіни2. Шестерні колінчастого вала3. Шестерні розподільного валу4. Електричного двигуна№11Яка температура двигуна вважається оптимальною?
1. 60–80° С
2. 80–95° С
3. 95–100° С
4. 90–105°
 С№12Рівень масла перевіряють?1.  Маломірною трубкою2.  Рівнеміром3.  Контрольною лампочкою4.  Щупом
№13Комбінована система мащення двигунів – це коли олива до тертьових поверхонь надходить:
1.Під тиском
2.Розбризкуванням
3.Самопливом
4.Під тиском, розбризкуванням, самопливом
 №14.Що називають генераторною установкою змінного струму?
1. Комплект генератора з блоком випрямлячів і регуляторами напруги
2. Сукупність генератора змінного струму, випрямляча і регулятора напруги, обладнаних пристроями для їх кріплення на двигуні чи кузові машини
3. Сукупність генератора змінного струму, випрямляча і регулятора напруги акумулятора
4. Сукупність генератора змінного струму, випрямляча і регулятора напруги, розміщених у єдиному корпус
і№15.Який механізм або система дизельного двигуна служить для полегшення прокручування колінчастого валу під час пуску?
1.Кривошипно-шатунний механізм
2.Газорозподільний механізм
3.Декомпресійний механізм
4.Система живлення
№16.Форсунка призначена для?
1.Подачі повітря в камеру згорання двигуна
2.Впорскування палива в камеру згорання двигуна
3.Подачі оливи в камеру згорання двигуна
4.Подачі палива до паливного насос 
№17.За якою схемою виконуються системи електрообладнання на сучасних тракторах?
1.Безпровідною
2.Однопровідною
3.Двопровідною
4.Трипровідною
№18Яким агрегатом трансмісії змінюється швидкість руху трактора або     автомобіля?
1.Валом відбору потужності
2.Ведучим мостом
3.Коробкою передач
4.Головним зчепленням
№19.Начіпний механізм трактора загального призначення дає змогу приєднувати робочі машини до трактора за:
1.Одноточковою схемою
2.Дво- і триточковою схемами
3.Чотириточковою схемою
4.Три- і чотириточковою схемами
[bookmark: _GoBack]№20У скільки положень можна встановлювати важелі розподільника?
1.Одне
2.Два
3.Три
4.Чотири

