Практичне заняття 5
Тема:             Матеріально-технічна база та виробнича потужність аграрного підприємства
Мета заняття: створення ситуацій пізнавальної новизни, сформувати уміння застосовувати знання в комплексі




  Завдання 1.
Визначити показники використання машинно-тракторного парку підприємства за рік за наступними даними:
В підприємстві нараховується 22 еталонних трактора, які протягом року відпрацювали 3 870 машино-днів і 4 645 машино - змін. Обсяг виконаних робіт становить 19 510 умовних еталонних гектара. Експлуатаційні витрати склали 211 614 тис. грн. Вартість валової продукції рослинництва за рік склала 4500 тис. грн.
Обчислені показники занести в таблицю 1.
Таблиця 1 
Використання машинно-тракторного парку підприємства за рік
	Показники
	Результат

	Відпрацьовано одним еталонним трактором за рік:
	

	- машино-днів
	

	- машино-змін
	

	Вироблено одним еталонним трактором умовних еталонних гектар:
	

	- за рік
	

	- за машино-день
	

	- за машино-зміну
	

	Вироблено валової продукції рослинництва на один еталонний трактор, грн.
	

	Собівартість 1 умовного еталонного гектару, грн.
	


 
Розв´язок: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Завдання 2.  



     Визначити собівартість 1 га ум.ет.оранки:
· плановий виробіток на весь парк – 62200 ум. га
· витрати пального на весь обсяг – 10584 ц
· ціна за 1 ц пального – 2800 грн
· оплата праці на 1 га ум. оранки – 458,95 грн
· амортизація на 1 га – 428,8 грн
· поточний ремонт на 1 га – 230,5 грн
· інші прямі витрати всього – 3407 грн
Розв´язок: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Завдання 3.



Визначити показники використання комбайнів за рік, вказати в якому підприємстві ефективніше використовується комбайновий парк
Таблиця 2
  Показники використання комбайнів за рік
	Показники
	ТОВ “Авангард”
	ТОВ “Світанок”

	Середньо сезонна кількість машин
	16
	19

	Відпрацьовано машино-днів
	460
	690

	Зібрана площа зернових, га
	2840
	3840

	Зібрано зернових, ц
	82246
	134040

	Сезонний виробіток на комбайн:
	
	

	площі, га
	
	

	продукції, ц
	
	



Висновки:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     



Завдання 4.   
      Визначити показники використання автопарку підприємства на основі вихідної інформації таблиці 3. 
      Зробити висновки про рівень використання автопарку та його зміну за три роки.
Вказати фактори, що впливають на продуктивність використання автопарку та його економічність та охарактеризувати основні шляхи підвищення ефективності використання автотранспорту. Результати розрахунків представити в таблиці 4.
Таблиця 3
 Вихідна інформація для розрахунку показників використання автопарку
	Показники
	2023
	2024
	2025

	1. Середньорічна кількість автомобілів
	17
	17
	16

	2. Вантажопідйомність середньооблікового автомобіля, т
	4,0
	4,0
	4,0

	3. Автомобіле-дні перебування машин в господарстві, тис.
	6205
	6205
	5840

	4. в тому числі: в роботі
	3879
	3780
	3512

	5. в ремонті
	1246
	1295
	1328

	6. Загальний пробіг автомобілів, тис. км
	263,6
	280,2
	32,.4

	7. в тому числі з вантажем
	134,8
	126,5
	164,6

	8. Загальний фактичний вантажооборот,
тис. тонно-км
	378,4
	354,2
	492,6

	9. в тому числі вантажооборот причепів
	-
	-
	-

	10. Можливий вантажооборот, т- км (7 х 2)
	
	
	

	11. Прямі експлуатаційні витрати по автопарку, тис. грн.
	438,9
	453,4
	712,6




Таблиця 4 
Використання вантажного автотранспорту в підприємстві за рік
	

Показники
	
2023
	
2024
	
2025
	Відхилення показників,
+

	
	
	
	
	2025
до 2024
	2025
до 2023

	Коефіцієнт технічної готовності автопарку 
[ (3-5) : 3]
	
	
	
	
	

	Коефіцієнт використання машин в роботі (4:3)
	
	
	
	
	

	Коефіцієнт використання пробігу (7:6)
	
	
	
	
	

	Середній пробіг 1 автомобіля, км (6:4)
	
	
	
	
	

	Можливий вантажооборот,  т-км (7х2)
	
	
	
	
	

	Середня завантаженість 1 автомобіля, т (8:7)
	
	
	
	
	

	Коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля  [( 8: (7х2)]
	
	
	
	
	

	Собівартість 10 тонно-км, грн.
(11:8 х 10 т-км)
	
	
	
	
	


Висновки:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 




Завдання 5.
Визначити собівартість 1 т-км вантажоперевезень.
 В ТОВ «Світанок» - 35 вантажних автомашин. Норма пробігу на одну автомашину в рік – 30000 км. Коефіцієнт корисного пробігу – 0,6. Середня вантажопідйомність автомашин – 3т. Коефіцієнт використання вантажопідйомності – 0,9. Затрати на експлуатацію автомашин – 183910 грн.
Розв´язок: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________




Методичні рекомендації щодо виконання й оформлення:

      Можливий виробіток тракторів показує, який обсяг робіт можна виконати протягом дня (зміни) за фактично відпрацьований час. 
    Коефіцієнт змінності.  Визначається як відношення кількості відпрацьованих машино-змін до всієї кількостімашино-днів.
     Процент виконання тракторних робіт – це відношення фактичного обсягу виконання робіт до запланованого обсягу за відповідний час.
    Собівартість ум. ет.га :      С-в ет.га = З  / От.р.
·     Коефіцієнт використання автопарку, який визнача­ють діленням автомобіле-днів перебування в господарстві на автомобіле-дні в роботі;
    Коефіцієнт використання пробігу – відношення пробігу з вантажем до загального пробігу.
    Коефіцієнт використання вантажопідйомності – відношення фактичної вантажопідйомності до номінальної.
    Коефіцієнт технічної готовності парк увизначають відношенням кількостімашино-днів перебування  машин в технічно справному стані до кількості машин в господарстві;
   Виробіток автомобілів на одну середньооблікову автомобіле-тонну: Ва = Вт/Ат.д. х 365
    Собівартість т–км – відношення суми експлуатаційних витрат до фактичного обсягу т-км.
Виробіток автомобілів на одну середньооблікову автомобіле-тонну:
Ва = Вт/Ат.д. х 365
Кількість тонно-кілометрів на одну середньооблікову автомобіле-тонну:
Вт-км = Зв.о./ Ат.д.х 365
Вантажооборот парку визначається за формулою: 
Q = Вп х Ка х Квп х Пз х Кв
 де Вп–вантажопідйомність автопарку
Ка – коефіцієнт використання автопарку
Квп – коефіцієнт використання пробігу
Пз – середньодобовий пробіг автомобілів, км
Кв – коефіцієнт використання вантажопідйомності

s   Контрольні питання для перевірки знань:
 
Завдання 1. Поясніть чи правильне твердження.
	Запитання

	Так
	Ні

	1. Матеріально-технічна база аграрних підприємств – це сукупність ре­чових елементів та енергії
	
	

	2. Матеріально-технічна база сільського господарства формується і розвивається без урахування сезонного ха­рактеру виробництва
	
	

	3. Механізація сільськогосподарського виробництва ґрунтується на за­стосуванні знарядь у виробничомупроцесі
	
	

	4. Під рівнем механізації слід розуміти процентне відношен­ня робіт, виконаних машинами і механізмами, до загально­го їх обсягу
	
	

	5. Умовно-еталонні гектари визначають множенням кількості виконаних нормо-змін відповідною маркою трактора на його змінний еталонний виробіток.
	
	

	6. Коефіцієнт змінності визначається як відношення кількості відпрацьованих машино-змін до всієї кількостімашино-днів
	
	

	7. Інтенсивність (щільність) механізованих робіт – це обсяг усіх механізованих робіт в ум. ет. га на гектар ріллі
	
	

	8. Зовнішній транспорт забезпечує перевезення вантажів на території підприємства
	
	

	9. Виробіток автомобілів на одну середньооблікову автомобіле-тонну визначається :Q = Вп х Ка х Квп х Пз х Кв
	
	

	10. Вантажооборот парку визначається за формулою: 
Q = Вп х Ка х Квп х Пз х Кв
	
	

	11. Коефіцієнт використання пробігу – відношення кількості машин в технічно справному стані до їх загальної кількості
	
	

	12. Собівартість т–км – відношення суми експлуатаційних витрат до фактичного обсягу т-км
	
	



    
🕮 8. Домашнє завдання: Л-8  с. 92-121

    Оцінка __________________		Викладач ______________________
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