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                               Практична робота №  8
Навчальна дисципліна: Насінництво і селекції.
Тема заняття: Розробка технологічних карт вирощування високоякісного    насіннєвого матеріалу зернових та зернобобових культур
                                      Хід заняття. 
Завдання 1. Скласти агротехнічну частину технологічної карти інтенсивної технології вирощування польових культур у конкретних умовах Півдня України.
Агротехнічна частина технології вирощування на насінницькі цілі:
Культура: Кукурудза
Попередник: Озима пшениця
Площа: 79 га
Норма висіву: 25 кг/га (або 70 тис. шт./га)
Органічні добрива: 30 т/га.
Мінеральні добрива: N – 80 кг Д.р., P – 90 кг Д.р., K – 45 кг Д.р.
Забур’яненість: Коренепаросткові
Агротехнічна частина та календарний графік виконання робіт
	№
	Назва робіт
	Агротехнічні показники
	Одиниці виміру
	Склад агрегату (марка трактора, с/г машини, знаряддя)
	Строки виконання (календарні)

	1
	Лущення стерні
	Глибина 8–10 см, підрізання бур'янів
	га (79)
	Т-150К + дисковий лущильник ЛДГ-10
	15–30 липня (мин. рік)

	2
	Внесення органічних добрив
	Норма 30 т/га, рівномірність > 90%
	т (2370)
	МТЗ-82 + розкидач ПРТ-7
	1–15 вересня (мин. рік)

	3
	Внесення мін. добрив (P, K)
	Дози: P_90, K_45 кг д.р./га
	кг д.р.
	МТЗ-82 + розкидач МВУ-0,5
	15–25 вересня (мин. рік)

	4
	Зяблева оранка
	Глибина 27–30 см, обертання пласта
	га (79)
	Т-150К + плуг ПЛН-5-35
	1–20 жовтня (мин. рік)

	5
	Закриття вологи (боронування)
	Ранньовесняне, у два сліди
	га (79)
	МТЗ-82 + зчіпка борін 3БЗСС-1.0
	20–30 березня

	6
	Перша культивація
	Глибина 10–12 см (знищення осоту)
	га (79)
	Т-150К + культиватор КПС-4,2
	5–10 квітня

	7
	Передпосівна культивація + N
	Глибина 6–8 см, внесення N_80
	га (79)
	МТЗ-82 + культиватор КПС-4
	15–25 квітня

	8
	Посів насіння
	Глибина 6 см, норма 25 кг/га
	га (79)
	МТЗ-82 + сівалка УПС-8
	25 квітня – 5 травня

	9
	Післяпосівне коткування
	Створення контакту насіння з ґрунтом
	га (79)
	МТЗ-82 + котки 3ККШ-6
	1–6 травня

	10
	Міжрядний обробіток
	Глибина 6–8 см, знищення бур'янів
	га (158)
	МТЗ-82 + культиватор КРН-5,6
	Травень–Червень

	11
	Сортові прополки
	Видалення нетипових рослин вручну
	га (79)
	Виконується вручну
	Червень–Липень

	12
	Хімічний захист
	Проти метелика та хвороб
	га (79)
	МТЗ-80 + обприскувач ОП-2000
	Липень–Серпень

	13
	Збирання врожаю
	Пряме комбайнування, вологість <22%
	га (79)
	Комбайн Claas Lexion 580
	Вересень

	14
	Транспортування зерна
	Перевезення врожаю на тік
	т (395)
	Автомобіль КамАЗ-55111
	Вересень


Розрахунок потреби в насінні
Формула: Q = S * N
S — площа (79 га);
N — норма висіву (для кукурудзи на насіння беремо середню — 25 кг/га).
Розрахунок: 79 * 25 = 1975  кг (або 1,97 тонни).
2. Розрахунок органічних добрив (гній)
Формула: O = S *Norg
Norg — твоя норма за завданням (30 т/га).
Розрахунок: 79 * 30 = 2370  тонн.
Такий обсяг потребує залучення ланки з 3–4 розкидачів ПРТ-7 для дотримання строків.
3. Розрахунок мінеральних добрив (в діючій речовині)
Тут ми рахуємо чистий елемент (N, P, K), який отримає рослина:
Азот (N): 79 ( га) * 80  кг/га = 6320 кг (6,3 т). 
Фосфор (P): 79  га * 90  кг/га = 7110  кг (7,1 т).
Калій (K): 79 га * 45  кг/га = 3555  кг(3,5 т).
4. Розрахунок обсягу робіт (га)
Більшість робіт виконується один раз на всій площі, тому обсяг дорівнює площі поля — 79 га.
Але є нюанс із міжрядним обробітком:
Зазвичай кукурудзу культивують у міжряддях 2 рази за сезон.
Розрахунок: 79 га *  2  = 158 га
5. Розрахунок вивозу врожаю (транспортування)
Формула: W = S *U
U— прогнозована урожайність (для насіннєвої кукурудзи на Півдні при інтенсивній технології беремо приблизно 50 ц/га або 5 т/га).
Розрахунок: 79 * 5 = 395  тонн
Повна формула розрахунку норми висіву
H = K *M *100 /ПП
Де:
K — кількість мільйонів схожих насінин на 1 га (для кукурудзи на Півдні це зазвичай 0,05–0,07 млн/га або 50–70 тис. шт.);
M — маса 1000 насінин у грамах (для кукурудзи це приблизно 250–350 г);
ПП— посівна придатність насіння у відсотках.
Як розраховується Посівна Придатність (ПП)
Насіння ніколи не буває ідеальним на 100%. Тому спочатку треба знайти ПП:
ПП= *Чистота (\%) *Схожість (\%) /100
ВИСНОВОК
  У ході виконання практичної роботи № 8 мною було розроблено агротехнічну частину технологічної карти для вирощування насіннєвої кукурудзи на площі 79 га в умовах Півдня України.
Основними результатами роботи є:
1. Обґрунтування технології: Обрано інтенсивну технологію вирощування, адаптовану до умов Степу. Для збереження вологи та боротьби з коренепаростковими бур'янами передбачено лущення стерні та глибоку зяблеву оранку (27–30 см), що є критичним для розвитку потужної кореневої системи кукурудзи.
2. Насінницька специфіка: На відміну від товарних посівів, у карту включено заходи зі збереження генетичної чистоти та якості насіння, а саме: використання сівалки точного висіву УПС-8, дотримання просторової ізоляції та проведення обов'язкових сортових прополок вручну.
3. Матеріальні розрахунки: На основі площі та встановлених норм розраховано загальну потребу в ресурсах:
Насіння: 1,97 т (з урахуванням орієнтовної маси 1000 насінин);
Органічні добрива: 2370 т гною для поліпшення структури ґрунту;
Мінеральне живлення: Розраховано баланс $N_{80} P_{90} K_{45}$ у діючій речовині для забезпечення запланованого врожаю.
4. Технічне забезпечення: Сформовано машинно-тракторні агрегати на базі енергонасичених тракторів (Т-150К) для важких робіт та універсально-просапних (МТЗ-82) для посіву та догляду, що дозволяє витримувати стислі агротехнічні строки.
Розроблена карта є комплексним проектом, який забезпечує отримання високоякісного насіннєвого матеріалу, що відповідає державним стандартам за показниками чистоти та схожості.
Контрольні питання для перевірки засвоєння матеріалу
1. Що таке технологічна карта та яка її роль у насінництві?
Відповідь: Технологічна карта — це документ, що містить проект комплексу агротехнічних, технічних та організаційних заходів для вирощування культури. У насінництві її роль полягає не лише в отриманні високого врожаю, а й у гарантуванні сортової чистоти, високої схожості та енергії проростання насіння.
2. Чим відрізняється агротехнічна частина карти для насінницьких посівів від товарних?
Відповідь: Основні відмінності включають:
· Обов'язкове проведення сортових та видових прополок (видалення домішок).
· Суворе дотримання просторової ізоляції від інших сортів та гібридів.
· Використання спеціальної техніки (наприклад, пневматичних сівалок точного висіву) та ретельне очищення машин перед кожною операцією для уникнення механічного засмічення.
· Більш інтенсивний захист від хвороб та шкідників, які можуть погіршити посівні якості зерна.
3. Чому при складанні карти для Півдня України ми обрали глибину оранки 27–30 см?
Відповідь: Південь України характеризується посушливим кліматом. Глибока оранка дозволяє:
Накопичити та краще зберегти зимову вологу в нижніх горизонтах ґрунту.
Створити умови для глибокого проникнення кореневої системи кукурудзи.
Ефективно боротися з коренепаростковими бур'янами (осот, берізка), які були вказані у варіанті.
4. За якою формулою розраховується вагова норма висіву насіння?
Відповідь: Для точного розрахунку використовується формула, що враховує густоту стояння рослин (млн шт./га), масу 1000 насінин (г) та посівну придатність насіння (чистота  *схожість / 100). Це дозволяє висіяти саме ту кількість насіння, яка забезпечить оптимальну площу живлення для кожної рослини.
5. Яке значення має вибір правильного складу агрегату в технологічній карті?
Відповідь: Вибір агрегату (трактор + машина) впливає на якість виконання операції та дотримання агротехнічних строків. Наприклад, використання трактора Т-150К з плугом ПЛН-5-35 забезпечує необхідну глибину оранки на важких ґрунтах, а енергоефективний МТЗ-82 з сівалкою УПС-8 дозволяє провести точний висів кукурудзи з мінімальними витратами пального.

