 Тестовий контроль знань №2


1. Засоби,	що	використовуються	під	час	вимірювання	і	які	мають нормовані метрологічні характеристики:
а) засоби вимірювань; б) фізичні величини;
в) методи вимірювань; г) об’єкти вимірювань.
1. Характеристика однієї із властивостей засобу вимірювань, що впливає на результат вимірювань і його похибку:
а) метрологічна характеристика;
 б) фізична величина;
в) метрологічна надійність; г) діапазон вимірювань.
1. Інтервал значень вимірюваної величини, у межах якого пронормовані похибки засобу вимірювань:
а) метрологічна характеристика; б) фізична величина;
в) метрологічна надійність; г) діапазон вимірювань. 
1. Найменше значення вимірюваної величини, яка може бути виявлена засобом вимірювань:а) метрологічна характеристика; б) поріг чутливості; 
в) метрологічна надійність; г) діапазон вимірювань.
1. Сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам:
а) метрологія;
б) повірка засобів вимірювальної техніки; 
 в) метрологічна надійність;
г) діапазон вимірювань.
1. Сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам:
а) метрологія;
б) повірка засобів вимірювальної техніки; 
 в) метрологічна надійність;
г) діапазон вимірювань.
1. Здатність зберігати встановлені значення метрологічних характеристик протягом певного часу при нормальних режимах і робочих умовах експлуатації засобу вимірюваної техніки:
а) метрологія;
б) повірка засобів вимірювальної техніки; в) метрологічна надійність; 
г) діапазон вимірювань.
1. Стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в одиницях вимірювання, визначених Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені межі:
а) метрологія;
б) повірка засобів вимірювальної техніки; в) єдність вимірювань; 
г) діапазон вимірювань.
1. Сукупність взаємопов'язаних і/або взаємодіючих елементів, необхідних для забезпечення відповідності процесів вимірювань метрологічним вимогам та нормам і управління ними:
а) метрологія;
б) система менеджменту вимірювань; 
 в) єдність вимірювань;
г) діапазон вимірювань.
1. Який із принципів системи менеджменту вимірювань підтверджується наступним твердження: "Керівництво метрологічної служби повинне виконувати вимоги споживачів щодо вимірювань та переводити їх у метрологічні вимоги"?
а) орієнтація на споживача; б) цілі у сфері якості;
в) менеджмент людських ресурсів;
г) менеджмент інформаційних ресурсів.
1. Який із принципів системи менеджменту вимірювань підтверджується наступним твердження: "Організація повинна встановити і задокументувати обов'язки персоналу, діяльність якого пов'язана із системою управління вимірюваннями"?
а) орієнтація на споживача; б) цілі у сфері якості;
в) менеджмент людських ресурсів; 
г) менеджмент інформаційних ресурсів.
1. Який із принципів системи менеджменту вимірювань підтверджується наступним твердження: "Організація повинна документувати системи менеджменту вимірювань"?
а) орієнтація на споживача; б) цілі у сфері якості;
в) менеджмент людських ресурсів;
г) менеджмент інформаційних ресурсів. 
1. Який із принципів системи менеджменту вимірювань підтверджується наступним твердження: "Усі засоби вимірювання, що необхідні відповідно до встановлених метрологічних вимог, мають бути у робочому стані та ідентифіковані у системі менеджменту вимірювань"?
а) орієнтація на споживача; б) цілі у сфері якості;
в) менеджмент людських ресурсів;
г) менеджмент матеріальних ресурсів. 
1. Технічний засіб, що забезпечує відтворення або зберігання одиниці з метою передачі інформації про її розміри засобами вимірювання, яке виконано за особливою специфікацією та офіційно затверджено в усталеному порядку як еталонне:
а) метрологія; б) еталон; 
в) єдність вимірювань; г) діапазон вимірювань.
1. Наведіть класифікацію еталонів за підпорядкованістю: а) первинні, спеціальні первинні, вторинні;
б) еталони-копії, – порівняння, робочі; в) національні, державні, міжнародні;
г) первинні, вторинні, національні.
1. Еталони, визнані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, як основа для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі:
а) первинні;
б) еталони-копії; в) національні;  г) вторинні.
1. Еталони, установлені з використанням первинної референтної методики вимірювань або створені як артефакти обрані за угодою. Вони забезпечують відтворення одиниці фізичної величини з найвищою точністю, можливою в даній галузі вимірювань на сучасному рівні науково-технічних досягнень:
а) первинні; 
б) еталони-копії; в) національні; г) вторинні.
1. Еталони, установлені шляхом калібрування за первинними еталонами для величини того самого роду:
а) первинні;
б) еталони-копії; в) національні; г) вторинні. 
1. Здатність еталону утримувати незмінну величину відтворюваної ним одиниці протягом тривалого часу:
а) незмінність; 
 б) копіювання;
в) відтворюваність; г) порівнюваність.
1. Нормативний документ, що регламентує метрологічну підпорядкованість засобів вимірювальної техніки, які беруть участь у передаванні одиниці фізичної величини від еталона до інших засобів вимірювальної техніки зі встановленням методів і похибок передавання:
а) метрологія; б) еталон;
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