ІНСТРУКЦІЙНА   КАРТА
для проведення практичного заняття
Дисципліна: Технологія виробництва продукції рослинництва 
Тема заняття: Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимої пшениці
Мета заняття: Засвоїти методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимої пшениці

Зміст та послідовність виконання завдань:
Завдання 1. Ознайомитися з методикою складання агротехнічної частини технологічної карти.
Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування озимої пшениці за індивідуальним завданням.
Методичні вказівки до першого завдання
[bookmark: _GoBack]     Під час практичної роботи з`ясував, що технологічна карта – це проект комплексу заходів, які забезпечують одержання високих запрограмованих урожаїв. Основою її є послідовний перелік агротехнічних операцій в конкретних грунтово-кліматичних та організаційно-господарських умовах, які відповідають вимогам певного сорту.
   В технологічній карті умовно можна виділити технологічну, технічну і розрахунково-економічну частини. Технологічна частина включає перелік операцій, характеристику агротехнічних вимог до них, об’єм і строки виконання робіт. Технічна передбачає склад машино-тракторних агрегатів, кількість обслуговуючого персоналу. У розрахунково-економічній частині визначаються потреби в робочій силі, техніці, матеріально-грошових витратах за видами робіт. 
Технологічна карта 
	

№ п/п
	

Назва робіт
	Оди- ниця вимі- ру
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Продовження таблиці
	

№ п/п
	Розряди
	Затрати праці, люд.-год.
	Тарифна ставка, грн.
	Тарифний фонд, грн.
	Паливо
	Авто- тран- спорт, т-км
	
Живе тягло, к-дні
	
Електро- енергія, кВт-год.
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	інших праців- ників
	на оди- ницю, кг
	На весь обсяг, ц
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  Агротехнічна частина технологічної карти вирощування озимої пшениці 
Попередник - кукурудза, площа – 40 га, сорт Анатолія, норма висіву 3,9 млн. схожих насінин на гектар
	Назва робіт
	Агротехнічні показники (глибина, дози, норми, строки виконання)
	Одиниця виміру
	Обсяг робіт (фізичний)
	Склад агрегату (трактор/авто)
	Склад агрегату (с-г машина)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Лущення стерні
	Відразу після збирання кукурудзи, глибина 6-8 см 
	га
	40
	ЮМЗ-8280
	Disc-O-Mulch Gold

	2. Повторне лущення
	Через 12-14 днів після першого, глибина 6-8 см 
	га
	40
	Джон Дір 6310
	Діскавер XS

	3. Змішування міндобрив
	Перед внесенням: суперфосфат 2,5 ц/га, калійна сіль 2 ц/га 
	т
	18
	МТЗ-80
	УІМ-30

	4. Внесення міндобрив
	Перед оранкою, відхилення від норми до 5% 
	т
	18
	МТЗ-80
	1РМГ-4

	5. Навантаження гною
	Перед внесенням, 25 т/га 
	т
	1000
	МТЗ-80
	ПЕ-Ф-1А

	6. Розкидання гною
	Перед оранкою, рівномірне розкидання 
	га
	40
	МТЗ-80
	РОУ-6А

	7. Оранка
	За 3-4 тижні до сівби, глибина 25-27 см 
	га
	40
	Джон Дір 6310
	Diamant 16

	8. Вологозарядковий полив
	За 1-2 тижні до сівби, норма 800 м³/га 
	м³
	32000
	—
	Фрегат

	9. Культивація ґрунту
	Після підсихання ґрунту
	га
	40
	МТЗ-80
	КПС-4,0 

	10. Протруювання насіння
	За 2 тижні до посіву, Селект-макс 2,5 кг/т 
	кг
	17,5
	Ел. двигун
	ПС-10

	11. Передпосівна культивація
	За 0,5-1 годину до посіву, глибина 6-8 см 
	га
	40
	Джон Дір 6310
	NZ Aggressive 500

	12. Сівба з добривами
	ІІІ дек. вересня, норма 3,9 млн/га (≈175 кг/га) 
	т
	7
	Джон Дір 6310
	Spirit / ESPRO

	13. Весняне боронування
	При фізичній стиглості ґрунту
	га
	40
	МТЗ-80
	БЗСС-1,0 

	14. Ранньовесняне підживлення
	Ам. селітра 2,0 ц/га 
	т
	8
	МТЗ-80
	МВУ-0,5А 

	15. Обприскування (бур'яни)
	Фаза трубкування, Стеллар Плюс 1 л/га 
	л
	40
	Самохідний
	PARRUDA 3030

	16. Вегетаційний полив
	Фаза трубкування, 500 м³/га 
	м³
	20000
	—
	Фрегат

	17. Друге підживлення
	Азотні добрива, рівномірне внесення 
	т
	4
	МТЗ-80
	МВУ-0,5А 

	18. Обприскування (шкідники)
	При масовій появі, Ампліго 0,8 л/га 
	л
	32
	Джон Дір 6310
	HORSCH Leeb AX

	19. Пряме комбайнування
	Повна стиглість, вологість 18-20% 
	га
	40
	Claas / John Deere
	Жатка зернова

	20. Транспортування зерна
	В день збирання, без втрат 
	т
	за факт.
	КАМАЗ
	—







Методичні вказівки до другого завдання:
Індивідуальне завдання: Сорт озимої пшениці Анатолія, попередник кукурудза, наявність коренепаросткових бур’янів, площа 40 га,  кількісна норма висіву 3,9 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 40 г, чистота 98%, схожість 96%.
     Норму висіву визначають за формулою:
                           Н = 100 х К х А : ПП,
   де     Н – масова норма висіву в кілограмах;
             К – рекомендована (пошукова) норма висіву схожих насінин млн. шт. на 1 га;
             А -  маса 1000 насінин, г;
Н=100×3,9×40: 94,08​≈165,82 кг/га

             ПП – посівна придатність насіння, %.
                         ПП =  Ч х С : 100,де Ч – чистота насіння , %; С – схожість насіння , %. ПП=98×96:100 ​=94,08%

Висновок 
Під час виконання практичної роботи було розроблено агротехнічну частину технологічної карти вирощування озимої пшениці сорту Анатолія на площі 40 га. У ході роботи було проведено математичний розрахунок масової норми висіву. Враховуючи кількісну норму 3,9 млн. схожих насінин на 1 га, масу 1000 насінин (40 г) та посівну придатність (94,08%), встановлено, що фактична норма висіву становить 165,82 

