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Розділ 1. Завдання 1-15.
Вибір однієї правильної відповіді із запропонованих

1. В якій відповіді правильно названі складові частини системи живлення ди- зельного двигуна?
1) форсунки, кабюратор, паливний бак;
2) всережимний регулятор, фільтр грубої очистки, вентилятор;
3) термостат, повітряний фільтр, глушник;
4) паливний насос високого тиску, паливопідкачувальний насос, паливо- проводи високого тиску.
2. Яке призначення паливного насоса високого тиску?
1) для підтримання заданого трактористом швидкістного режиму роботи дизеля в залежності від навантаження;
2) для подавання необхідної кількості палива до форсунок під високим тис- ком в потрібний момент і в потрібній послідовності;
3) для забезпечення проходження палива з бака через паливні фільтри;
4) для забезпечення оптимального кута випередження впорскування пали- ва в залежності від частоти обертання колінчастого вала.
3. Яка марка дизельного палива призначена для застосування при темпера- турі +15°С?
1) ДА;
2) ДЗ;
3) ДЛ
4. Які якості характеризує в’язкість дизельного палива?
1) є показником займистості палива;
2) характеризує текучість палива;
3) характеризує низькотемпературні властивості палива;
4) характеризує схильність палива до утворення відкладень.
5. В якій відповіді правильно названі складові частини паливного бака?
1) корпус, розподільник, заспокоювач;
2) корпус, фільтруючий елемент, вентиль для видалення повітря;
3) заливна горловина, сітчастий фільтр, витратний кран;
4) поршень, впускний та нагнітальний клапани.
6. Який тип сумішоутворення в камерах згорання використовується в сучас- них дизельних двигунах?
1) сумішоутворення в камерах згорання розділеного типу;
2) сумішоутворення в камерах згорання нерозділеного типу;
3) сумішоутворення в камерах згорання розділеного та нерозділеного типу.
7. В якій відповіді правильно названі деталі насосної секції паливного насоса високого тиску?
1) гільза, запобіжний клапан;
2) пружина, тяга;
3) плунжер, нагнітальний клапан.
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8. Кулачковий вал насоса УТН-5 має:
1) 4 кулачки;
2) 1 кулачок з чотирма виступами;
3) 2 кулачки, кожен з яких має по 3 виступи;
4) 6 кулачків.

9. В якій відповіді правильно названі частини безпоплавкового карбюратора пускового двигуна?
1) паливний клапан, форсунка, сітчастий фільтр;
2) дифузор, паливний жиклер, діафрагма;
3) прискорювальний насос, дросельна заслінка, повітряна заслінка.

10. Як називається деталь карбюратора, яка має отвір для дозованого проходу палива?
1) жиклер;
2) дифузор;
3) економайзер.

11. Чи повинен водій вдаватись до запобіжних заходів при проїзді перехрестя, якщо він має перевагу в русі?
1) повинен, бо рухається по другорядній дорозі;
2) не повинен, бо має перевагу в русі;
3) повинен вжити всіх заходів для передумови запобігання ДТП.

 12. Чи дозволяється експлуатація транспортного засобу без ременів безпеки, якщо їх встановлення передбачено конструкцією ?
1) дозволяється;
2) забороняється;
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