Практична робота №5
Тема заняття: Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування ярої пшениці
Мета заняття: Засвоїти методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування ярої пшениці
Оснащення робочого місця: робочі зошити, інструкційні карти, колекції насіння, практикуми, типові технологічні карти, лічильна техніка
Завдання 1. Короткий опис сорту
Сорт: Куінтус (яра пшениця)
· Тип: м’яка яра пшениця 
· Група стиглості: середньоранній 
· Висота рослин: 75–80 см (низькорослий) 
· Урожайність: 70–80 ц/га 
· Маса 1000 зерен: 35–36 г 
· Вміст білка: 13–13,7 % 
· Особливість: формує велику кількість зерен у колосі 
Стійкість:
· до холоду — висока (9 балів) 
· до посухи — висока (9 балів) 
· до хвороб — висока (особливо до іржі) 
· до вилягання — добра 
Агрономічні особливості:
· добре кущиться 
· рівномірний стеблостій 
· добре реагує на добрива 
· при високому агрофоні потрібен регулятор росту 

Завдання 2. Розрахунок норми висіву
1. Посівна придатність (ПП)
Формула:
[image: ]

2. Норма висіву (Н)
Формула:
[image: ]
Відповідь: 172 кг/га

3. Загальна потреба насіння
172×70=12040 кг
Всього потрібно: 12,04 т насіння

Агротехнічна частина технологічної карти
Попередник: кукурудза
Площа: 70 га
Сорт: Куінтус
Норма висіву: 172 кг/га

Таблиця
	Назна робіт
	Агротехнічні показники (глибина, дози, норми строки виконання, )
	Одиниця 
виміру
	Обсяг робіт (фізичний)
	Склад агрегату

	
	
	
	
	марка трактора,
автомобіля, 
тощо
	марка с-г машин, знаряддя

	Лущення стерні
	6–8 см, після кукурудзи
	га
	70
	МТЗ-82
	ЛДГ-10

	Оранка
	20–22 см
	га
	70
	Т-150
	ПЛН-5-35

	Ранньовесняне боронування
	закриття вологи
	га
	70
	МТЗ-82
	БЗСС-1,0

	Культивація
	5–7 см
	га
	70
	МТЗ-82
	КПС-4

	Внесення добрив
	N60P60K60
	га
	70
	МТЗ-82
	РУМ-5

	Передпосівна культивація
	4–5 см
	га
	70
	МТЗ-82
	КПС-4

	Сівба
	4,5 млн насінин/га, глибина 3–5 см
	га
	70
	МТЗ-82
	СЗ-3,6

	Коткування
	після сівби
	га
	70
	МТЗ-82
	ЗККШ-6

	Обробка від бур’янів
	гербіцид (однорічні)
	га
	70
	МТЗ-82
	ОПШ-2000

	Підживлення
	аміачна селітра N30
	га
	70
	МТЗ-82
	РУМ-5

	Обробка фунгіцидом
	за потреби
	га
	70
	МТЗ-82
	ОПШ-2000

	Збирання
	пряме комбайнування
	га
	70
	—
	Нива / Claas

	Транспортування
	зерно
	т
	12+
	КамАЗ
	причеп




Висновок
Сорт Куінтус є високопродуктивним і добре пристосованим до умов України. При правильній агротехніці та нормі висіву 172 кг/га можна отримати стабільний урожай до 70–80 ц/га.
Відповіді на контрольні запитання:
1. Кращі попередники ярої пшениці
· зернобобові культури (горох, соя, люпин) 
· багаторічні трави (конюшина, люцерна) 
· просапні культури: 
· картопля 
· цукрові буряки 
· кукурудза на силос 
· озимі культури після чистого пару 
Вони залишають поле чистим від бур’янів і збагачують ґрунт поживними речовинами.

2. Допустимі попередники
· кукурудза на зерно 
· соняшник 
· ярі зернові культури (ячмінь, овес) 
· озима пшениця 
Недолік: можуть виснажувати ґрунт і засмічувати поле.

3. Агротехнічні способи боротьби з бур’янами
· правильна сівозміна 
· лущення стерні після попередника 
· зяблева оранка 
· ранньовесняне боронування 
· культивація перед посівом 
· оптимальні строки сівби 
· використання чистого насіння 
· загущення посівів (конкуренція з бур’янами) 
За потреби доповнюють хімічним захистом (гербіцидами).

4. Способи підготовки насіння до посіву
· очищення і сортування 
· калібрування 
· протруювання (від хвороб і шкідників) 
· інкрустація (обробка мікроелементами) 
· повітряно-тепловий обігрів 
Мета — підвищити схожість і захистити рослини на початку росту.

5. Шкідники і боротьба з ними
Основні шкідники:
· хлібна жужелиця 
· злакові мухи 
· попелиці 
· трипси 
· клоп-черепашка 
· дротяники 
Заходи боротьби:
· дотримання сівозміни 
· обробіток ґрунту 
· протруювання насіння 
· обприскування інсектицидами 
· знищення рослинних решток 

6. Способи збирання ярої пшениці
· Пряме комбайнування — основний спосіб (при рівномірному дозріванні) 
· Роздільне збирання: 
· скошування у валки 
· підбирання і обмолот 
Роздільний спосіб застосовують при нерівномірному дозріванні або забур’яненості.

Група: 31.
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