Загальне  овочівництво

1.2.Будова споруд закритого ґрунту

Екологічне значення закритого ґрунту, стан та перспективи його розвитку.

Типи культиваційних споруд (примітивно захищений грунт, парники, теплиці), їх характеристика та будова, класифікація.

Світлопроникні та непрозорі матеріали, що використовуються в овочів​ництві, їх характеристика.

Екологічне значення закритого ґрунту, стан та перспективи його розвитку.
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Закритий ґрунт широко використовується в овочівництві, грибівництві, селекції сільськогосподарських рослин, плодівництві, квітникарстві, лісництві.

Значення закритого ґрунту: вирощування розсади, вирощування овочів у міжсезонний період, вирощування овочів способом вигонки.

Задачі закритого ґрунту:

1. забезпечення споживачів свіжими овочами у міжсезонний період; 

2. забезпечення культиваційних споруд і овочівництва відкритого ґрунту розсадою (в Україні через розсаду вирощується 30-50 % площ овочевих рослин, 5-10 млрд. шт. на рік); 

3. насінництво сортів і гібридів південних овочевих культур; 

4. збільшення асортименту овочевої продукції;

5. збільшення економічної ефективності галузі овочівництва та господарства.
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Особливості галузі овочівництва закритого ґрунту:

1.Створення і підтримання штучного мікроклімату (температура повітря і ґрунтосуміші, вологість повітря і ґрунтосуміші, штучне досвічування), регулювання газового режиму повітря.
2.Кореневмісне середовище створюється також штучно з кількох компонентів – тепер воно називається не "ґрунт", а "субстрат".
3.Технології вирощування овочевих культур у закритому ґрунті відрізняється більшою складністю порівняно з технологією вирощування таких же культур у відкритому ґрунті.
4.В закритому ґрунті широко використовують метод вирощування рослин на інертних субстратах (галька, керамзит, скловата, торф, солома та ін.) – гідропоніка.
5.В закритому ґрунті використовуються спеціальні засоби для забезпечення технології вирощування.

6.Для умов закритого ґрунту використовують спеціально виведені сорти і гібриди овочевих культур.

7.Овочівництво закритого ґрунту вимагає висококваліфікованих спеціалістів.

8.Споруди закритого ґрунту розміщують біля дешевих джерел тепла та великих міст для ефективного збуту продукції.

9.Урожайність овочевих культур в закритому ґрунті значно вища ніж у відкритому.

Типи культиваційних споруд (примітивно захищений грунт, парники, теплиці), їх характеристика та будова, класифікація.

Утеплений грунт
Утеплений грунт являє собою прості малогабаритні споруди для захисту рослин від тимчасових знижень температури грунту і повітря навесні і восени. Такі споруди дозволяють на 7-25 днів раніше або пізніше вирощувати овочі або розсаду для відкритого грунту. У них широко застосовують укриття гряд або ділянок посівів солом'яними та іншими матами, плівкою, папером та іншими матеріалами, а також утеплення грунту біопаливом, підігрітою водою, електрикою. Останнім часом широкого поширення набули малогабаритні укриття грунту з плівки безкаркасного, тунельного та шатрового типів, які накопичують теплову енергію сонячних променів. 
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Види утепленого ґрунту на біопаливі
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Парники.    Види парників
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Односкатний



Заглиблений

Парники в основному призначені для вирощування розсади, яку використовують у відкритому грунті. Основними частинами парника є прозора покрівля (полотнище плівки або рама з прозорим матеріалом - склом, плівкою), коробка, котлован. Залежно від числа скатів прозорої покрівлі парники поділяють на одно-і подвійні. Вони можуть бути заглибленими або наземними, стаціонарними або переносними. Всі види парників обігріваються біопаливом, яке закладається в котлован, і сонячною радіацією, яка накопичується під плівкою або склом. В якості біопалива використовують гній тваринного походження, дрібну солому, тирсу та інші органічні матеріали, які при розкладанні виділяють тепло. Парники слабо піддаються механізації, трудомісткі і неекономічні. Однак простота пристрою і надійність захисту рослин на ранніх стадіях розвитку від несприятливих умов погоди сприяють їх широкому застосуванню.

Парники за строками використання поділяють на ранні або теплі, -  їх  період використання за 60 днів до початку весняних польових робіт ( з кінця січня — початку лютого) середні,  або напівтеплі, - використовують за 40 – 45 днів до початку весняних польових робіт; пізні, або холодні, починають експлуатувати за 15 – 20 днів до початку роботи у полі.

Основні елементи конструкції заглибленого парника такі: котлован, вінець (обв’язка, короб), парникова рама розміром 160×106 см і парникова солом’яна мата розміром 2×1,2 м. Котлован має довжину 21,2 м, ширину у верхній частині 1,5 м і глибину 0,6– 0,7 м. У котловані парника з біологічним обігрівом у нижній частині розміщують відповідно підготовлене біопаливо – свіжий розігрітий гній або інші органічні матеріали, що можуть замінити гній, а зверху біопалива розміщують грунтосумішку товщиною шару 12–18 см
Теплиці
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Теплиці є основною спорудою в сучасному промисловому овочівництві захищеного грунту. Вони призначені для цілорічного виробництва овочів і розсади, яку потім висаджують у захищеному чи відкритому грунті. Їх розміри дозволяють виконувати роботи із застосуванням малогабаритних або навіть звичайних машин. Теплиці краще за інших споруд захищеного грунту відповідають агротехнічним вимогам обробітку культур. Вони економічно вигідні у всіх зонах країни.

Теплиці класифікують:

1) за призначенням (розсадні, овочеві, розсадним-овочеві, шампіньйонниці, квіткові);

2) за технологією вирощування (ґрунтові, стелажні, гідропонні);

3) за тривалістю експлуатації (зимові, весняні);

4) за способом обігріву (сонячний, біологічний, технічний);

5) за об'ємно-планувальних рішень (ангарні однопрогонові і блокові багатопрогонові, об'єднані в блок - самостійний, технологічно замкнутий комплекс будівель і споруд, необхідних для вирощування продукції. Тепличний комбінат складається з кількох блоків);

6) за конструктивними особливостями (каркасні, без каркасні, вантові);

7) по використаних будівельних матеріалів (дерев'яні, пластмасові, з полегшених оцинкованих профілів, суміщені дерево-металевих);

8) за видом світлопрозорого огородження (скляні, плівкові, пластикові).

Основними конструктивними елементами є: фундамент, поздовжні і торцеві стіни, каркас і перекриття (покрівля).

Фундамент служить для передачі навантаження від споруди на грунт. У ангарних теплиць він суцільний, із залізобетонних блоків, покладених на бетонну подушку, у блокових - суцільний по периметру з фундаментних плит і стовпчастий (у вигляді опорних бетонних стовпів перетином 12х12, 15х15 см). Помірно виступаючу над фундаментом частину називають цоколем. Він зменшує проникнення холодного повітря в приземний шар. Допустима висота цоколя для зимових теплиць 0,3 м, для весняних - 0,1 м, щоб уникнути затінення рослин. Він переходить в стіни зі скла або плівки.
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Ангарні теплиці відносять до однопрогонових, блочні - до багатопрогонових (багатоланкових). Оптимальна ширина ангарних-12-18 м, однієї ланки в блоці - 6,4 м (для зимових засклених теплиць) і 6 м (для весняних плівкових).

У ангарних теплицях немає опор усередині теплиці. Блокові теплиці представляють собою об'єднання довільного числа аркових теплиць. При цьому стінки між сусідніми теплицями: заміняють стійками. 

Блокові теплиці мають переваги перед ангарних: менший коефіцієнт огорожі, вартість і витрата палива нижче на 15-18%, будівництво дешевше на 30-35% в порівнянні з одноланковою. У блокових теплицях успішніше вирішуються питання механізації.
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Для надходження зовнішнього повітря в теплицю і виходу тепличного в атмосферу на перекритті влаштовують кватирки (фрамуги). У зимових засклених теплицях загальна площа вентиляційних прорізів повинна бути не менше 20% від огороджувальної поверхні, у весняних плівкових, де вирощується розсада, - від 30 до 50%.

У безкаркасних повітряноопорних теплицях їх форма підтримується за рахунок тиску повітря, який безперервно подається всередину приміщення. Безкаркасні панельні конструкції теплиць збирають з плоских прозорих рам, які жорстко сполучаються одна з одною.

У вантової конструкції каркасу прозора покрівля теплиці підвішена на сталевих канатах, натягнутих між опорами, встановленими зовні споруди.

Всі теплиці великих розмірів обладнуються сучасними механізованими і автоматизованими системами водопостачання, управління вентиляцією, тепловим і поживним режимами.

Світлопроникні та непрозорі матеріали, що використовуються в овочів​ництві, їх характеристика.
При будуванні споруд захищеного грунту використовуються непроникні для світла матеріали (бетон, цегла, метал, дерево, пластмаси тощо) і світлопроникні (скло, прозорі полімери), однак поверхні з непрозорих матеріалів прагнуть зробити якомога меншою площею. У деяких теплицях вона складає всього 6-9%.
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Як скло, так і прозора плівка мають свої переваги і недоліки. Скло в порівнянні з іншими матеріалами довговічніше, не змінює свою прозорість, хоча в 60-150 разів важче плівки тієї ж площі. Для теплиць застосовують скло завтовшки 3-5 мм, а для парників - 2-3 мм. Прозорість скла 70-90%. Полімерні прозорі плівки відрізняються легкістю і гнучкістю, але швидко змінюють свої фізико-механічні властивості, менш прозорі, тепловтрати вищі, ніж через скло, недовговічні (один сезон). Конструкції каркасів плівкових теплиць легкі і прості. Плівку використовують в основному в південних районах країни. Для утепленого грунту застосовують плівку товщиною 0,08-0,12 мм, а для теплиць 0,12-0,25 мм. Промисловість випускає плівку у вигляді рулонів шириною 1,2-6,0 м. Крім звичайної поліетиленової плівки випускається декілька покращених різновидів стабілізована, армована, теплоутримуюча та ін. Однією з поліпшених плівок є полівінілхлоридна, що поєднує оптичні властивості скла і кращі якості поліетиленової плівки. Така плівка служить 3-4 роки, але має знижену морозостійкість (до -15 ° С).
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Перспективні для закритого грунту прозорі пластики вони легкі, довговічні, морозостійкі.
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В яких галузях с.г. використовується закритий ґрунт?

В чому полягають особливості галузі овочівництва закритого ґрунту.

Що називають утепленим ґрунтом?

Назвіть види парників.

Вкажіть класифікації теплиць.

З яких основних конструктивних елементів складається теплиця?
Чим відрізняються блокові теплиці від ангарних?

Які світлопрозорі матеріали використовують для покриття споруд закритого ґрунту?
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Закритий ґрунт – це земельні ділянки і приміщення, спеціально обладнані для створення і регулювання штучного оптимального для овочевих рослин мікроклімату з метою вирощування овочів у міжсезонний період.
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Обсяги виробництва овочевих культур закритого грунту в Україні.


Площа, тис. га�
Обсяги виробництва, тис. ц�
Урожайність, ц/га�
�
6,0�
5601,7�
929,1�
�









�


У зимових теплицях вирощують овочі та розсаду протягом усього року, весняні експлуатують з початку весни до глибокої осені (ранні овочі та розсаду для відкритого ґрунту).











