ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ЗАНЯТТЯ № 11
для проведення практичного заняття № 10
Навчальна дисципліна: Насінництво і селекції. 
Місце проведення заняття: Лабораторія «Технологія виробництва продукції рослинництва з кормовиробництвом та насінництвом». 
Час проведення : 90 хв. 
Аудиторія № 31 
Тема заняття: Розробка технологічних карт вирощування високоякісного насіннєвого матеріалу технічних культур. 
Хід заняття. Завдання 1. Скласти агротехнічну частину технологічної карти інтенсивної технології вирощування технічних культур у конкретних умовах Півдня України. ( Додаток 1.)
Агротехнічна частина технологічної карти
Культура: Соняшник
Господарство: (умовне господарство Півдня України)
Попередник: Озима пшениця
Площа: 85 га
Сорт: Балкан
Доза добрив:
· органічні — не зазначено 
· мінеральні: N–30, P–35, K–60
Забур’яненість: кореневищні
	№
	Назва робіт
	Агротехнічні показники
	Одиниці виміру
	Склад агрегату (трактор, машина)

	1
	Лущення стерні
	Глибина 6–8 см
	см
	Трактор + лущильник

	2
	Оранка
	Глибина 25–27 см
	см
	Трактор + плуг

	3
	Внесення добрив
	N30 P35 K60
	кг/га
	Трактор + розкидач добрив

	4
	Культивація
	Глибина 8–10 см
	см
	Трактор + культиватор

	5
	Передпосівна культивація
	Вирівнювання ґрунту
	-
	Трактор + культиватор

	6
	Сівба
	Норма висіву згідно сорту
	кг/га
	Трактор + сівалка

	7
	Боронування
	Руйнування кірки
	-
	Трактор + борона

	8
	Догляд за посівами
	Боротьба з бур’янами
	-
	Трактор + обприскувач

	9
	Збирання врожаю
	Повна стиглість
	-
	Комбайн



Контрольні питання для перевірки засвоєння матеріалу. 
Перевірка агротехнічної частини технологічної карти конкретного господарства Півдня України
Перевірка агротехнічної частини технологічної карти передбачає оцінку правильності та обґрунтованості всіх її складових відповідно до умов господарства Півдня України.
Основні елементи перевірки:
1. Правильність вибору культури та сорту
Перевіряють відповідність сорту природно-кліматичним умовам (посухостійкість, урожайність). 
2. Обґрунтованість попередника
Озима пшениця як попередник повинна забезпечувати добрий стан ґрунту та мінімальну засміченість. 
3. Система удобрення
Оцінюють правильність норм внесення добрив (N, P, K) відповідно до культури та родючості ґрунту. 
4. Врахування забур’яненості
Перевіряють, чи правильно визначено тип бур’янів (кореневищні, коренепаросткові, однорічні) і чи передбачені заходи боротьби з ними. 
5. Послідовність агротехнічних заходів
Оцінюють правильність виконання технологічних операцій: 
· обробіток ґрунту 
· внесення добрив 
· сівба 
· догляд за посівами 
· збирання врожаю 
6. Агротехнічні показники
Перевіряють відповідність глибини обробітку, строків виконання робіт та інших параметрів вимогам культури. 
7. Підбір техніки та агрегатів
Оцінюють правильність вибору машин і знарядь для виконання кожної операції.
Висновок
Агротехнічна частина технологічної карти вважається правильно складеною, якщо всі її елементи взаємопов’язані, відповідають умовам господарства та забезпечують отримання високоякісного насіннєвого матеріалу.

