Практична робота №3
Тема заняття: Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимого жита
Мета заняття: Засвоїти методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимого жита
Оснащення робочого місця: робочі зошити, інструкційні карти, колекції насіння, практикуми, типові технологічні карти, лічильна техніка
Завдання 1
Коротка характеристика гібриду озимого жита Юпітер F1
Юпітер F1 — високоврожайний гібрид озимого жита, створений Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. До Державного реєстру сортів рослин України внесений у 2016 році для вирощування в зоні Степу.
Гібрид належить до різновидності vulgare, є середньостиглим, тривалість вегетаційного періоду становить 265–267 діб. Висота рослин 115–130 см.
Юпітер F1 характеризується високою морозо- та зимостійкістю (8–9 балів), а також високою посухостійкістю (8–9 балів). Стійкий до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі, толерантний до основних хвороб.
Зерно крупне, овальне, сіро-зеленого кольору. Маса 1000 зерен — 29–32 г. Вміст сирого протеїну 9,2–11,3 %. Хлібопекарські властивості добрі, гібрид придатний для виробництва крупи.
Потенційна врожайність — до 10 т/га. Вищу врожайність забезпечує розміщення гібриду після кращих попередників. Рекомендована норма висіву — 3 млн схожих насінин на 1 га.

Завдання 2
Вихідні дані (варіант №6)
Попередник — соя
Площа — 50 га
Гібрид — Юпітер F1
Кількісна норма висіву — 3 млн насінин/га
Маса 1000 насінин — 32 г
Чистота — 98 %
Схожість — 96 %

1. Розрахунок посівної придатності
ПП = Ч × С / 100
ПП = 98 × 96 / 100
ПП = 94,08 %

2. Розрахунок вагової норми висіву
Н = 100 × К × А / ПП
Н = 100 × 3 × 32 / 94,08
Н = 9600 / 94,08
Н ≈ 102 кг/га
Потреба насіння для площі 50 га:
102 × 50 = 5100 кг (5,1 т)
Агротехнічна частина технологічної карти вирощування озимого жита
Попередник — соя площа — 50 га сорт — Юпітер F1 норма висіву — 102 кг/га
	Назва робіт
	Агротехнічні показники (глибина, дози, норми, строки виконання)
	Одиниця виміру
	Обсяг робіт (фізичний)
	Склад агрегату

	
	
	
	
	Марка трактора, автомобіля тощо
	Марка с.-г. машин, знаряддя

	Лущення стерні
	глибина 6–8 см, після збирання сої
	га
	50
	МТЗ-82
	ЛДГ-10

	Оранка
	глибина 20–22 см
	га
	50
	МТЗ-1221
	ПЛН-5-35

	Культивація
	глибина 6–8 см
	га
	50
	МТЗ-82
	КПС-4

	Внесення мінеральних добрив
	N60P60K60
	га
	50
	МТЗ-82
	РУМ-5

	Передпосівна культивація
	глибина 4–6 см
	га
	50
	МТЗ-82
	КПС-4

	Протруювання насіння
	норма 102 кг/га
	т
	5,1
	—
	ПС-10

	Сівба
	глибина 3–4 см, вересень
	га
	50
	МТЗ-82
	СЗ-3,6

	Коткування
	після посіву
	га
	50
	МТЗ-82
	ЗККШ-6

	Обприскування
	гербіцид проти однорічних бур’янів
	га
	50
	МТЗ-82
	ОПШ-2000

	Підживлення
	ранньовесняне N30
	га
	50
	МТЗ-82
	РУМ-5

	Збирання
	пряме комбайнування
	га
	50
	—
	СК-5 «Нива»


Відповіді на контрольні запитання:
1. Назвіть кращі попередники озимого жита
Кращими попередниками озимого жита є культури, які рано звільняють поле і залишають його чистим від бур’янів:
· зайняті пари
· багаторічні трави
· зернобобові культури (горох, соя, люпин)
· картопля рання
· кукурудза на зелений корм
· однорічні трави.

2. Назвіть допустимі попередники
До допустимих попередників належать:
· ярі зернові культури
· кукурудза на зерно
· гречка
· просо
· соняшник (у деяких зонах).

3. Агротехнічні способи боротьби з бур’янами
Основні агротехнічні заходи:
· правильна сівозміна
· лущення стерні
· зяблева оранка
· передпосівна культивація
· боронування посівів
· застосування гербіцидів.

4. Способи підготовки насіння озимого жита до посіву
Підготовка насіння включає:
· очищення і сортування насіння
· перевірку на схожість
· калібрування насіння
· протруювання насіння проти хвороб і шкідників
· повітряно-тепловий обігрів.

5. Шкідники озимого жита і боротьба з ними
Основні шкідники:
· хлібна жужелиця
· злакові попелиці
· дротяники
· шведська муха
· хлібні жуки.
Заходи боротьби:
· дотримання сівозміни
· обробіток ґрунту
· протруювання насіння
· застосування інсектицидів
· знищення бур’янів.

6. Способи збирання озимого жита
Застосовують два способи:
1. Пряме комбайнування – коли зерно повністю достигло.
2. Роздільне збирання – спочатку скошування у валки, потім обмолот комбайном.

Група: 31.
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