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Мета заняття: Засвоїти методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування гречки
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Зміст та послідовність виконання завдань:
Завдання 1. Ознайомитися з коротким описом сортів гречки.
Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування гречки за індивідуальним завданням
 Варіанти індивідуальних завдань: 
1. Сорт гречки Олена, попередник картопля, наявність однорічних бур’янів, площа 50 га, кількісна норма висіву 3,1 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 30 г, чистота 98%, схожість 99%.  (Чернов В.)

Завдання1. Характеристика сортів гречки
Характеристика сортів гречки 
Диплоїдні сорти гречки 
У гречки районовані диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Відмінності між ними в тому, що диплоїдні містять 16 хромосом, а тетраплоїдні - 32. 
Для того щоб забезпечити хороший урожай, незалежно від погодних умов та інших зовнішніх факторів, як правило, висівають не менше двох або трьох сортів гречки на одній ділянці.
Тетраплоїдні сорти гречки 
Тетраплоїди посівної гречки відрізняються підвищеною врожайністю, великою зернистістю, підвищеним вмістом білка в плодах, мають слабку полеглість і обсипальність. Розглянемо, які сорти є тетраплоїдні.
Сорт Олена - це тетраплоїдна детермінантна рослина прямостоячого типу. Має міцний ребристий порожнисте стебло, що досягає висоти 95 см, світло-зеленого кольору. Листя зелені, хвилясті, серцеподібної-трикутні, без опушення. Суцвіття щільні, гроновидні, на довгих квітконосах, квітки біло-рожеві. Плід ромбічний, великий, тригранний, коричневий. Сорт середньостиглий, вегетаційний період триває 88 днів. Середній показник врожайності зерна - 13, 8 ц / га; максимальний - 25, 5 ц/га (2019 рік). Технологічні і круп'яні показники високі, вирівняність зерна відмінна - 99%. Показник виходу крупи - 72%, круп'яного ядра - 55%. Смак каші оцінюється на 5 балів. Для цього виду рекомендований ранній термін висіву в першій або другій декаді травня. Оптимальний спосіб збирання - двофазна.

Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування гречки за індивідуальним завданням
Вихідні дані 
· Сорт – Олена
· Попередник – картопля
· Площа – 50 га
· Кількісна норма висіву – 3,1 млн насінин/га
· Маса 1000 насінин – 30 г
· Чистота насіння – 98 %
· Схожість – 99 %
Розрахунок норми висіву
Крок 1. Визначення посівної придатності (ПП)
ПП = Ч × С : 100
ПП = 98 × 99 : 100 = 97,02 %

Крок 2. Визначення масової норми висіву (Н)
Н = 100 × К × А : ПП
Н = 100 × 3,1 × 30 : 97,02 = 95,9 кг/га
Фактична норма висіву ≈ 96 кг/га
Агротехнічна частина технологічної карти вирощування гречки
Попередник — картопля
Площа — 50 га
Сорт — Олена
Норма висіву — 96 кг/га
Мінеральні добрива — N30P45K45
Урожайність зерна — 20 ц/га
Соломи — 30 ц/га
	
Назна робіт
	
Агротехнічні показники (глибина, дози, норми строки виконання, )
	Одиниця 
виміру
	Обсяг робіт (фізичний)
	Склад агрегату

	
	
	
	
	марка трактора,
автомобіля, 
тощо
	марка с-г машин, знаряддя

	1. Лущення стерні
	глибина 6–8 см
	га
	50
	МТЗ-82
	ЛДГ-10

	2. Оранка
	глибина 20–22 см
	га
	50
	МТЗ-1221
	ПЛН-5-35

	3. Внесення органічних добрив
	20 т/га
	га
	50
	МТЗ-82
	РОУ-6

	4. Культивація
	глибина 8–10
	га
	50
	МТЗ-82
	КПС-4

	5. Передпосівна культивація
	4–6 см
	га
	50
	МТЗ-82
	КПС-4

	6. Сівба
	норма 96 кг/га, глибина 4–5 см
	га
	50
	МТЗ-82
	СЗ-3,6

	7. Коткування
	після сівби
	га
	50
	МТЗ-82
	ЗККШ-6

	8. Захист від бур’янів
	гербіциди за потреби
	га
	50
	МТЗ-82
	ОПШ-2000

	9. Збирання
	двофазний спосіб
	га
	50
	_
	Комбайн Нива



[bookmark: _GoBack]Висновок:
У ході виконання практичної роботи було вивчено характеристику сортів гречки та методику складання агротехнічної частини технологічної карти її вирощування. Проведено розрахунок посівної придатності насіння і визначено фактичну вагову норму висіву, яка для сорту Олена становить приблизно 96 кг/га. Також складено агротехнічну частину технологічної карти з переліком основних технологічних операцій вирощування культури.
Встановлено, що для отримання високого врожаю важливе дотримання правильних агротехнічних прийомів: якісного обробітку ґрунту, своєчасної сівби, боротьби з бур’янами та шкідниками. Полив гречки зазвичай не є обов’язковим і застосовується лише за посушливих умов, переважно у фазі бутонізації та цвітіння, що сприяє кращому формуванню врожаю.
