ІНСТРУКЦІЙНА   КАРТА
для проведення практичного заняття
Дисципліна: Технологія виробництва продукції рослинництва 
Тема заняття: Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування ярої пшениці
Мета заняття: Засвоїти методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування ярої пшениці
Оснащення робочого місця: робочі зошити, інструкційні карти, колекції насіння, практикуми, типові технологічні карти, лічильна техніка 
Зміст та послідовність виконання завдань:
Завдання 1. Ознайомитися з коротким описом сортів ярої пшениці.
Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування ярої пшениці за індивідуальним завданням
Хід роботи:
1. Короткий опис сорту
Сорт ярої пшениці: Лікамеро 
· Сорт компенсаційного типу 
· Характеризується швидким розвитком на ранніх фазах 
· Має гарну стійкість до вилягання та фузаріозу колосу 
· Завдяки стійкості до хвороб показує високі результати навіть при мінімальному використанні фунгіцидів 
· Поєднує ранньостиглість і високу врожайність 
· Входить у трійку найврожайніших сортів у Європі 
· Придатний для пізньоосіннього посіву після пізніх попередників
Завдання 2. Агротехнічна частина технологічної карти
Вихідні дані (Саковець В.) 
· Попередник — картопля 
· Площа — 70 га 
· Сорт — Лікамеро 
· Кількісна норма висіву (К) — 4,2 млн насінин/га 
· Маса 1000 насінин (А) — 39 г 
· Чистота (Ч) — 98 % 
· Схожість (С) — 96 %
1. Розрахунок посівної придатності
ПП = Ч × С / 100
ПП = 98 × 96 / 100 = 94,08 %
2. Розрахунок норми висіву
Н = 100 × К × А / ПП
Н = 100 × 4,2 × 39 / 94,08
Н ≈ 174,1 кг/га
Отже:
Норма висіву = 174 кг/га
Агротехнічна частина технологічної карти вирощування ярої пшениці
   Попередник - картопля,  площа - 70 га,  сорт - Лікамеро,  норма висіву 174 кг/га
	
Назна робіт
	
Агротехнічні показники (глибина, дози, норми строки виконання, )
	Оди-ниця 
вимі-ру
	Обсяг робіт (фізич-ний)
	Склад агрегату

	
	
	
	
	марка трактора,
автомобіля, 
тощо
	марка с-г машин, знаряддя

	Лущення стерні
	глибина 6–8 см
	га
	70
	МТЗ-82
	ЛДГ-10

	Оранка
	глибина 20–22 см
	га
	70
	МТЗ-1221
	ПЛН-5-35

	Культивація
	глибина 6–8 см
	га
	70
	МТЗ-82
	КПС-4

	Боронування
	вирівнювання ґрунту
	га
	70
	МТЗ-82
	БЗСС-1,0

	Передпосівна культивація
	глибина 4–6 см
	га
	70
	МТЗ-82
	КПС-4

	Посів
	норма 174 кг/га
	га
	70
	МТЗ-82
	СЗ-3,6

	Коткування
	ущільнення ґрунту
	га
	70
	МТЗ-82
	ЗККШ-6

	Догляд за посівами
	боротьба з бур’янами
	га
	70
	МТЗ-82
	ОПШ-2000

	Збирання
	повна стиглість зерна
	га
	70
	—
	ДОН-1500



Контрольні запитання:
1.   Назвіть кращі попередники ярої пшениці.
Кращими попередниками є культури, які:
· рано звільняють поле 
· залишають після себе чистий від бур’янів ґрунт 
До них належать:
· багаторічні бобові трави (люцерна, конюшина) 
· зернобобові (горох) 
· цукрові буряки 
· картопля 

2. Назвіть допустимі попередники ярої пшениці.
Це культури, після яких можна вирощувати пшеницю, але вони менш бажані:
· кукурудза 
· овес 
· гречка 
· ярі зернові культури

3. Вкажіть агротехнічні способи боротьби з бур’янами на посівах ярої пшениці.
  правильна сівозміна 
  своєчасний обробіток ґрунту (лущення, оранка, культивація) 
  боронування 
  дотримання строків посіву 
  використання чистого насіння 
  оптимальна густота посіву

4. Вкажіть способи підготовки насіння  ярої пшениці до посіву. 
· очищення і сортування насіння 
· калібрування 
· протруювання (обробка від хвороб і шкідників) 
· перевірка схожості 
· прогрівання (за потреби) 

5. Вкажіть шкідників, які шкодять на посівах ярої пшениці, і засоби боротьби з ними.  
Основні шкідники:
· злакові мухи 
· попелиці 
· хлібні жуки 
· клоп-черепашка 
· трипси 
Заходи боротьби:
· дотримання сівозміни 
· протруювання насіння 
· обробка інсектицидами 
· агротехнічні заходи (обробіток ґрунту)

6. Які способи збирання застосовують на посівах ярої пшениці ?
  пряме комбайнування (основний спосіб) 
  роздільне збирання (двохфазне — скошування у валки, потім обмолот)
