ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ЗАНЯТТЯ  № 11 
 
для проведення практичного заняття № 10 
 
Навчальна дисципліна: Насінництво і селекції. 
Місце проведення заняття:  Лабораторія «Технологія виробництва продукції рослинництва з кормовиробництвом та насінництвом». 
Час проведення : 90 хв.  	 	 	 	 	Аудиторія № 31 
Тема заняття: Розробка технологічних карт вирощування високоякісного        насіннєвого  матеріалу технічних культур. 
Оснащення робочого місця:  зразки технологічних карт вирощування технічних культур у конкретних господарствах, картки індивідуального завдання. 
 
Правила з техніки безпеки на робочому місці: 
1. До виконання практичних робіт допускаються студенти, які ознайомились з правилами техніки безпеки. 
2. Перед початком занять підготувати своє робоче місце. 
3. На занятті виконувати тільки ту роботу, яка доручена викладачем. 
4. При вивченні інструкційного матеріалу треба обережно відноситись з ним. 
5. По закінченню занять навести порядок на робочих місцях, віддати викладачу інструкційні карти, додаткову літературу. 
6. Студенти несуть відповідальність за порушення правил охорони праці. Хід заняття. 
Завдання 1. Скласти агротехнічну частину технологічної карти інтенсивної технології вирощування технічних культур у конкретних умовах Півдня України. ( Додаток 1.) 
  Варіант 9 
Попередник: Соняшник
Площа: 55 га
Сорт: Згода
Мінеральні добрива: N – 40 кг/га, P – 70 кг/га, K – 90 кг/га
Забур’яненість: Кореневищні
	№
	Назва робіт
	Агротехнічні показники
	Одиниці виміру
	Склад агрегату / марка трактора / с/г машини / знаряддя

	1
	Підготовка ґрунту
	Глибина 20–25 см
	см
	Трактор John Deere 6195R, плуг оборотний Kverneland 5 корпусів

	2
	Внесення мінеральних добрив
	NPK – 40:70:90 кг/га
	кг/га
	Розкидач мінеральних добрив Amazone ZA-M 1500, трактор Case IH Puma 185

	3
	Посів
	Глибина 3–5 см, міжряддя 15 см
	см
	Сівалка зернова точного висіву Horsch Pronto 6 DC, трактор John Deere 6195R

	4
	Догляд за посівами
	Боронування, культивація міжрядь
	рази
	Культиватор міжрядний Väderstad Carrier XL, трактор New Holland T7.210

	5
	Підживлення
	Азот N – 40 кг/га (за потребою)
	кг/га
	Розкидач мінеральних добрив Amazone ZA-TS, трактор Case IH Puma 185

	6
	Захист від бур’янів
	Гербіциди проти кореневищних
	л/га
	Обприскувач штанговий Hardi Navigator 4000, трактор John Deere 6195R

	7
	Захист від шкідників/хвороб
	Фунгіциди та інсектициди
	л/га
	Обприскувач штанговий Hardi Navigator 4000, трактор John Deere 6195R

	8
	Збирання
	Вологість зерна 14–16%
	% / т/га
	Жниварка зернова Claas Lexion 780, трактор допоміжний Fendt 939 Vario

	9
	Післязбиральна обробка
	Сушіння та сортування
	% вологості
	Сушарка Bühler Group, сепаратор Zemmler 600, пакувальний агрегат Bühler PackLine



