
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8
Тема заняття: Розробка технологічних карт вирощування високоякісного насіннєвого матеріалу зернових та зернобобових культур.
Хід заняття.
Завдання 1. Скласти агротехнічну частину технологічної карти інтенсивної
технології вирощування польових культур у конкретних умовах Півдня
України. 
Агротехнічна частина технологічної карти технології вирощування на насінницькі цілі: вівса в господарстві .
Попередник  Кукурудза на з/к    Площа 86 га
Сорт___________________________ Доза органічних добрив _____________,
мінеральних N - 35 кг.д.р, P- 40 к.г.д.р, K - 45 кг.д.р.
Забур’яненість Кореневищні.
	№
	Назва робіт
	Агротехнічні показники (глибина, дози, норми)
	Одиниці виміру
	Склад агрегату (трактор + с-г машина)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Лущення стерні
	Після кукурудзи, глибина 10-12 см для підрізання кореневищ 
	га
	МТЗ-1221 + БДТ-7 (або ДМТ-4)

	2
	Внесення органічних добрив
	Перед оранкою, доза 30-40 т/га (за потреби) 
	т
	МТЗ-80 + РОУ-5 (або ПТР-10)

	3
	Внесення мінеральних добрив
	Основне внесення: P40​K45​ кг д.р./га
	т
	МТЗ-80 + 1РМГ-4 (або РУМ-5)

	4
	Оранка
	Глибина 22-25 см з подрібненням решток
	га
	Т-150К + ПЛН-5-35 
(або Джон Дір + 
ПЛН-8-40)

	5
	Ранньовесняне боронування
	Для збереження вологи, у 2 сліди 
	га
	МТЗ-80 + БЗТС-1,0 +1

	6
	Підготовка насіння
	Протруювання з додаванням мікроелементів
	т
	Ел. двигун + ПС-10 (або «Мобітокс»)

	7
	Передпосівна культивація
	Глибина 4-5 см (на глибину заробки насіння)
	га
	МТЗ-80 + КПС-4 (або ККП-2Н)

	8
	Сівба з внесенням N35​
	Рядковий спосіб, глибина 3-5 см +1
	га
	МТЗ-80 + СЗ-3,6А (або СЗ-5,4) 

	9
	Коткування
	Після посіву для вирівнювання та контакту з ґрунтом
	га
	МТЗ-80 + 3ККШ-6А

	10
	Обприскування проти кореневищних бур’янів
	Фаза кущення, застосування системних гербіцидів 
	га
	МТЗ-80 + ОПШ-2000 (або Джон Дір 632)

	11
	Сортове прополювання
	Видалення домішок інших культур та видів
	га
	Ручна робота (насінницькі посіви)

	12
	Пряме комбайнування
	Повна стиглість, за вологості зерна 15-17% 
	га
	КЗС-9-1 «Славутич» (або Джон Дір)

	13
	Очищення та калібрування
	Доведення до посівних стандартів
	т
	ЗАВ-20 (стаціонарно)
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