                                                Практичне заняття 3 – 4
Тема:   Організація маеріально-технічної бази аграрних формувань
 Мета заняття: поглиблення знань по основним поняттям теми, розв’язання ситуацій щодо обчислення потреби в тракторах, автомобілях, комбайнах та сільськогосподарських машинах; планування потреби в оборотних засобах.
 
Заняття1. Обчислення потреби господарства в тракторах, комбайнах, сільськогосподарських машинах та транспортних засобах.
 
Завдання 1. Розрахувати потребу господарства в тракторах даної марки за обсягом робіт у найбільш напружений період часу.
    У фермерському господарстві «Покуття» необхідно провести  оранку 300 га поля трактором ДТ-75. Норма виробітку даного трактора становить 6 га за зміну; коефіцієнт змінності – 1,2; коефіцієнт технічної готовності – 0,9; коефіцієнт метеорологічних умов – 1,0. Дану роботу необхідно виконати за 4 дні.
     Розв’язання: 
Дано:
О = 300 га
Д = 4 дні
Кзм = 1,2
Нв = 6 га/зміну
Ктг = 0,9
Км = 1,0

Формула:
Чт= 

Розрахунок:
Чт =  =  = 11,57

Потрібно 12 тракторів ДТ-75.

Завдання 2.  Визначення потреби в тракторах на передбачений термін.
Розрахувати потребу у техніці на посіві 600 га зернових, якщо оптимальний строк посіву – 5-9 квітня, планова тривалість зміни – 10 годин. Годинна продуктивність трактора Т-150 – 4 га, МТЗ-80 – 2,2 га.
     Розв’язання: 
Термін посіву: 5–9 квітня = 5 днів
Тривалість зміни: 10 год
1) Трактор Т-150
Годинна продуктивність: 4 га/год
За день:
4⋅10=40 га
За 5 днів:
40⋅5=200 га 
Кількість тракторів:
 = 3 
Потрібно 3 трактори Т-150.
2) Трактор МТЗ-80
Годинна продуктивність: 2,2 га/год
За день:
2,2⋅10=22 га 
За 5 днів:
22⋅5=110 га 
Кількість тракторів:
 ​ =5,45 
Потрібно 6 тракторів МТЗ-80.
 
 Завдання  3.  Розрахувати потребу господарства  у зернових комбайнах на передбачений термін.
У господарстві «Надія» проходить збирання зернових культур. Плаща збирання становить 450 га. Погодні умови примушують провести збирання врожаю за 5 днів. Протягом доби комбайн працює 12 год. Норма виробітку на комбайн становить 15 га за зміну, коефіцієнт технічної готовності – 1,0.
     Розв’язання: 
Дано:
Площа = 450 га
Строк = 5 днів
Робота за добу = 12 год
Норма виробітку = 15 га за зміну
Коефіцієнт технічної готовності = 1,0
Приймаємо коефіцієнт змінності:
Кзм=   = 1,5 
Тоді:
Ч=  =  = 4 
Потрібно 4 зернові комбайни.

Завдання 4. Визначення потреби в вантажних автомобілях
       Визначити потребу в автомобілях на збиранні зернових, якщо площа – 300 га, врожайність 40 ц/га, вантажопідйомність автомобіля – 4 т, клас вантажу І, відстань перевезень – 5 км, час одного рейсу – 45 хв., оптимальні строки збирання – 10 днів, чистий робочий час зміни – 6,5 год.
     Розв’язання: 
Дано:
Площа = 300 га
Урожайність = 40 ц/га
Вантажопідйомність = 4 т
Клас вантажу І → коефіцієнт використання = 1
Час рейсу = 45 хв
Строк збирання = 10 днів
Чистий робочий час зміни = 6,5 год = 390 хв
1) Загальний обсяг перевезень
300⋅40 = 1200 т 
2) Кількість рейсів за день
 ​= 8,67 
3) Добова продуктивність одного автомобіля
8,67⋅4 = 34,68 т/день 
4) За 10 днів один автомобіль перевезе
34,68⋅10 = 346,8 т 
5) Потреба в автомобілях
  ​= 3,46 
Потрібно 4 вантажні автомобілі.
Завдання 5. Розрахувати потребу господарства в автомашинах для перевезення цукрових буряків у встановлений період часу.
Фермерське господарство «Добробут» виростило цукровий буряк. Валовий збір становить 8500 т. Всі корені необхідно перевезти на цукровий завод за 18 днів. Одна автомашина перевозить за зміну 20 т коренів, коефіцієнт змінності - 1,2.
     Розв’язання: 
Дано:
Валовий збір = 8500 т
Строк = 18 днів
Одна машина за зміну = 20 т
Коефіцієнт змінності = 1,2
Продуктивність однієї машини за весь період:
20⋅1,2⋅18 = 432 т 
Кількість машин:
 ​= 19,68 
Потрібно 20 автомашин.
 
Завдання 6. Розрахувати потребу господарства в тракторах ДТ-75м і сільськогосподарських машинах для виконання весняних польових робіт при однозмінній роботі за схемою:
Таблиця 1
	 
Види робіт
	 
Обсяг роботи, га
	 
Вид машин
	 
Машин в агрегаті (Ма)
	 
Дні роботи (Д)
	Обсяг роботи на агрегаті, га
	Потреба

	
	
	
	
	
	За зміну
	За період
	 
тракторів
	 
машин

	Весняна оранка
	120
	плуг
	1
	4
	6
	24
	5
	5

	Посів однорічних трав
	
300
	
сівалка
	
2
	
4
	
25
	100
	3
	6

	Весняна культивація
	300
	культи-ватор
	1
	5
	15
	75
	4
	4

	Посадка картоплі
	160
	саджалка
	1
	8
	4
	32
	5
	5


 

Формули
1. Кількість агрегатів (тракторів):
Ка=   
2. Кількість машин:
Км= Ка⋅Чм 
де:
О — обсяг робіт, га
Д — кількість днів
Нв — виробіток за зміну, га
Кзм=1 — при однозмінній роботі
Чм — кількість машин в агрегаті. 
Розрахунок
1. Весняна оранка
Дано:
О = 120 га, 
Д = 4, 
Нв = 6 га, 
Чм = 1
Обсяг роботи на 1 агрегат за період:
4⋅6 = 24 га 
Потрібно тракторів:
Ка =  ​= 5 
Потрібно машин:
Км = 5⋅1 = 5 
2. Посів однорічних трав
Дано:
О = 300 га, 
Д = 4, 
Нв = 25 га,
Чм = 2
Обсяг роботи на 1 агрегат за період:
4⋅25 = 100 га  
Потрібно тракторів:
Ка =  = 3 
Потрібно машин:
Км = 3⋅2 = 6 
3. Весняна культивація
Дано:
О = 300 га, 
Д = 5, 
Нв = 15 га, 
Чм = 1
Обсяг роботи на 1 агрегат за період:
5⋅15 = 75 га 
Потрібно тракторів:
Ка =   ​= 4 
Потрібно машин:
Км = 4⋅1 = 4 
4. Посадка картоплі
Дано:
О = 160 га,
 Д = 8,
 Нв = 4 га,
 Чм = 1
Обсяг роботи на 1 агрегат за період:
8⋅4 = 32 га 
Потрібно тракторів:
Ка =  ​ =5 
Потрібно машин:
Км = 5⋅1 = 5
Відповідь:
Потреба господарства становить:
тракторів ДТ-75м — 17 шт.
сільськогосподарських машин — 20 шт.
5+3+4+5 =17
5+6+4+5=20

Заняття 2.  Планування амортизаційних відрахувань, розрахунок обсягів та вартості оборотних засобів виробництва
 
Завдання 1. Визначити річну суму амортизаційних відрахувань, виходячи з наведених даних  залишкової вартості основних фондів у плановому році по видах та групах.
Таблиця 2
Розрахунок амортизаційних відрахувань господарства
	 
Види та групи основних
фондів
	Залишкова вартість основних фондів
	Група основних фондів
	Норми амортизації, %
	Річна сума амортизації

	Трактори, всього
	996500
	2
	25
	249125

	в т.ч. Т-150
	218400
	2
	25
	54600

	ЮМЗ - 6Л
	888640
	2
	25
	222160

	Комбайни - всього
	839620
	2
	25
	209905

	 в т.ч. «Лан»
	327000
	2
	25
	81750

	           Джон Дір
	350000
	2
	25
	87500

	Автомашини вантажні- всього
	498000
	2
	25
	124500

	в т.ч. КАМАЗ
	114000
	2
	25
	28500

	Корівники
	392270
	1
	5
	19613,50

	Житлові будинки
	498740
	1
	5
	24937

	Машини для подрібнення кормів
	286490
	3
	15
	42973,50


 
За методичними рекомендаціями:
І група — 5%, ІІ група — 25%, ІІІ група — 15%;
річна сума амортизації = залишкова вартість × норма амортизації.
249125+209905+124500+19613,50+24937+42973,50=671054 
Відповідь:
Річна сума амортизаційних відрахувань = 671054 грн.

Завдання 2. Визначення потреби в насінні та її вартість
Фермерське господарство «Зоря» складає плани щодо посіву сільськогосподарських культур на наступний рік. Необхідно розрахувати потребу господарства у насіннєвому матеріалі та визначити вартість насіння, якщо відомі такі дані:
1. Основний насіннєвий фонд розраховується добутком площі на норму висіву насіння на 1 га.
2. Страховий насіннєвий фонд розраховується як відсоткове відношення до основного фонду, яке становить 20 %.
Таблиця 3
Розрахунок потреби в насінні та його вартості
	 
Показники
	 
Площа,
га
	Норма висіву,   кг/га(т/га)
	Насіннєвий фонд
	Ціна1 ц,
грн
	Загальна вартість,
     грн

	
	
	
	основний
	страховий
	
	

	Озима пшениця
	400
	220
	880
	176
	250
	264000

	Ярий ячмінь
	210
	180
	378
	75,6
	180
	81648

	Овес
	50
	200
	100
	20
	150
	18000

	Кукурудза на зерно
	120
	45
	54
	10,8
	150
	9720

	Картопля
	210
	3
	6300
	1260
	400
	3024000

	Овочі (цибуля)
	30
	5
	1500
	300
	250
	450000


· основний насіннєвий фонд = площа × норма висіву;
· страховий фонд = 20% від основного;
· загальна потреба = основний + страховий;
· вартість насіння = загальна потреба × ціна за 1 ц. 
Розрахунок
1. Озима пшениця
Основний фонд:
400⋅220 = 88000 кг = 880 ц 
Страховий фонд:
880⋅0,2 = 176 ц 
Загальна потреба:
880+176 = 1056 ц 
Вартість:
1056⋅250 = 264000 грн 
2. Ярий ячмінь
Основний фонд:
210⋅180 = 37800 кг = 378 ц 
Страховий фонд:
378⋅0,2 = 75,6 ц 
Загальна потреба:
378+75,6 = 453,6 ц 
Вартість:
453,6⋅180 = 81648 грн 
3. Овес
Основний фонд:
50⋅200 = 10000 кг = 100 ц 
Страховий фонд:
100⋅0,2=20 ц 
Загальна потреба:
100+20 = 120 ц 
Вартість:
120⋅150 = 18000 грн 
4. Кукурудза на зерно
Основний фонд:
120⋅45 = 5400 кг = 54 ц 
Страховий фонд:
54⋅0,2 = 10,8 ц 
Загальна потреба:
54+10,8 = 64,8 ц 
Вартість:
64,8⋅150 = 9720 грн 
5. Картопля
Норма висіву подана в т/га, тому переводимо в центнери:
3 т = 30 ц 
Основний фонд:
210⋅30 = 6300 ц 
Страховий фонд:
6300⋅0,2 = 1260 ц 
Загальна потреба:
6300+1260 = 7560 ц 
Вартість:
7560⋅400 = 3024000 грн 
6. Овочі (цибуля)
Норма висіву:
5 т = 50 ц 
Основний фонд:
30⋅50 = 1500 ц 
Страховий фонд:
1500⋅0,2 = 300 ц 
Загальна потреба:
1500+300 = 1800 ц 
Вартість:
1800⋅250 = 450000 грн
264000+81648+18000+9720+3024000+450000=3847368 грн 
Відповідь:
Загальна потреба в насінні та його вартість становить 3 847 368 грн.
Завдання 3. Визначення потреби в добривах
     Розрахувати потребу господарства «Перспектива» на плановий рік у мінеральних та органічних добривах для певних сільськогосподарських культур, якщо відомі дані:  
Таблиця 4
Розрахунок потреби в органічних та мінеральних добривах
	 
 
Культури
	 
 
Площа,
га
	       Органічні
    добрива
	Мінеральні добривав діючій речовині, кг

	
	
	на
1га,
т
	всього,
ц
	азотні
	фосфорні
	калійні

	
	
	
	
	на
1га,
кг
	всього,
ц
	на
1га,
кг
	всього,
ц
	на
1га,
кг
	всього,
ц

	Озима пшениця
	400
	-
	-
	20
	80
	40
	160
	20
	80

	Ярий ячмінь
	220
	-
	-
	30
	66
	30
	66
	20
	44

	Овес
	50
	-
	-
	-
	-
	40
	20
	40
	20

	Кукурудза на зерно
	130
	-
	-
	30
	39
	90
	117
	90
	117

	Картопля
	20
	-
	-
	90
	18
	30
	6
	40
	8

	Овочі
	30
	-
	-
	60
	18
	45
	13,5
	60
	18


За методичними рекомендаціями потребу в добривах визначають за нормами внесення на 1 га посівів. Для мінеральних добрив розрахунок такий:
Потреба, ц = 
Потребу в органічних добривах визначають за нормою внесення гною на 1 га, але в таблиці ці норми не наведені, тому розрахунок органічних добрив не проводиться.
Розрахунок
1. Озима пшениця, 400 га
Азотні:
400×20=8000 кг=80 ц  
Фосфорні:
400×40=16000 кг=160 ц    
Калійні:
400×20=8000 кг=80 ц    
2. Ярий ячмінь, 220 га
Азотні:
220×30=6600 кг=66 ц   
Фосфорні:
220×30=6600 кг=66 ц   
Калійні:
220×20=4400 кг=44 ц   
3. Овес, 50 га
Азотні — норма не подана.
Фосфорні:
50×40=2000 кг=20 ц   
Калійні:
50×40=2000 кг=20 ц   
4. Кукурудза на зерно, 130 га
Азотні:
130×30=3900 кг=39 ц   
Фосфорні:
130×90=11700 кг=117 ц   
Калійні:
130×90=11700 кг=117 ц   
5. Картопля, 20 га
Азотні:
20×90=1800 кг=18 ц    
Фосфорні:
20×30=600 кг=6 ц   
Калійні:
20×40=800 кг=8 ц   
6. Овочі, 30 га
Азотні:
30×60=1800 кг=18 ц   
Фосфорні:
30×45=1350 кг=13,5 ц   
Калійні:
30×60=1800 кг=18 ц  
Разом мінеральних добрив
Азотні:
80+66+39+18+18=221 ц 
Фосфорні:
160+66+20+117+6+13,5=382,5 ц 
Калійні:
80+44+20+117+8+18=287 ц 
Відповідь:
Потреба господарства в мінеральних добривах становить:
· азотні — 221 ц
· фосфорні — 382,5 ц
· калійні — 287 ц
Завдання 4. Визначення потреби в пально-мастильних матеріалах та його вартість для роботи тракторів в ПП «Агромакс», якщо відомі такі дані:
       Планове річне навантаження на трактори:
  Т-150 – 2000 ум.ет.га.
  ДТ-75 – 1800 ум.ет.га.
  МТЗ - 82 – 1500 ум.ет.га.
  ЮМЗ – 1100 ум.ет.га.
  Т-70 – 800 ум.ет.га.
  Т-25 – 500 ум.ет.га.
       Всі розрахунки занести у нижче подану таблицю.
Таблиця 5
Розрахунок потреби в пально-мастильних матеріалах для роботи тракторів
	Показники
	                                  Марки тракторів
	Всього

	
	  Т-150
	 ДТ-75
	МТЗ-80
	  ЮМЗ
	Т-70
	Т-25
	

	Обсяг механізованих робіт, ум.е.га.
	2000
	1800
	1500
	1100
	800
	500
	7700

	Норми витрат паль-ного на 1 ум.ет.га., кг
	 
12
	 
10
	 
8
	 
8
	 
9
	 
7
	 -

	Потреба пального, ц
	240
	180
	120
	88
	72
	35
	735

	Нормативна потреба мастильних матеріа-лів у % до основного палива
	 
 
7
	 
 
8
	 
 
9
	 
 
9
	 
 
7
	 
 
8
	 -

	Потреба мастильних матеріалів, ц
	16,8
	14,4
	10,8
	7,92
	5,04
	2,8
	57,76

	Ціна пального, грн
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	19,50
	 -

	 Вартість пального, грн
	
468000
	
351000
	
234000
	
171600
	
140400
	
68250
	1433250

	Ціна мастильних матеріалів,  грн
	 
24,00
	 
24,00
	 
24,00
	 
24,00
	 
24,00
	 
24,00
	 -

	Вартість мастильних матеріалів, грн
	
40320
	
34560
	
25920
	
19008
	
12096
	
6720
	
138624

	Загальна вартість пально-мастильних матеріалів, грн
	508320
	385560
	259920
	190608
	152496
	74970
	1571874


 
Формули
1. Потреба пального, кг
П=Обсяг робіт×Норма витрат
2. Потреба пального, ц
Пц=  
3. Потреба мастильних матеріалів, кг
М=Пкг×  
4. Потреба мастильних матеріалів, ц
Мц=   
5. Вартість пального
Вп=Пкг×Ціна 
6. Вартість мастильних матеріалів
Вм=Мкг×Ціна

Розрахунки по кожній марці трактора
Т-150
Обсяг робіт:
2000 ум.ет.га 
Потреба пального:
2000×12=24000 кг=240 ц  
Потреба мастильних матеріалів:
24000×0,07=1680 кг=16,8 ц   
Вартість пального:
24000×19,50=468000 грн    
Вартість мастильних матеріалів:
1680×24=40320 грн   1680 
ДТ-75
Потреба пального:
1800×10=18000 кг=180 ц   
Потреба мастильних матеріалів:
18000×0,08=1440 кг=14,4 ц     
Вартість пального:
18000×19,50=351000 грн   
Вартість мастильних матеріалів:
1440×24=34560 грн    
МТЗ-80
Потреба пального:
1500×8=12000 кг=120 ц 
Потреба мастильних матеріалів:
12000×0,09=1080 кг=10,8 ц   
Вартість пального:
12000×19,50=234000 грн   
Вартість мастильних матеріалів:
1080×24=25920 грн   
ЮМЗ
Потреба пального:
1100×8=8800 кг=88 ц   
Потреба мастильних матеріалів:
8800×0,09=792 кг=7,92 ц   
Вартість пального:
8800×19,50=171600 грн   
Вартість мастильних матеріалів:
792×24=19008 грн  
Т-70
Потреба пального:
800×9=7200 кг=72 ц  
Потреба мастильних матеріалів: 
7200×0,07=504 кг=5,04 ц   
Вартість пального:
7200×19,50=140400 грн   
Вартість мастильних матеріалів:
504×24=12096 грн   
Т-25
Потреба пального:
500×7=3500 кг=35 ц   
Потреба мастильних матеріалів:
3500×0,08=280 кг=2,8 ц   
Вартість пального:
3500×19,50=68250 грн   
Вартість мастильних матеріалів:
280×24=6720 грн   
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Потреба пального:
240+180+120+88+72+35=735 ц   
Потреба мастильних матеріалів:
16,8+14,4+10,8+7,92+5,04+2,8=57,76 ц     
Загальна вартість пального:
468000+351000+234000+171600+140400+68250=1433250 грн    
Загальна вартість мастильних матеріалів:
40320+34560+25920+19008+12096+6720=138624 грн   
Загальна вартість ПММ:
1433250+138624=1571874 грн   
Відповідь:
Загальна потреба в пально-мастильних матеріалах для роботи тракторів ПП «Агромакс» становить 1 571 874 грн.

