ІНСТРУКЦІЙНА   КАРТА
для проведення практичного заняття
Дисципліна: Технологія виробництва продукції рослинництва 
Тема заняття: Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимого жита
Мета заняття: Засвоїти методику складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимого жита
Оснащення робочого місця: робочі зошити, інструкційні карти, колекції насіння, практикуми, типові технологічні карти, лічильна техніка 
Зміст та послідовність виконання завдань:
Завдання 1. Ознайомитися з коротким описом сортів і гібридів озимого жита.
Завдання 2. Скласти агротехнічну частину технологічної карти вирощування озимого жита за індивідуальним завданням.

9. Сорт озимого жита Пам'ять Худоєра, попередник кукурудза на силос, наявність кореневищних бур’янів, площа 55 га,  кількісна норма висіву 4 млн. схожих насінин на гектар, маса 1000 насінин 39 г, чистота 97%, схожість 95%. 

Хід роботи:
Завдання 1
Коротка характеристика сорту озимого жита Пам’ять Худоєра
Сорт Пам’ять Худоєра – високоврожайний сорт озимого жита з високими показниками морозо- та зимостійкості. Виведений Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН та внесений до Державного реєстру сортів у 2011 році для вирощування в зонах Лісостепу, Степу та Полісся. 
Сорт середньостиглий, висота рослин становить 100–130 см. Має високу стійкість до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі. Морозо- та зимостійкість оцінюється 8–9 балів, посухостійкість – 7–8 балів.
Зерно крупне, овальне, сіро-зеленого кольору. Маса 1000 зерен 32–38 г, вміст сирого протеїну – 12,4 %. Хлібопекарські властивості добрі. Потенційна врожайність сорту становить до 8,5 т/га.
Рекомендована норма висіву – 4 млн схожих насінин на 1 га. Сорт невибагливий до попередників.
Завдання 2
Розрахунок посівної придатності насіння
Формула:
ПП = Ч × С / 100
де
Ч – чистота насіння = 97 %
С – схожість насіння = 95 %
ПП = 97 × 95 / 100
ПП = 92,15 %
Розрахунок масової норми висіву
Формула:
Н = 100 × К × А / ПП
де
К = 4 млн насінин/га
А = 39 г (маса 1000 насінин)
ПП = 92,15 %
Н = 100 × 4 × 39 / 92,15
Н ≈ 169 кг/га
Фактична норма висіву
169 кг/га
Кількість насіння на площу 55 га
169 × 55 = 9295 кг
Необхідно насіння: ≈ 9,3 т
Агротехнічна частина технологічної карти
Попередник – кукурудза на силос
Площа – 55 га
Сорт – Пам’ять Худоєра
Норма висіву – 169 кг/га
	Назва робіт
	Агротехнічні показники
	Одиниця виміру
	Обсяг робіт
	Марка трактора
	Марка с.-г. машини

	Лущення стерні
	глибина 6–8 см
	га
	55
	МТЗ-82
	ЛДГ-10

	Основна оранка
	глибина 20–22 см
	га
	55
	Т-150
	ПЛН-5-35

	Культивація
	глибина 6–8 см
	га
	55
	МТЗ-82
	КПС-4

	Передпосівне боронування
	вирівнювання ґрунту
	га
	55
	МТЗ-82
	БЗСС-1

	Протруювання насіння
	проти хвороб
	т
	9,3
	—
	ПС-10

	Посів
	норма 169 кг/га
	га
	55
	МТЗ-82
	СЗ-3,6

	Коткування
	ущільнення ґрунту
	га
	55
	МТЗ-82
	ЗККШ-6

	Боротьба з бур’янами
	гербіциди
	га
	55
	МТЗ-82
	ОПШ-2000

	Захист від шкідників
	інсектициди
	га
	55
	МТЗ-82
	ОПШ-2000

	Збирання врожаю
	пряме комбайнування
	га
	55
	—
	Нива СК-5


Контрольні запитання
1. Кращі попередники озимого жита:
зернобобові культури, картопля, кукурудза на силос, багаторічні трави.
2. Допустимі попередники:
ярі зернові культури, кукурудза на зерно.
3. Агротехнічні способи боротьби з бур’янами:
· правильна сівозміна
· лущення стерні
· оранка
· культивація
· боронування.
4. Способи підготовки насіння:
· очищення
· калібрування
· протруювання фунгіцидами
· інкрустація.
5. Шкідники озимого жита:
· хлібна жужелиця
· злакові мухи
· попелиці
Засоби боротьби – застосування інсектицидів.
6. Способи збирання:
· пряме комбайнування
· роздільне збирання (у валки).

